서초아파트 방음벽 이설공사

□ 위    치 : 서초구 서초동 구 정보사령부 관사(서초아파트)

□ 공사규모 : 방음벽 이설공사(방음벽 높이 5m, 연장 88m)

□ 공사장 점용면적 : 690㎡

□ 점용사유 : 방음벽 이설공사를 위한 작업공간 확보

□ 공사기간 : 착공일로부터 90일(2018. 03 ~ 2018. 06)

□ 위치도 및 현황설명

위치도
현황사진
공사 점용구간	서초아파트

공사 점용구간 현황사진	점용면적 690㎡
출입문 현황사진 (폐쇄건 검토)