<첨부2> 안전점검 양식

배수지 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
배관 및 변류상태	관람실내 배관 및 변류 녹발생 여부
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 녹발생 여부
	주철관 관로 및 이음부 녹발생 여부
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 상태
	경계 울타리 관리상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관, 수위계 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
소방/보안	화재수신기, 감지기, 경종울림 등
	화재 동작시험 및 제어실 전송상태
	펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
기타 시설 개선 사항

가압장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
배관 및 변류상태	가압장내 배관 및 밸브 녹발생 여부
	배관 받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 녹발생 여부
	주철관 관로 및 이음부 녹발생 여부
	배관 및 밸브 누수발생 여부
조명시설	조명등 점등 상태
배수시설	구조물 내로 내․외수 유입여부
	우수배수관 관리 상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 균열, 파손 발생여부
	담장 및 울타리 관리 상태
	셔터, 출입문, 창문 관리 상태
	가압장 내 수목 관리 상태
사면보호	주변 법면, 절개지 상태
	옹벽 및 축대 균열 파손 여부

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
특/고압 전기설비	특/고압패널(내․외부기기 일체)
	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	개폐기, 차단기 접속부 상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태
	유입/몰드 변압기 설비 이상유무
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
HMI감시반 (제어실)	자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무)
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프	모터기동반(리액터, 인버터) 운전상태
	모터펌프 운전 중 소음/진동
	인입토출관 압력계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
기계설비	배수펌프 가동 및 침수경보 이상유무
	크레인, 호이스트 등 안전검사 시행 여부
	가압장 내 환기설비 이상유무
자동제어설비 (제어실 등)	PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무
	수위계 설비(계측, 전송)
CCTV설비	CCTV 및 방송상태
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
소방/보안	화재수신기, 감지기, 경종울림 등
	화재 동작시험 및 제어실 전송상태
	펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
저압 전기설비	저압반 (내․외부기기 일체) 이상유무
	차단기 접속부 이상유무
	UPS설비(본체, 배터리)
	통신설비 이상유무 (통신상태 포함)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터) 운전 상태
	모터펌프 운전중 소음/진동 상태
	인입토출관 압력계 작동/전송 상태
	밸브류 동작 상태
	배관 및 밸브류 부식 상태
배관, 구조물 (관랑실)	구조물 균열 및 파손여부
	맨홀 및 맨홀 뚜껑 이상유무
	증압장내 배관 및 밸브류 누수 여부
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
조명설비	점등상태
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
현수관로	관체 및 피복 결함 여부
	관 보온상태
	밸브 등 부속시설 상태
	관로지지 등 안전시설 상태
	점검통로 상태
기타 시설 개선 사항

지하철공사장내 노출상수도관 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도시설	관외부(도장)상태
	관 보온 상태
	이음부 보강(곡관포함)
	신축관보강상태
	고무판 여부
	관 매달기 상태(수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태
	와이어 상태
	누수징후
	점검통로
	노출밸브
	기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부
	상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치 (제수변실표시여부)
	제어밸브키 비치여부
안전관리 부분	계측기 상태
	현수관로 표찰
	안전관리계획
기타 시설 개선 사항

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분	관경 500㎜이상 관로
점검구간 및 연장
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부
상수도관로	상수도관 누수징후 및 발생 여부
맨홀주변 상태	철개 요철 여부
	맨홀주변 노면 상태
기타 시설 개선 사항

<첨부> 상수도시설물 현황

배수지·가압장 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

배수지 : 11개소

❍ 대배수지 3, 소배수지 8  / 용량 112천톤

구분	배수지명	소 재 지	시설 년도	용 량 (톤)	수 위		송 수 가압장	비고
					H.W.L	L.W.L
총 계		11 개소	88~08	112,500
대배수지	소계	3 개소	90~08	90,000
	낙성대	낙성대동 산53-3	‘90	60,000	76	70	우면산,방배
	신림 6	삼성동 336-8	‘05	20,000	103	98	낙성대	신설 ‘05.1
	장군봉	은천동 산151-15	‘08	10,000	109	104	낙성대	신설 ‘08. 7
소배수지	소계	8 개소	88~06	22,500
	봉천 11소	인헌동 산17-3	‘88	500	143	140	봉천11
	신림 9	대학동 산68-3	‘88	2,000	138	134	신림6
	신림 2	서림동 산1-254	‘89	2,500	124	119	서울대
	남현동	남현동 산57-44	‘92	2,500	86	82	방배배수지
	신림2-1	삼성동 1713-6	‘00	3,500	103	98	낙성대	신설 ’00
	봉 현	성현동 1712-22	‘06	2,500	140	134	상도	신설 ‘06
	봉천11(대)	인헌동 산3-8	‘06	3,000	110	105	낙성대	신설 ‘06
	선 우	미성동 산117	‘05	6,000	100	95	금천

총 10개소 : 무인 10(가압장 3, 증압장 7)

❍ 무인가압장 : 3개소

연번	가압장	위 치	호	용량 (HP)	유량	양정	상 시 가동대수	수전설비	급수구역 (일공급량평균)	펌 프 가동시간
1	낙성대 가압장(배) 3146-4677	관악구 낙성대동 산53-3	1호 2호 3호 4호	540 540 540 300	36.6 36.6 36.6 18.3	46 46 46 46	540HP*1 300HP*1	TR 2대 1500kVA 계약전력 : 1,500kW	행운동-2, 서림동-1 신림6, 봉천11 배수지 (190,000㎥)	540HP*1대:24h 보충*1대 :12h
2	신림6 가압장 (배)	관악구 삼성동 336-8	1호 2호 3호	50 50 50	3.03 3.03 3.03	46 46 46	50HP*2	계약전력 90kW	서원동, 서림동, 난곡동,서울대 등 (27,000㎥)	신림9 배수지 50HP:24h 50HP:보충가동
3	봉천11 가압장 (배)	관악구 인헌동 산3-6	1호 2호 3호	30 30 30	2.56 2.56 2.56	34 34 34	30HP*2	계약전력 59kW	인현동일대 (7,000㎥)	봉천소 배수지 30HP:.24h 30HP:보충가동

❍ 무인증압장 : 7개소

연번	가압장	주 소	모 타 펌 프				급수 현황				설치일자
			호	용량 (HP)	유량	양정	송 수 배수지 (㎥)	운전 방식	급수구역	급 수 인 구
1	봉현	은천동 486-5	1호 2호 3호	60 60 60	4 4 4	44 44 44	봉현 (2,500)	간 접	봉현배수지	45,800	‘11.12
2	봉천 9	은천동 산103-59	1호 2호	5 5	0.4 0.4	24 24		직 접 (인버터)	은천동 635번지	1,260	’10.06
3	신림10	삼성동 산57-1	1호 2호	20 20	0.8 0.8	50 50		직 접 (인버터)	삼성동 상가	50	‘07.09
											‘09.09
4	신림 7	난향동 676-36	1호 2호	30 30	2.7 2.7	38 38		직 접 (인버터)	난향동 75,685번지일대	5,730	‘11.12
5	신림 3	난곡동 1678-55	1호 2호	50 50	4.0 4.0	33 33		직 접 (인버터)	난곡동 610번지 일대	4,480	‘15.08
6	신림2	신림동98-427	1호 2호	15 15	2.2 2.2	20 20	신림2 (2,500)	간 접	서림동 고지대 일대	2,500	‘09.03
7	서울대	낙성대동248-2	1호 2호	15 15	0.6 0.6	55 55		직 접 (인버터)	낙성대동 239 일대 (인헌A,호암생활관)	700	‘08.11

일반교량 현수관로 현황

연번	교량명	위 치	시설현황				시 설 연 도	비 고
			관경 (㎜)	관종	열	연장(m)
1 개소					1	130
1	도림교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980	급 수 신림동→신사동

지하철 공사장 상수도관 노출현황

(2017.12.31. 현재)

연번	사업소	공 구 명	위 치	관종	구 경	연장(m)	부설년도	비 고 (공사기간)
1	남부	신림선경전철 110E 환기구	신림동 815-8	DCIP	300	30	’05	’17.5~’21.6