아리수 품질확인제 평가점수 산정변경(19년 실적평가부터 적용)

구 분

변경전

변경후

비 고

아리수

품질확인제

○ 수질검사 목표 달성(65점)

- 점 수 = 수질검사 목표달성율(%) ÷ 100 × 65

※  목표 달성율 100%이상은 만점

○ 수질검사 목표 달성(65점)

- 점 수 = 수질검사 목표달성율(%) ÷ 100 × 65

※  목표 달성율 100%이상은 만점

변경 없음

○ 부적합시설 관리(6점)

- 점 수 =	기본점수(2.7)+	(해당 사업소 - 최저 사업소)	× 0.3
		(최고 사업소 - 최저 사업소)

※  발굴 및 개선에 각각 3점씩 반영

삭 제

건수 위주 실적 평가로 무리하게 업무를 수행할 우려가 매우 높음

○ 자체 추진계획 수립 및 교육, 보고(14점)

- 점 수 = 품질확인제 계획수립(3)+교육계획 수립(3)                 +교육실시(3)+월보 제출(5)

※  월보 대상(1월~12월) : 품질확인제(3월~10월), 법정

수도꼭지, 배수지·가압장 잔류염소

※  기일내 모두 보고시 5.0점, 기일 이후 보고 : 0.2점씩

차감(업무별 보고 건당(월))

○ 자체 추진계획 수립 및 교육, 보고(17점)

- 점 수 = 품질확인제 계획수립(3)+교육계획 수립(3)                 +교육실시(6)+월보 제출(5)

※  월보 대상(1월~12월) : 품질확인제(3월~10월), 법정          수도꼭지, 배수지·가압장 잔류염소

※  기일내 모두 보고시 5.0점, 기일 이후 보고 : 0.2점씩          차감(업무별 보고 건당(월))

수질검사에 대한 신뢰도와 만족도 향상을 위해 검사자의 업무 능력 배양을 위해 교육 중요성이 요구됨으로 교육실시 점수 상향조정

수질자동

감시시스템

○ 수질자동감시시스템 운영(7점)

- 점 수 = 수질자동측정기 가동율(%) ÷ 100 × 7

※  가동율 99%이상 만점

○ 수질자동감시시스템 운영(10점)

- 점 수 = 수질자동측정기 가동율(%) ÷ 100 × 10

※  가동율 99%이상 만점

수질사고 예방 등을 위해 감시시스템 운영 중요성이 요구됨으로 점수 상향조정

수질시험

숙련도

○ 수도사업소 수질시험 숙련도 평가(8점)

- 항목 평가 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연,        망간, 철, 구리, 암모니아성질소

- 점 수(미생물) = 적합(1.0점), 부적합(0.8)

- 점 수(미생물 외) = 매우만족(1.0점), 만족(0.9),

보통(0.8), 미흡(0.7)

※ 평가 점수는 수질검사 항목별 평가 최대 1점

※ 평가 자료는 서울물연구원 숙련도평가 결과 적용

○ 수도사업소 수질시험 숙련도 평가(8점)

- 항목 평가 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연,        망간, 철, 구리, 암모니아성질소

- 점 수(미생물) = 적합(1.0점), 부적합(0.8)

- 점 수(미생물 외) = 매우만족(1.0점), 만족(0.9),

보통(0.8), 미흡(0.7)

※ 평가 점수는 수질검사 항목별 평가 최대 1점

※ 평가 자료는 서울물연구원 숙련도평가 결과 적용

변경 없음

가점 및 감점

○ 가점 및 감점

- 가 점 : 수질관리 우수사례 최고 0.8점 이내

가점처리

※ 업무개선사례(0.3), 야간수질검사 실적(0.2),

만족도 조사 결과(0.2), 기타(0.1점)

- 감 점 : 품질확인제 등 사업소 수질팀 고유 업무 중

부정적 언론  보도시 0.2점 감점(회당)

○ 가점 및 감점

- 가 점 : 수질관리 우수사례 최고 0.8점 이내

가점처리

※ 업무개선사례(0.3), 야간수질검사 실적(0.2),        만족도 조사 결과(0.2), 기타(0.1점)

- 감 점 : 품질확인제 등 사업소 수질팀 고유 업무 중

부정적 언론  보도시 0.2점 감점(회당)

변경 없음