설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목과-620호			담당자	현승용	요청일자		`21. 1. 15.
사업명		수색로 ~ 북가좌삼거리 주변 노후보도 정비공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 서대문구 수색로 131~ 157 (북가좌삼거리 주변) - 내용 : 노후보도 정비(B=2~5m, L=630m)
		사업 기간		2021. 2. ~2021. 6.
		발주자		서대문구 토목과
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
2	설계도면				•도면 작성(추가) - 보도포장 디자인 상세도 - 버스승차대 주변 점자블록 설치 표준도 - 보도포장 상세도(가각부, 맨홀 등 각종 시설물 주변 등) - 공사중 보행자 안전시설 설치계획도 - 마무리면 시공상세도 - 측구 공사시 측구 기울기표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0 •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
3					•도면 보완 - 포장구조물 상세도 ▸ 포장단면(투수), 보차경계석 뒷 채움, 측구 재료기준(24Mpa) 및 거푸집 재료표 등 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준 표기(블록, 연석) · 보도 구간은 ‘40BPN’이상 적용 · 횡단보도 턱낮춤 구간, 보도상 차량진출입을 위한 턱낮춤 구간, 버스 및 택시정차대 주변구간은 ‘45BPN’이상 적용 - 버스승차대 주변 점자블록 설치 반영				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0 •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) (참고)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
4	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
5		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
7		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
8		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
9		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
10		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
11		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
12		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영				•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
13		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도