붙임2)

중블록별 (6월)공급량 분석

남부수도사업소

중블록	5월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	14,609	14,835	226	1.54%	전년 대비 평균기온은1.8℃ 높고, 인구는 감소(3.5천명)하였으나 1인 세대의 증가(19천세대)되었으며, 6월부터 공급량 증가 되고 있으며 기온은 약간 높으며, 공급량이 증가되고 있어 원인을 찾아야 할것으로 판단됨
관악구(소계)	4,893	4,936	42	0.86%
방배3중블록	186	198	11	5.99%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
낙성대가1	383	385	2	0.43%	전년대비 약간 감소되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
낙성대가2	416	501	85	20.45%	90%이하인 중블록으로 재개발지구 노후관 및 불용관 정비로 누수량 감소가 매우 급격히 증가되오 낙성대가3과 혼용의심됨 집중관리가 필요함
낙성대가3	698	642	-57	-8.13%	낙성대가2와 혼용의심 되고 있음, 집중관리가 필요함
낙성대가4	658	643	-15	-2.26%	90%이하인 중블록으로 전년대비 감소로 양호하게 유지되고 있음
낙성대가5	367	363	-4	-0.99%	99%인 중블록으로 공급량은 증가로 변동이 심한 중블록으로 상시 관찰중임
낙성대1	808	809	2	0.20%	90%이하인 중블록으로 공급량이 소폭 감소로 추이가 변화되었고 상황을 상시 모니터링 중(누수징후가 없는 중블록으로 편차가 매우 유동적임)
낙성대2	1,377	1,395	18	1.29%	90%이하인 중블록으로 직접 계측되는 유량계 없는 간접 측정지역이며, 전년대비 증가되었으나 월별 공급량의 편차 및 변동이 매우 심하여 상시 추이를 모니터링하는 중블록으로 유수율이 90%미만 저조불록
금천구 소계	2,372	2,380	8	0.32%	2019년 금천구 관내 블록조정 공사로 인하여 블록간 등락이 심해 금천전체 중불록 관리하고 있으며, 다소 공급량이 증가하였음
금천1	0	578	578		“
금천2	0	1,177	1,177		“
금천3	264	315	51		“
독산1	0	309	309		“
동작구 소계	3,092	3,137	44	1.44%	2020년 유수율이 대체적으로 양호함
방배1	389	397	8	1.97%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
방배2	449	435	-14	-3.13%	전년대비 변동이 없으므로 양호하게 유지되고 있음
대방7	285	350	65	22.90%	전년도 경계밸브에 이상이 있어 전년도 대비 현재 증가가 정상적임
대방8	317	295	-22	-7.03%	전년도 경계밸브가 이상으로 전년도보다 공급량 감소가 정상임
상도1	755	758	3	0.42%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
상도2	331	342	10	3.11%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
상도3	326	327	1	0.36%	전년대비 약간 증가었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
상도4	240	233	-7	-2.82%	전년대비 증가로 양호하게 유지되고 있음
영등포구 소계	4,252	4,383	132	3.10%	공급량 증가하고 있어 유수율이 증가하고 있음
대방1	826	762	-64	-7.71%	전년대비 약간 감소되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
대방2	1,578	1,690	113	7.14%	전년대비 대폭 증가되었고, 등락이 반복되고 있서 증블록 관리가 필요한 불록임
대방3	1,848	1,931	83	4.48%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있서 증블록 관리가 필요한 불록임