서울특별시 한옥비용지원 심의기준 체크리스트

구분	검토항목	반영	미반영	해당 없음
공간구성 및 배치	1. 주변지역 및 기존 도시구조의 특성을 고려하고 자연지형 및 역사자원과의 조화를 반영한 공간구성 및 배치 계획이 되도록 한다.
	1-1. 보존할 가치가 있는 기존의 도시구조 및 자원(도로, 골목길, 인근 건축물, 원지형, 보호수, 우물, 기념비 등)을 계획에 반영한다.
	1-2. 규모 및 높이는 주변의 경관자원(산, 공원, 강, 하천, 문화재, 인근 한옥 등) 및 지형 등 지역특성을 반영하여 조화를 이루도록 하고, 대지 내 한옥의 위계를 고려하여 계획한다.
	1-3. 대지가 접하는 전면도로에 건축물의 주된 벽면 및 출입구가 접하도록 배치하여 전면도로와 건축물의 방향이 일치하도록 한다.
	2. 기존 한옥의 채별 위계, 실 구성(방, 대청, 부엌, 대문 등) 및 기둥 간격과 기둥 열은 유지될 수 있도록 계획한다.
한옥의 구조	1. 한옥의 기단부 상부 주요 구조부는 전통 목구조를 원칙으로 하며, 기단부 이하 지하부분에 한해 기타구조의 사용이 가능하다.
	1-1. 한옥의 목구조 계획시 한옥의 가구계획은 좌우대칭을 원칙으로 하되, 1칸일 경우 3량, 1.5칸 이상일 경우 5량 또는 7량으로 계획한다.
	1-2. 한옥의 입면 비례를 감안하여 한옥의 몸채와 지붕구조의 비율이 1.0 : 0.8∼1.0이 되도록 계획하고(주심도리 하부 기준), 한옥의 지붕 높이는 0.65a(a: 건물 보방향 폭) 이하가 되도록 계획한다.
	1-3. 목부재 결구는 전통방식의 이음과 맞춤으로 하고, 덧대거나 맞대어 결구하는 방식은 지양한다. 단 기존 부재를 재사용하는 등 필요한 경우에는 외부에서 보이지 않는 부분에 한하여 철물 등으로 보강·적용 할 수 있다.
	1-4. 외부에 노출되는 목재 기둥은 부식·부패를 방지하기 위하여, 기단 및 초석 없이 지면위에 직접 세우지 않는다.
외벽 및 입면	1. 한옥의 외관 계획 시 주변 가로경관의 연속성을 유지할 수 있도록 하며, 전통적인 한옥의 구성 및 비례, 창호 문양 등에 준하여 계획한다.
	1-1. 한옥 입면에 구조물 등을 덧붙여 한옥의 구조 및 외관을 가리거나 주변과 이질적인 재료로 마감하지 않도록 하고, 기존 한옥 수선 시 한옥의 입면이 가려지게 설치된 기존 구조물은 철거한다.
	1-2. 주요 구조부재 및 목재부재에 원색 페인트를 사용하여 장식하지 않는다.
	1-3. 외기에 접하는 목재에는 방수·방부·방염 등을 위하여 오일스테인 및 우드스테인 등을 도포하거나, 그 이상의 효과를 가진 조치를 하여야 하며, 목재의 무늬가 잘 드러나는 색상을 사용한다.
	1-4. 외벽마감은 회벽마감으로 하고, 외벽 전면을 회벽 마감할 경우 목구조가 드러나도록 하며 인방 등을 설치한다.
	1-5. 외벽면은 좌우 기둥의 바깥면 보다 안으로 들여 설치하도록 한다. 단, 사고석이나 벽돌 등으로 화방벽을 쌓는 경우는 예외로 한다.
	1-6. 지하부의 외벽이 가로변에 노출되는 경우 도로면으로부터 60cm 이하로 하되, 축대석 쌓기 등으로 외벽재료와 구분하여 가로변에서 한 개의 층으로 인식되지 않도록 한다. 또한 지하부에 출입구 등을 설치하는 경우 면적을 최소화하고, 전체 한옥 외관과의 조화를 고려한 재료, 색채 및 디자인을 적용한다.
	1-7. 지하나 2층으로 통하는 계단은 실내에 설치하고, 부득이 외부에 설치하는 경우 전체적인 한옥 외관과 조화되는 재료, 색채 및 디자인을 적용한다.
	2. 가로입면 등 외부와 면하는 창호는 전통적인 창살(세살, 아자살, 만자살. 완자살 등)을 이용한 창호로 구성하며, 각 실의 용도에 적절한 창호를 계획한다.
	2-1. 외부와 마당에 면하는 창호는 목재 창틀로 한다.
	2-2. 외벽 창호에는 상·하부 인방을 설치해야 한다.
	2-3. 창호 재료는 한지, 유리 등 빛이 투과되는 재료를 사용한다.
	2-4. 이중 창호를 사용하여 기둥 두께보다 두꺼워 질 경우, 한옥 내부로 돌출시킨다.
	2-5. 대문은 양여닫이로 하되 좌우폭 균형을 맞춘다.
	2-6. 대문과 중문은 목재를 사용하고, 대문의 철제 장식은 전통양식 문양에 준하여 계획하되 벽체 및 담장 등 한옥의 외관과 균형을 이루고 조화될 수 있도록 한다. 차고 문, 셔터 등을 설치할 경우 이 기준을 준용한다.
지붕	1. 전통 한식기와 사용을 원칙으로 하며, 용마루곡, 앙곡 등 한옥의 지붕곡을 살릴 수 있도록 한다. (단, 지붕 부분수선 지원을 최초로 받는 경우는 한옥의 상태, 현황 등을 고려하여 위원회 심의를 통해 전통 한식기와 외의 기와 사용 가능)
	2. 지붕 형태는 평면에 따라 맞배지붕, 팔작지붕, 우진각지붕으로 하고, 맞배지붕을 설치할 경우 목기연과 박공을 설치한다.
	2-1. 기존 한옥의 지붕 형태가 유지될 수 있도록 계획하고, 구배는 우수 처리가 가능하도록 자연스럽게 계획한다.
	2-2. 신축 시에는 인근 한옥의 지붕형태 및 구배를 참고하여 계획한다.
	3. 한옥의 정체성 제고, 목재 부식방지 및 일사조절 등을 위해 처마 깊이를 90센티미터 이상으로 한다. (단, 최소 처마길이를 확보할 수 없을 경우 건축위원회(시 또는 구) 또는 한옥위원회 심의를 통하여 완화 가능)
	3-1. 가로에 접하는 부분의 처마길이는 최대한 확보한다.
	3-2. 처마물 등으로 인접대지에 피해를 주지 않도록 한다.
	3-3. 차양을 설치할 경우 동판 등을 사용하되 처마의 곡선미가 잘 드러나도록 한다.
담장 및 마당	1. 담장 계획 시 주변 가로경관의 연속성을 유지할 수 있도록 하며, 한옥 외관과 조화를 고려하여 계획한다.
	1-1. 지형의 차이로 가로에 면하여 축대 또는 석축을 쌓는 경우 한옥의 전체적인 비례감을 고려하여 설치한다.
	1-2. 담장에 높이 차이가 있으면 지형에 맞춰 단을 두는 방식으로 한다.
	1-3. 담장은 해당 한옥 처마선 중 가장 낮은 부분의 높이 및 대지의 외부에 연접한 각 지표면으로부터 2.1미터를 넘지 않아야 하며, 담장 너머로 한옥의 몸체가 드러나도록 설치한다.
	1-4. 담장의 재료는 축대부분은 축대석 쌓기로 하고, 그 위 부분은 장대석, 사고석, 붉은 벽돌, 와편, 회벽 등을 사용하여 전통적인 담장의 입면으로 설치한다.
	1-5. 사고석 담장을 쌓을 경우 사고석 표면을 정다듬 또는 도드락 다듬으로 마감한다.
	1-6. 사고석과 전벽돌 등 줄눈이 설치되는 경우는 내민줄눈을 설치한다.
	2. 마당은 한옥과 어울리는 방식(강회다짐, 박석·마사토 깔기 등)으로 계획한다.
	2-1. 기단부와 마당은 단으로 높이 차를 둔다.
	2-2. 마당은 원활한 배수를 위해 구배를 두고 바닥 투수가 잘 되도록 한다.
기타 시설물	1. 전기계량기, 가스배관, 에어컨 실외기 등 외부 부착물은 가로변에 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 부득이하게 건축물 외부에 노출될 경우 외벽의 재료와 색채를 고려하여, 통풍이 가능한 전통문양의 차폐시설을 설치한다.
	2. 옥외 광고물을 설치할 경우 한옥 및 주변 가로경관과 어울리도록 계획한다.
	2-1. 간판의 누계면적은 가로에 면한 한옥 외벽면적의 1/12을 초과하지 않도록 한다.
	2-2. 간판은 목조기둥으로 분절된 간 이내에 설치한다.
	2-3. 간판이 지붕을 가리지 않도록 하고, 돌출형 간판의 경우 처마선을 넘지 않도록 한다.
	2-4. 발광광고물은 최소화 하고 점멸 또는 화면 변화 등 움직임의 사용과 원색계열은 지양한다.
	2-5. 대형 전광판 및 2층의 옥외 광고물의 설치는 지양한다.
	3. 세대별 수동식 소화기 1개 이상, 구획된 실마다 단독경보형 감지기 등을 설치하고, 매립형 소화시설 설치시 한옥구조물과 조화될 수 있도록 한다.
[심의 신청인 의견*]

* 미반영 또는 해당없음에 대한 구체적인 설명, 특별히 강조하고자 하는 사항에 대한 부연 설명을 작성