가압급수지역 관리카드
【 000가압 급수지역 】
수 계		정 수 장 :				지역배수지 :					1차배수지 :
						2차배수지 :					3차배수지 :
		배수지 HWL : m, LWL : m
가압(증압)장		설치 일자
		설치 위치		구 동 앞
		펌 프		마 력(HP)				HP
				양 정(m)				m
				토출량(㎥/min)				㎥/min
		배 관		인 입 관				㎜(재질)
				유 출 관				㎜(재질)
급수 지역		00구 00동 000번지 일대
급수 세대		세대					급수 인구			명
수 전 수		수전(내역별도)					급수량(평균)			㎥/일
경계 밸브		개소(내역별도)					감압 밸브			개소(내역별도)
지역표고		최고 : m 최저 : m					수 압			인 입			㎏/㎠
										토 출			㎏/㎠
										정점부			㎏/㎠
	구 분		2013년		2014년				2015년			2016년(목표)
	유수율(%)		%		%				%			%
유 수 율 과대, 과소 사 유		【 90%미만, 100%이상일 경우 】 - -
개선방안 (추진실적)

위치도 : 1/2,000~5,000 (GIS도면)

※ 가압(증압)장 위치 :    최저점:    최고점:    급수지역 :

※ GIS시스템 가압장 관리 “관련자료” 필드에 저장

위치도 : 1/2,000~5,000 (GIS도면)

※ 경계밸브 :    감압밸브:

※ GIS시스템 가압장 관리 “관련자료” 필드에 저장

- 광범위한 지역은 별도 도면을 작성하여 필드에 저장(엑셀, 한글 문서 등)