화재 및 각종 재난에서 소방의 역할과 업무가 증가되고 있는 바, 변화되는 소방업무의 효율성 및 소방공무원의 편의성 등을 반영하여 「서울특별시 소방청사 신축사업 업무추진 지침」의 붙임1 서울특별시 소방서 표준면적 기준을 다음과 같이 개선하여 고시합니다.

2019년 6월

1. 개정 이유

소방청이 「소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정(소방청 훈령 제65호, 시행 2019.1.7.)」을 제정함에 따라 서울특별시 소방청사 표준 면적 기준의 일관성을 확보하고, 서울시 소방 환경의 특수성을 반영하여 서울시 소방서 설치기준을 개선하고자 함

2. 주요 개선내용

소방 업무의 효율성 및 소방 공무원 편의성 등을 반영하여 소방서 필수 시설 및 면적 등을 표준화된 설치기준으로 개선하고, 이를 반영하여 소방청사를 건립, 운용함으로써 신속하고 효율적인 출동과 소방공무원의 보건·안전 환경 및 근무 여건을 개선하는 방향으로 기준을 개정

가. 제2장 사무영역 배치 및 면적(제3조 ~ 제8조)

- 사무실 사용용도 구분 및 세부면적에 관한 사항

- 회의실 면적 산정 시 기준인원에 관한 사항

- 당직실의 설치 및 면적에 관한 사항

나. 제3장 대기공간 배치 및 면적

- 현장대원 대기실 설치 및 면적에 관한 사항

- 심신안정실, 휴게실, 공무직 대기실 등의 설치 및 면적에 관한 사항

다. 제4장 차고영역 배치 및 면적

- 차고 및 각종 보관실 등의 설치 및 면적에 관한 사항

라. 제5장 소방관련 업무영역 배치 및 면적

- 소방정보통신실 등 유사기능 시설의 설치 및 면적에 관한 사항

- 화재조사분석실, 방염성능실험실, 특사경 조사실 등 특수 업무 사무실 설치 및 면적에 관한 사항

마. 제6장 부속시설 배치 및 면적

- 소방안전체험교육실, 강당의 설치 및 면적에 관한 사항

- 식당 및 관련시설에 대한 설치 및 면적에 관한 사항

3. 참고사항

가. 관계법령 : 소방기본법(법률), 지방소방기관 설치에 관한 규정(대통령령)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구기준대비표.(첨부 2)

서울특별시 소방청사 표준 면적 기준 개선(안)

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 개선(안)은 「서울특별시 소방청사 신축사업 업무추진 지침」의 붙임1. 서울특별시 소방청사 표준면적 기준 개선을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 서울시의 소방기관 중 소방서 및 안전센터의 이전·신축 및 개축(리모델링) 청사를 대상으로 적용한다. 다만, 소방청사의 이전․신축 및 개축과 관련 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 해당 규정을 적용한다.

제2장 사무영역 배치 및 면적

제3조(사무실) ① 사무실의 면적은 직원 1인당 7㎡, 과장(단장, 안전센터장) 1인당 17㎡를 적용하여 면적을 산정한다. 다만, 현장대응단 사무실은 구조대 및 구조대장실을 포함하여 직원 1인당 7㎡를 적용하여 면적을 산정하되 차량정비, 현장 출동, 훈련 및 일부 대기 등을 고려하여 배율(0.7)을 적용하여 면적을 산정한다.

② 소방서의 서장실은 33㎡를 적용하되 긴급구조통제단장 비상 대기실 (15.12㎡) 등의 공간을 포함하여 면적을 산정한다.

③ 소방서의 예방과 사무실은 통상 민원실과 공용하므로 엘리베이터 및 계단과 인접하게 배치한다.

④ 안전센터의 민원실은 사무실과 통합하여 배치한다.

제4조(회의실) 회의실은 사용 인원 25∼49명 당 2.6∼1.5㎡의 기준을 적용하고, 50∼99명 당 2∼1.2㎡를 적용하여 면적을 산정한다. 다만, 사용 인원은 내근직 및 외근직의 1일 교대근무인원을 포함하여 면적을 산정한다.

제5조(민원실) 민원실은 {(6.55㎡×민원담당공무원 수)×1.1} + {(0.13㎡～0.2㎡×민원인 수×0.5)}의 기준을 적용하여 면적을 산정하며, 안전센터는 민원담당공무원을 1명 기준으로 계산한다.

제6조(당직실) 당직 근무자 1인 당 15.12㎡, 2∼3인 기준 11.52㎡를 적용하여 면적을 산정한다. 다만, 당직실은 남·녀를 구분하여 당직실을 설치한다.

제7조(재난상황지휘실) 재난상황지휘실은 2.64㎡×(팀장급 이상 인원 수)의 기준을 적용하여 면적을 산정한다.

제8조(의용 소방대실) 의용 소방대실은 「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 의용소방대장 등 5명에 7㎡/명의 기준을 적용하여 면적을 산정한다.

제3장 대기공간 배치 및 면적

제9조(현장대원 대기실 및 탈의실) ① 현장대원 대기실 및 탈의실은 외근직 1일 교대근무 인원을 기준으로 1인당 8.64㎡의 기준을 적용하여 면적을 산정한다.

② 대기실은 신속한 출동을 목적으로 차고와 최단거리에 배치하되, 대원의 편의를 위해 샤워실과 탈의실은 대기실 내 또는 출동 후 오염물질을 제거할 수 있는 위치에 설치하고, 남·녀를 구분하여 설치한다.

제10조(심신안정실) 소방서의 심신안정치유(PTSD)실은 {50㎡+0.7×(1일 교대근무인원-20)}의 기준을 적용하여 면적을 산정한다. 안전센터의 경우에는 30㎡로 한다.

제11조(휴게실) 휴게실은 {9.9㎡+0.22㎡×(정원-24인)}을 적용하여 면적을 산정한다. 단, 남·녀를 구분하여 휴게실을 설치한다.

제12조(공무직 대기실) 공무직 대기실은 2인기준 15.12㎡으로 적용하여 면적을 산정한다. 단, 남·녀를 구분하여 공무직 대기실을 설치한다.

제4장 차고영역 배치 및 면적

제13조(차고) ① 차고는 청사별로 소유 재원에 따라 산정하며, 차량 주위 이격거리 기준을 상·하·좌·우로 1.3m로 산정한다.

② 차고의 층고는 굴절사다리차 높이(4m)등을 고려하여 5m 이상을 확보하여야 하며, 차고 내에는 매연 및 유해가스를 건축물 외부로 여과·배출하는 배기가스 재순환장치를 설치한다.

③ 차고내 출동차량을 배치할 시 출동이 용이하도록 일렬로 주차하도록한다. 다만, 부지여건 등 일렬주차가 불가능할 때에는 이중주차로 배치할 수 있다.

④ 순찰차 등 행정 및 장비적재가 필요 없는 차량은 차고의 면적 산정 시 제외하여 산정한다.

제14조(개인보호장비실 및 세탁, 샤워실) ① 개인보호장비실은 0.85㎡ × 외근직 정원의 기준을 적용하여 면적을 산정한다.

② 세탁실 및 샤워실은 50㎡이상의 규모로 면적을 산정한다. 다만, 신속한 출동과 복귀 시 편의를 위해 개인보호 장비실과 연계하여 설치하고 출동 동선 상에 배치한다.

③ 샤워실에는 공기호흡기 면체, 두건 등 개인보호장비를 세척 할 수 있도록 관련 시설을 병행 설치한다.

제15조(화재진압장비 보관실) 소방서의 화재진압장비 보관실은 60㎡이상 규모로 면적을 산정한다. 안전센터는 화재진압대원 정원을 기준으로 1인당 0.85㎡를 적용한다.

제16조(구조장비, 구급장비, 차량정비물품보관실) 소방서의 구조장비, 구급장비 및 차량정비물품보관실은 각각 30㎡이상 규모로 면적을 산정한다. 안전센터의 구급장비보관실은 20㎡를 적용하며, 차량정비물품보관실의 경우에는 차고면적 기준에 포함하여 설치한다.

제17조(다목적 훈련장, 수관건조대) 소방서의 일상훈련, 장비정비공간을 위하여 다목적훈련장을 차고의 층고와 동일하거나 그보다 더 높게 설치하며, 바닥면적은 200㎡이상(안전센터는 100㎡이상)이 되도록 한다. 수관건조대는 다목적훈련장 내 설치하여 겨울철 얼지 않고 건조가 될 수 있도록 한다. 다목적훈련장의 면적은 부속시설, 공용시설 면적 계산시 산입하지 않는다.

제5장 소방관련 업무영역 배치 및 면적

제18조(공기호흡기 충전 및 정비실) 소방서의 공기호흡기 충전 및 정비실은 60㎡이상 규모로 면적을 산정한다. 안전센터는 18㎡로 한다.

제19조(소방정보통신실 및 전산실) 소방서의 소방정보통신실 및 전산실은 50㎡이상 규모로 면적을 산정한다. 또한 근무자의 편의를 고려하여 기계에서 발생하는 열을 관리할 수 있는 입지에 배치하고, 기능이 유사한 통신정보기계실 및 홍보 관련 공간을 통합하여 설치할 수 있다. 안전센터는 규모를 고려하여 17㎡이상으로 한다.

제20조(화재조사분석실 및 방염성능실험실) ① 소방서의 화재조사분석실과 방염성능실험실은 두 공간을 포함하여 40㎡ 수준으로 면적을 산정하되, 각 공간을 구분하여 설치한다.

② 소방서의 화재조사분석실은「소방기본법」 시행규칙 별표 6을 준용하여 구성장비를 유효하게 보존·사용할 수 있고, 환기 및 수도·배관 시설이 있도록 한다.

③ 소방서의 방염성능실험실은 관련 기자재 배치 및 실험 공간 등을 고려해야 하며, 시료를 태우는 작업을 수행하므로 환기가 원활한 공간에 배치해야 한다.

제21조(감염관리실) 소방서의 감염관리실은 「소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정」에 의거하여 36㎡ 이상 규모로 면적을 산정한다. 다만, 안전센터의 경우에는 18㎡로 한다.

제22조(특사경 조사실) 소방서의 특사경 조사실은 소방특별사업경찰관리 집무규정에 근거하여 20㎡이상으로 설치한다. 단, 조사실은 민원인의 사생활 보장 등의 측면에서 접근성이 낮은 공간에 배치한다.

제6장 부속시설 배치 및 면적

제23조(소방안전체험교육실 및 강당) ① 소방서의 소방안전체험교육실의 면적은 200㎡ 이상으로 산정한다. 다만, 소방안전체험교육실과 강당을 연계하여 설치하는 경우 소방안전체험교육실의 면적은 강당의 면적을 포함하여 산정할 수 있다.

② 소방서의 강당의 면적은 음향영상실 등을 포함하여 소방서 정원 1인당 1.2㎡의 기준을 적용하여 면적을 산정한다.

제24조(식당) 식당은 조리실, 조리원대기실 및 부식창고 등을 포함하여 사용인원 1인당 1.5㎡의 기준을 적용하여 면적을 산정한다. 단 동시 사용인원은 내근직 및 1일 교대근무자 수, 공무직 및 조리원 수를 적용한다. 안전센터는 조리실 10㎡, 조리원대기실 7㎡를 합산한다.

제25조(체력단련실) 소방서의 체력단련실은{75㎡+(정원-100) ×0.16}의 기준을 적용하여 면적을 산정한다. 안전센터의 경우에는 35㎡로 한다.

제26조(자료실) 자료실의 면적은 정원 1인당 0.4㎡의 기준을 적용하여 면적을 산정한다. 단, 자료실은 필요에 따라 여러 공간으로 분리하여 설치한다.

제27조(내근탈의실) 소방서의 내근탈의실은 내근직원 1인당 1㎡의 기준을 적용하여 면적을 산정한다. 다만, 내근직원의 수에는 서장 및 과장(단장)은 제외한다.

제7장 기타 공용 배치 및 면적

제28조(공조기계실) 공조기계실은「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 연면적의 4∼6% 기준을 적용하여 면적을 적용한다.

제29조(층장비실) 층장비실은「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 사무공간 500㎡당 6.6㎡ 기준을 적용하여 면적을 산정한다. 층장비실은 각 층별로 구분하여 설치한다.

제30조(주장비실) 주장비실은「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 37㎡ 수준으로 면적을 산정한다.

제31조(공용시설)  ① 화장실은 「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 정원이 100명 미만일 경우 명당 0.43㎡를 적용하고, 100명 이상 200명 미만일 경우 명당 0.4㎡를 적용하여 산정한다.

② 엘리베이터는 「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 1대당 12.87 ~ 19.6㎡의 면적을 적용하여 산정한다.

③ 민방위대피시설은 「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 개소당 660㎡ 이상으로 산정한다.

④ 공용면적은「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」에 근거하여 (직무면적+부속공간면적+설비관계면적) × 40%를 적용한다. 단, 바닥면적 등의 제약조건을 고려하여 30%∼40% 범위에서 조정할 수 있다.

제32조 본 표준면적기준에서 규정하지 아니한 부분은 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정을 준수한다.

[첨부1] 서울특별시 소방서 표준 설계면적 기준(개정안)

서울특별시 소방청사 표준 면적 기준(개정안)

□ 소방서

사무영역

시설명

면적 산출기준

산출기준 근거

사무실

① (33㎡×서장) + 15.12㎡(긴급구조통제단장 비상대기실 포함)

② 17㎡×과장(단장) 수

③ 7㎡×직원 수(서장, 과장 제외)

단, 현장대응단 사무실은 계수(0.7)를 적용하여 산정(7㎡ ×직원 수 × 0.7)

- 정부청사 관리규정 시행규칙 별표1(4급 기관장실 면적)

- 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

회의실

사용인원	25～49명	50～99명
면적기준	2.6～1.5㎡/명	2～1.2㎡/명

· 사용인원 : 내근직 및 1일 교대근무 인원

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

민원실

{(6.55㎡×민원담당공무원 수)×1.1}

+ {(0.13㎡～0.2㎡×민원인 수×0.5)}

당직실

1인 : 15.12㎡/명

2인~3인 : 11.52㎡/명

(단, 남녀 구분하여 설치)

재난상황지휘실

2.64㎡ × 팀장급 이상 인원 수

의용 소방대실

7㎡ × 의용소방대장 등 5명

대기공간

시설명	면적 산출기준	산출기준 근거
현장대원 대기실 및 탈의실(샤워실 포함)	8.64㎡ × 1일 교대근무 인원 (단, 남녀 구분하여 설치)	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1
심신안정실	50㎡+0.7×(1일 교대근무인원-20)	소방청 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정
휴게실	9.9㎡+0.22㎡(정원-24인) (단, 남녀 구분하여 설치)	정부청사시설 기준표
공무직 대기실	2인 기준 : 15.12㎡/명 (단, 남녀 구분하여 설치)	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

차고영역

시설명	면적 산출기준	산출기준 근거
차 고	청사별로 소유 재원에 따라 산정 이격거리 기준을 상·하·좌·우로 1.3m로 설정하고, 차고 높이는 5m 이상 확보	보유 차량 현황을 근거로 산출
개인보호장비실 및 세탁, 샤워실	0.85㎡× 외근직 정원 + 세탁,샤워실 50㎡	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1(창고)
화재진압장비 보관실	60㎡ 이상	소방호스, 각종 관창 등 화재진압장비 보관 면적
구조장비보관실	30㎡ 이상	유압장비, 로프, 개인장비 등의 보관 면적
구급장비보관실	30㎡ 이상	들것, 부목, 소모품 적재용, 구급약품 등의 보관 면적
차량정비 물품보관실	30㎡ 이상	차량용 소모품, 정비용 장비 보관을 위한 소요 면적
다목적훈련장 (수관건조대)	200㎡ 이상	화재, 구조, 구급 일상훈련이 가능한 면적

소방관련 업무영역

시설명	면적 산출기준	산출기준 근거
공기호흡기 충전 및 정비실	60㎡ 이상	공기호흡기 충전기 2대 설치 및 안전충전함 2대 설치, 실린더 보관을 위한 소요면적 및 정비공간 소요 면적
소방정보통신실 및 전산실	50㎡ 이상	소방정보통신 운영관리규정 제10조 (통신정보기계실, 홍보실 등 유사 기능 통합 설치 가능)
화재조사실 및 방염성능실험실	40㎡ 이상	방염성능실험 관련 각종 기자재 배치 및 성능실험 소요면적 및 소방기본법 시행규칙 별표6
감염관리실	36㎡	소방청 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정
특사경 조사실	20㎡ 이상	소방특별사업경찰관리 집무규정

부속시설

시설명	면적 산출기준	산출기준 근거
소방안전체험 교육실 및 강당	200㎡ 이상 (강당: 1인당 1.2㎡ × 소방서 정원)	소방청 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정
식 당	1.5㎡ × 1일 근무인원 · 1일 근무인원 : 내근직 수 + 외근직 1일 교대근무자 수 +공무직 수 + 조리원 수	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1
체력단련실	75㎡+(총 인원수-100)×0.16	정부청사시설 기준표
자료실	0.4㎡ × 소방서 정원	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1
내근 탈의실	캐비넛 및 탈의공간 1인당 1㎡ × 내근직 수 (서장, 과장 등 제외)	캐비넷 설치 및 탈의공간 소요면적

기타 공용

시설명

면적 산출기준

산출기준 근거

공조기계실

연 면 적	3,000이상 7,500미만
연면적대(%)	4.0～6.0

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

층장비실

사무공간	500㎡
층장비실	6.6㎡

주장비실

사무공간	1,000이상 4,000미만
층장비실	37

공용

[화장실]

사용인원	100명 미만	100명～200명
면적	0.43㎡ / 명	0.40㎡ / 명

[엘레베이터]

(12.87～19.6㎡) × 대수

[민방위 대피시설]

개소당 660㎡이상

(평시 지하주차장으로 활용)

[공용면적]

(직무면적+부속공간면적+설비관계면적) × 30~40%

□ 119안전센터

1. 사무영역

시설명	면적 산출기준	산출기준 근거
사무실	17㎡×센터장+7㎡×직원 수	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1
회의실	10명 × 2.6㎡
민원실	{(6.55㎡×민원담당공무원 1명)×1.1}

2. 대기공간

시설명	면적 산출기준	산출기준 근거
현장대원 대기실	8.64 × 1일 교대근무인원	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1(숙직실)
심신안정실	30㎡	소방공무원 보건안전 관리 규정
체력단련실	35㎡	소방공무원 보건안전 및 복지 기본법 제7조
휴게실	{9.9㎡+0.22㎡×(정원-24인)}	정부청사

3. 차고영역

시설명	면적 산출기준	산출기준 근거
차 고	차량 주위 이격거리 기준을 상·하·좌·우로 1.3m로 산정
개인보호장비실	0.85㎡ × 총 정원	서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1
화재진압장비 보관실	0.85㎡ × 화재진압대원 정원
구급장비보관실	20㎡	들것, 소모품, 약재 등 보유물품 소요면적
공기호흡기 충전실	18㎡이상	공기호흡기 충전기 2대 설치 및 실린더 보관을 위한 소요면적
감염관리실	18㎡	감염관리실 설치 표준규격(면적 18㎡/‘16년 국민안전처)
다목적훈련장 (수관건조대)	100㎡ 이상	화재, 구조, 구급 일상훈련이 가능한 면적

4. 부속시설

시설명

면적 산출기준

산출기준 근거

소방정보통신실

17㎡이상

소방정보통신 운영관리규정 제10조(119안전센터 17㎡이상)

자료실

0.4㎡ × 총 정원

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

식  당

1.5㎡ × 1일 근무인원

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

조리실 및 부식창고

10㎡

냉장고·냉동고, 가스렌지, 조리기구 등 설치 및 조리공간 소요면적

조리원 대기실

7㎡

조리원 대기실에 대한 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1(직무시설 기준)을 적용

화장실

사용인원	100명 미만	100명～200명
면적	0.43㎡ / 명	0.40㎡ / 명

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

공조기계실

연 면 적	3,000미만
연면적대(%)	4.5～7.0

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

주장비실

사무공간	1,000미만
층장비실	14

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1

공용시설

[(직무면적+부속공간면적+설비관계면적) × 30～40%]

서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 별표1