제224차 안전점검의 날

건설공사장 안전점검 결과

Ⅰ		점 검 개 요

▷ 점검일자 : 2014. 11. 04.

▷ 점검시설 : 상수도사업본부 시행 4개 공사장

Ⅱ		점검결과

시설별 주요 지적사항

《시설별 점검내용》

▷ 분야별 점검 내용 : 지적건수  8건

구 분	점검 시설	지적 시설	분야별 지적 및 조치건수(지적/조치)								비고
			계	토목	건축	전기	기계	가스	소방	기타
건설공사장	4	4	8/8	8/8	/	/	/	/	/	/

주요 지적사항 세부내용

▷ 지적시설 : 강북정수장 고도정수처리시설공사 외 3개소

▷ 주요 지적사항 및 조치결과 :  첨부 참조

안전점검의 날 행사 사진대지

장 소	강북정수 센터 현장	촬영일시	2014. 11. 4	장 소	구의정수 센터 현장	촬영일시	2014. 11. 4
사진설명	안전점검 교육			사진설명	보호구 지적 확인

장 소	암사정수 센터 현장	촬영일시	2014. 11. 4	장 소	뚝도정수센터 현장	촬영일시	2014. 11. 4
사진설명	안전점검 실시			사진설명	현장소장 당부말씀

건설현장 점검 지적사항 및 조치결과

1. 강북정수장 고도정수처리 시설공사

분야	점검결과 지적사항	지적사항 조치결과	비고
안전	특이사항 없음	특이사항 없음

2. 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

분야	점검결과 지적사항	지적사항 조치결과	비고
안전	회수조 계단 철골 앙카볼트 노출	계단 앙카볼트 캡 설치 완료	사진 2-1
안전	분배조 우수배제용 플륨관 그레이팅 미설치	플륨관 STS그레이팅 설치 완료	사진 2-2

3. 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사

분야	점검결과 지적사항	지적사항 조치결과	비고
안전	송펌동 비계 연결 통행로 설정 미흡	송펌동 비계 연결 통행로 작업발판 설치완료	사진 3-1
안전	개구부 덮개 미설치로 인한 추락 우려	거푸집 제거 즉시 개구부 덮개 설치완료	사진 3-2
안전	백호 버켓이탈방지핀 탈락으로 버켓 낙하 우려	백호 버켓이탈방지핀 즉시 설치 후 작업시행	사진 3-3

4.  뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

분야	점검결과 지적사항	지적사항 조치결과	비고
안전	활성탄흡착지 출입구 경사로 미끄럼방지 시설 요함	출입구 경사로 미끄럼방지 시설 조치완료	사진 4-1
안전	배슬러지지 굴삭기 비규격 포크설치 사용 으로 자재낙하 위험	비규격 포크 사용금지 및 지게차 작업 으로 대체	사진 4-2
안전	오존접촉지동 굴삭기 방 협착방지봉 未설치	굴삭기 협착방지봉 설치 조치완료	사진 4-3

점검 지적사항 및 조치현황 사진

1. 공사명 : 강북정수장 고도정수처리 시설공사

○ 지적사항 : 특이시항 없음

▶ 조치결과 : 특이시항 없음

사진 번호	조치전	조치후
사진 1-1		특이시항 없음

2. 공사명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 지적사항 : 회수조 계단 철골 앙카볼트 노출

▶ 조치결과 : 계단 앙카볼트 캡 설치 완료

사진 번호	조치전	조치후
사진 2-1

○ 지적사항 : 분배조 우수배제용 플륨관 그레이팅 미설치

▶ 조치결과 : 플륨관 STS그레이팅 설치 완료

사진 번호	조치전	조치후
사진 2-2

3. 공사명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사

○  지적사항 : 송펌동 비계 연결 통행로 설정 미흡

▶ 조치결과 : 송펌동 비계 연결 통행로 작업발판 설치완료

사진 번호	조치전	조치후
사진 3-1

○ 지적사항  : 개구부 덮개 미설치로 인한 추락 우려

▶ 조치결과 : 거푸집 제거 즉시 개구부 덮개 설치완료

사진 번호	조치전	조치후
사진 3-2

○ 지적사항  : 백호 버켓 이탈방지핀 탈락으로 버켓 낙하 우려

▶ 조치결과 : 백호 버켓 이탈방지핀 즉시 설치 후 작업시행

사진 번호	조치전	조치후
사진 3-3

4. 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

○ 지적사항 : 활성탄흡착지 출입구 경사로 미끄럼방지 시설 요함

▶ 조치결과 : 출입구 경사로 미끄럼방지 시설 조치

사진 번호	조치전	조치후
사진 4-1

○ 지적사항 : 배슬러지지 굴삭기 비규격 포크설치 사용으로 자재낙하 위험

▶ 조치결과 : 비규격 포크 사용금지 및 지게차 작업으로 대체

사진 번호	조치전	조치후
사진 4-2

○ 지적사항 : 오존접촉지동 굴삭기 후방 협착방지봉 未설치

▶ 조치결과 : 굴삭기 협착방지봉 설치 조치

사진 번호	조치전	조치후
사진 4-3