안 전 점 검 표

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 몽촌역사관, 야외조형전시관, 움집터 전시관

2. 점검분야 : 건축분야

3. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전여부
	시설물 등의 내․외벽 균열, 마감재(타일, 석재 등) 박리, 박락상태 확인 및 안전여부
	지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 위험 요인
	석축, 건축물 등 균열 상태 및 기타 안전여부

2014. 1.

점검자 :            (인)

안 전 점 검 표

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 몽촌역사관, 야외조형전시관, 움집터 전시관

2. 점검분야 : 소방, 전기, 기계, 통신

3. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	특고압 케이블, 수․배전설비 및 보안등 점등상태 이상 여부
	소화기, 경보기, 감지기, 소화전, 소화펌프 등 소방설비 상태전반
	통신케이블, 통신장비 등 통신설비 이상여부
	급․배수배관, 물탱크, 펌프, 각종 설비의 이상 여부
	가스밸브, 가스감지기 등 이상여부
	화재발생 가능기기의 안전 상태 및 각종 인화물질 사전제거 등
	승강기, 리프트 등 운반설비 이상 여부
	기타 안전사고 발생 가능시설 점검

2014. 1.

점검자 :            (인)

(인)

(인)

안 전 점 검 표

1. 점검대상 : 한성백제박물관, 몽촌역사관, 야외조형전시관, 움집터 전시관

2. 점검분야 : 조경분야

3. 점검결과

구분	세부 점검사항	점검결과	비고
자체점검 리 스 트 (자체시설의 특성에 맞게 작성하여 점검실시)	녹지대(수목) 관리상태
	녹지대 보행테크 안전여부
	조경장비 관리 상태
	잔디 관리 상태
	녹지대 석축 안전여부
	기타 안전사고 발생 가능시설 점검

2014. 1.

점검자 :            (인)

기계시설물 안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사 내․외 기계시설물 일체

2. 점검일시 : 2014. 01.

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검내용                                                     (기계분야)

설 비 명	규 격	수량	점 검 항 목		점검결과
보일러	0.4톤/h	2대	수면계수위, 게이지압력, 가스공급압력, 송풍기상태 점검
공조기	6,000～54,800CMH	15대	소음, 팬벨트 장력, 냉‧난방밸브 상태, 스팀밸브 작동여부 점검
PAC	항온항습기*2대 냉․난방기*5대	7대	가동상태, 소음상태 점검
시스템에어컨	1.2～5HP	13대	가동상태, 소음상태 점검
화장실	배기팬	3대	소음 및 작동상태 점검
주 방	배기팬	1대	소음 및 작동상태 점검
집수정배수펌프	3.7kw*10대 2.2kw*8대 0.95kw*4대 0.4kw*3대	25대	레벨스위치, 상한경보, 동작상태 점검
옥외빗물펌프	15kw*2대 7.5kw*2대	4대	레벨스위치, 상한경보, 동작상태 점검
정화조	900인조	1식	정화조 급‧배기상태, 배수펌프 작동점검
열교환기	지역난방*3대 지열*5대 빙축열*2대	10대	누수확인 및 스팀트랩 작동상태 점검
물탱크	210㎥	1조	급수상태, 상한 및 하한경보 상태점검
지열시스템	50RT	5대	누수, 균열 유무, 가동상태 점검
냉동기	150USRT*2대 122USRT*1대	3대	누수, 균열 유무 점검
냉각탑	150CR*2대 125CR*1대	3대	누수, 균열 유무 점검
축열조	162USRT	11조	누수, 균열 유무 점검
○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오수처리시설 가동상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 승강기 안전관리 및 작동상태

구 분	세 부 점 검 사 항		점검결과
가스분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부
소방분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기, 소화전, 소방펌프 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셔터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
판 정 상 태

2014. 1.

점검자 :            (인)

전기시설물 안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사 내․외 전기시설물 일체

2. 점검일시 : 2014. 01.

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검내용                                                   (전기분야)

설비명	주요점검항목	점검결과
수.배전반분야	변압기류
	차단기, 계폐기류
	계기류 및 보호장치
조명분야	로비등, 전시등, 형광등
	외곽 가로등, 바닥등
	조명제어시스템 관리상태
방재분야	인체 및 유리파괴(해당없음) 감지기류
	카메라류(CCTV, 외곽)
	방재제어시스템 관리상태
비상발전기	소음, 윤활유, 볼트, 너트 헐거움 상태
	패널내부 계기류 및 접속부 상태
기타설비	각종 MCC, UPS, 유도등, 인터폰, VTR녹화상태 등
○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실등 누유, 누전 및 보호시설적정여부 ○ 감지기, 자동화재탐지설비 등 소방시설 상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부
상 태 판 정

2014. 1.

점검자 :            (인)