	안전점검 반복 지적사항

○ 시공계획 및 승인에 관한 사항

- 흙막이 가시설 시공시 시공계획 및 도면과 상이하게 버팀보 설치 및 철거 시기‧순서 미준수

- 비계 및 거푸집 동바리 설치시 시공계획 및 도면을 미작성하고 시공하거나, 시공계획 및 도면과 상이하게 시공하는 경우

○ 건설기계 안전에 관한 사항

- 일대 장비의 경우 사전에 장비작업계획서 미작성한 상태에서 작업 및 신호수․운전원 안전교육 미실시

- 굴삭기 버켓 및 브레카 안전핀 미설치

- 굴삭기 후크를 사용한 양중 작업 시 후크로부터 슬링등이 이탈되지 않도록 하는 안전장치인 후크 해지장치를 설치하지 않고 작업

- 크레인 권과 방지장치를 설치하지 않았거나 작동하지 않도록 부적정하게 설치하여 작업

- 아웃트리거 수평상태 불량, 지반이 약한곳에 깔판을 설치 부등침하 예상, 장비 전도우려 등

○ 기계기구 안전에 관한 사항

- 톱기계 보호장치(보호덮개, 톱날접촉 예방장치) 미설치한 상태로 작업(기 시행)

- 고속절단기 본체의 최대회전수보다 톱날의 최대회전수가 작을 경우 안전사고 우려

- 공도구 점검필증 미부착

○ 추락재해 예방에 관한 사항

- 고소작업(2m이상)중 안전대 걸이설비 미설치 및 안전대 미착용

- 추락(2m이상) 위험이 있는 통로에 추락방지를 위한 안전시설 미설치(안전난간, 안전대 걸이설비, 추락방지대, 추락방지망 중 한 가지도 설치하지 않은 경우)

- 이동식 비계 상부 안전난간 미설치 및 낙하물 방지조치 미흡(안전망 혹은 발끝막이판 미설치)

○ 중랑물 취급 안전에 관한 사항

- 항공마대가 찢어지거나 훼손될 위험이 있는 철근 등을 마대에 담아 놓았으나 현장내 철재 자재운반구 미배치

- 현장 내 양중작업에 사용하는 슬링벨트․와이어로프․달기체인의 경우 최대허용하중 등이 표시된 표식이 견고하게 붙어있는, 현장에서 사용하도록 허가된 양중작업 용구만 사용

○ 감전재해 예방에 관한 사항

- 용접기 및 가설분전함 충전부 보호

○ 화재/폭발 재해예방에 관한 사항

- 위험물 저장소에 MSDS 게시 물품 외 잡자재 등과 혼재