유류보관 콘테이너 관리 계획

□ 유류창고 안전관리 계획

○ 위    치 : 강남구 압구정동 386-1(잠원 올림픽대로 하부)

○ 규    모 : 콘테이너 27㎡(3m×9m)

○ 점용기간 : 2014. 6. 1 ~ 2015. 5. 31

○ 안전관리 계획

- 유류창고내 분말소화기 2대 비치

- 성냥, 라이터 등 인화물질 유류창고 반입 금지

- 용접작업 등은 유류창고로부터 10m 이상 격리된 곳에서 실시

- 화재발생시 신속히 초동진화하고 초동진화가 불가능하면 즉시 대피한 후          시민들의 접근을 막고 인접 잠원 119안전센터(532-7119) 화재발생         신고

- 급유중 기름이 흘러 내리지 않도록 하고 흘러내린 기름은 즉시 마른           걸레로 닦아내어 흔적 제거

- 출․퇴근시 유류창고 이상유무 점검

□ 유류창고 관리 책임자 지정

○ (정) 녹지7급 전진구,  (부) 녹지반장 이상기

□ 수해대비 유류창고 대피계획

○ 시설물 대피준비 : 팔당댐 방류랑 13,000톤 방류시

○ 시설물 대피시작 : 필당댐 방류량 14,000톤 방류시

○ 대피 위치 : 올림픽대로

□ 유류보관 탱크 이전사유

○ 지하창고에 유류창고와 인부대기실 및 녹지장비가 함께 보관       이용중이나 화재발생시 폭발 등 인명피해발생 위험이 상존하고      있어 유류탱크를 별도 장소로 이전하고자 함.