시설물 인계 ․ 인수서

□ 공 사 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

□ 위    치 : 서울시 성동구 금호동 용비교

□ 규    모 : 시설물 목록참조

□ 공사기간 : 2007.03.22. ~ 2016.05.31.

□ 시 공 사 : 한신공영(주)

□ 감 리 사 : (주)평화엔지니어링, (주)선진엔지니어링종합건축사사무소

□ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 하자기간 : 공종별 하자담보책임기간에 의함

□ 인계·인수목록 : 붙임 참조

위 시설물 및 관련도서를 인계·인수 합니다

※ 첨 부 : 시설물 인계·인수 목록 1부.   끝.

2016. 07.

인계자	:	서울특별시 도시기반시설본부장	(인)
인수자	:	서울특별시 안전총괄본부장	(인)

시설물 인계·인수 목록

□도서 목록

연번	종 류	자 료 내 역	수 량	비 고
1	도 면	설계도	1부
		구조물도	1부
		용비교(강교SHOP-DWG)	DVD에 포함
2	서 류	구조계산서(1~4권)	각1부
		공사시방서	1부
		실시설계종합보고서	1부
		실시설계요약보고서	1부
		지반조사보고서(2010)	1부
		지반조사보고서(2011)	1부
		단가산출서(1단계)	1부
		준공내역서	1부
		준공사진첩	1부
		수량산출서(교량공)	1부
		수량산출서	1부
		초기점검보고서	1부
		안전점검종합보고서	1부
		유지관리지침서	1부
		최종감리보고서	1부
		DVD-ROM	1부
		이행(하자)보증보험증권	1부

□시설물 목록

구 분	시설물	규 격	단위	수량	비고
하부공	교대		개소	2
	교각		개소	9
	교좌장치	POT 받침 (1600~7000KN)	ea	30
상부공 B=5.2m~5.95m L=519.778m (S.T BOX교)	신축이음(황방향)	FINGER JOINT (S50~S280)	m	39.35
	신축이음(종방향)	LRJ-A6G (60mm, 단차조정용)	m	533.99
	배수시설	표면배수	식	1
		종방향(신구연결부)	m	136
	교량점검시설	교각 고정식	식	1
		종방향(경원선)	m	75
	초기우수시설		식	1
	차량방호책	SB-5등급, H=800	m	549
	중앙분리대	SB-5등급, H=600	m	498
	투석방지휀스	H=2.0m	m	117
	핸드레일	H=350	m	441
옹벽	기존A2~신설A2구간	H=7.0m	m	13.73
교면포장	PCMC포장	신설교량, T=4cm	㎡	1,604
		기존교량, T=9cm	㎡	10,033
보도부	목재데크(교량부)	B=1.6m	㎡	958

시설물 현황