도장용페인트 및 엔진오일등

자동차정비업소 위험물안전관리 안내

평소 소방행정발전에 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사하오며, 귀 협회(조합)의 무궁한 발전을 기원합니다.

자동차 정비를 위해 사용되는 페인트 및 엔진오일은 위험물안전관리법상 위험물에 해당하며 저장·취급시 법령에 규정된 기준에 맞게 저장·취급 하여야 합니다.

이와관련 관계법령과 기준을 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

❖ 자동차정비시 사용되는 위험물의 종류

○ 경유, 등유-제4류제2석유류 : 차체도장, 난방용

○ 유성페인트(신나, 페인트류-제4류제1,2석유류) : 차체도장

○ 오일(엔진, 미션등-제4류제4석유류) : 차량정비용

❖ 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 위험물안전관리법 제5조제1항

○ 지정수량(일정수량) 이상의 위험물은 소방서에 허가를 득한 후 저장 취급

(위험물안전관리법 제35조 제1항 : 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금)

❖ 정비시 사용되는 위험물 및 지정수량(허가수량)

○ 엔진, 미션등-제4류제4석유류 : 6,000ℓ

○ 신나-제4류제1,2석유류 : 제1석유류(200ℓ), 제2석유류(1,000ℓ)

○ 유기성페인트, 경유· 등유-제4류제2석유류 : 1,000ℓ

※ 지정수량 이상 저장 취급하고자 하는 경우 소방서에 허가를 득하여야함

❖ 지정수량미만 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 서울시 위험물안전관리조례 제3조(지정수량 미만 위험물의 저장·취급기준)

○ 서울시 위험물안전관리조례 제4조(소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준)

(서울시 위험물안전관리조례 제8조 : 과태료 30만원)

❖ 서울특별시 위험물안전관리조례(각 시도별 조례 참고)

○ 지정수량 미만의 위험물의 저장 취급 기준을 정함

○ 지정수량 이상 위험물의 임시 저장․취급 승인에 관한 사항 규정

위험물관련 문의 : 강남소방서 위험물안전팀(☏568-1191)