점  검  사  진

공 사 명 :	역촌동 단지형 다세대주택 신축공사	점검일 :	2016.4.11.
지적사항 :	지하층 기둥 hoop근 결속선으로 긴결하고 상하 90°, 135°교차하여 배근 바람
지적사항 :	옹벽 배면 암반과 접하는 동공 부분 콘크리트 등으로 밀실하게 채움 실시 바람