안전 및 품질 현장 점검 사진

▣ 현 장 명 : 마곡중앙공원

▣ 점검위원 : 장준무 (건설안전)

□ 시정사항

사 진 1		사 진 2
■ 저류지 우수박스 사면 안전난간대 설치		■ 데크플레이트 공사시 승하강 통로 미끄럼 방지 조치

사 진 3		사 진 4
■ 데크플레이트 공사시 추가 작업발판 설치		■ 소형 용접기 피복노출부위 테이핑 실시

안전 및 품질 현장 점검 사진

▣ 현 장 명 : 마곡중앙공원

▣ 점검위원 : 장준무 (건설안전)

□ 시정사항

사  진 5

■ 가정용 콘센트 옥외,산업용 콘센트로 교체

안전 및 품질 현장 점검 사진

▣ 현 장 명 : 마곡중앙공원

▣ 점검위원 : 김남춘 (조경)

□ 시정사항

사 진 1		사 진 2
■ 보행로 주변 잔디 떼수로 표면배수 원활하도록 개선		■ 쓰레기 처리장에서 저류지로 유입되지 않도록 차단망 설치 (5m 이상)

사 진 3		사 진 4
■ 저류지 주변 구조물 이외 얇은 식생기반재 시공하여 유지관리에 용이하도록 검토		■ 보행육교 교량 하부 식재 및 침식 방지 처리시 유지관리외 경관 고려하여 시공

안전 및 품질 현장 점검 사진

▣ 현 장 명 : 마곡중앙공원

▣ 점 검 자 : 서봉식 (건설안전)

□ 시정사항

사 진 1		사 진 2
■ 관찰데크 고소작업자 안전모 턱끈, 안전고리 체결 철저		■ 저류지 작업구간 내 식재작업 산재하여 있으므로 관리,감독 철저