제11차 교통영향분석 개선대책심의 위원회  회의록

2012.  7

서 울 특 별 시

(도시교통본부)

｢제11차 교통영향분석 개선대책심의 위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 7. 30(월) 15:00 □ 장 소 : 교통정책과 회의실 (2동 5층) □ 참 석 : 5명 - 김형철, 진정화, 이진선, 최재민, 문은영 □ 안건 및 심의결과 - 가양동 CJ공장부지 지구단위계획(특별계획구역) : 수정의결 - 천왕도시개발사업 : 수정의결 - 세종대학교 증축 : 수정의결 - 은평뉴타운 준주거, 3BL 오피스텔 신축 : 보완 - 상암DMC내(주차4) 주차전용건축물 신축 : 수정의결

□ 위원 발언 내용

<가양동 CJ공장부지 지구단위계획(특별계획구역) 관련>

○ 위 원 장

- 중3-가로 양천로 접근부근에 1차로로 가다가 4차로로 가는 것은 불합리하며, 차로길이도 짧습니다. 또한 h-h'부근의 폭이 좁아져서 회전차로를 확보하는데 어려움이 예상됩니다.

○ 000 위원

- 도시건축위원회 소위원회 자문을 받은 것이지 심의를 통과한 것은 아니니 본위원회 심의시 변경 가능성도 배제할 수 없습니다. 따라서 h-h'부분 도로폭을 일정하게 확폭하는 것이 맞다고 봅니다.

○ 000  위원

- 도로 전체를 3차로로 유지될 수 있도록 도로 확폭이 필요합니다. 대신 남측 4차로는 불합리하니 조정하고 그 면적만큼 확폭하면 무리가 없어 보입니다.

○ 000  위원

- 서측 소(국)3-6로는 폭만 제시되어 있지 차로운영계획이 제시되어 있지 않습니다. 교통안전시설 등 합리적인 차로운영계획을 제시해야 합니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<천왕도시개발사업 관련>

○ 위 원 장

- 5단지와 6단지 사이도로는 2차로로 가다가 교차로지점에서 3차로로 변경되어 운전자의 혼란이 예상되니 차로운영계획을 재검토하여 도류화 또는 유도선 등 노면표지를 정비해야 합니다.

○ 000  위원

- 도시형생활주택 부지의 출입허용구간이 너무 넓습니다. 교차로부분에서 최대한 이격하여 구간을 설정하는 것이 필요합니다.

○ 000  위원

- 임대주택부지의 세부계획에 따라 교차로운영계획을 수립하고 기 입주한 주민들의 민원사항을 반영하여 변경하는 사항으로 의견 없습니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<세종대학교 증축 관련>

○ 위 원 장

- 면목동길 서측구간은 차량이 서행하여 안전을 확보할 수 있도록 보차혼용 또는 보행자 우선도로로 설치해야 합니다.

○ 000 위원

- 세종초등학교 학생과 대규모 기숙사 이용학생을 고려하여 보행공간을 최대한 확보해야 합니다. 특히 세종초등학교측 보도는 1.7m로서 최소 2m 이상 확보가 필요합니다.

○ 000  위원

- 차로폭을 조정하면 보도폭을 일부 확보할 수 있습니다. 현재 3.5m의 차로폭을 3.25m로 조정하면 보도폭 2.2m까지 확보가 가능합니다.

○ 000  위원

- 버스주차장 개선안을 보면 남측 주차2면은 승용차주차면으로 인하여 주차가 어려울 것 같습니다. 원활한 버스주차가 가능하도록 승용차주차면을 일부 제거해야 합니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

<은평뉴타운 준주거, 3BL 오피스텔 신축공사 관련>

○ 000 위원

- 3블럭 진출입로에 따라 수립된 교차로로 운영할 경우 미개발부지인 1,2,4,5블럭 개발시 진출입로 계획에 문제가 있을 것으로 보입니다. 특히 사업지 맞은편 4블럭은 회전차로가 나올 수 없는 구조가 됩니다.

○ 000 위원

- 5블럭도 마찬가집니다. 회전부 진출입로 내기가 어려울 것 같습니다.

○ 000  위원

- 도로 전체의 차로구성계획을 재수립해야 합니다. 먼저 전체 3차로로 계획한 후 진출입을 계획하여 가능한지를 봐야 할 것입니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 본 안건은 각 블록의 출입구를 표시하고 3차로로 차로운영계획 수립 후 재심의 하는 것으로 하겠습니다.

<상암 DMC내(주차4) 주차전용건축물 신축 관련>

○ 위 원 장

- 부지의 부정형에 비하면 전반적으로 계획은 잘 수립된 것 같습니다.

○ 000 위원

- 진출입 평탄부를 가능한 최대한 확보해야 합니다.

○ 000  위원

- 평탄부 길이 확보가 구조상 불가능 할 수도 있으니 지상부 램프평탄부를 최대한 확보 검토하는 것으로 권장하는 것이 좋겠습니다.

○ 000  위원

- 지하1층 장애인 주차위치가 매우 불합리합니다. 장애인주차면을 다른데로 옮기고 일반주차로 변경해야 합니다.

○ 위 원 장

- 다른 의견이 없으시면, 심의에 나온 의견을 보완하는 것으로 수정의결 하겠습니다.

○ 위 원 장

- 이것으로 제11차 교통영향분석 개선대책심의를 모두 마치겠습니다. 참석하여 주신 위원님 수고하셨습니다.