회의록

제22차 건설신기술활용심의위원회 회의록

2013.  8. 12.

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

작성자	과명 : 기술심사담당관 최진선 팀장 이학구 담당 임복섭 ☎2133-8550 ☎8561 ☎8565

｢제22차 건설신기술활용심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2013. 8. 12(월) 15:00~16:00 □ 장 소 : 시청 본관 11층 기술심사담당관 회의실 □ 심의위원 : 6명 - 외부위원(4명) : 김재성,이상민,최창희,민원 - 내부위원(2명) : 최진선,이진용 □ 안 건 - 중랑천 하상 준설공사(동대문구청) □ 심의결과 : 조건부 수용

□ 위원 발언 내용

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
환경신기술 (제314호)	· 회전장치를 이용 준설토의 이물질과 세립분을 제거하는 본 공법은 폐기물 감소에 따른 환경적 이점과 골재활용에 대한 경제적 이점이 충분히 있다고 판단됨. · 배출수 수질시험 결과 환경기준에 적합했다고 하더라도 준설토는 위치 및 시기에 따라 상태 차이가 크므로, 세척 후 배출되는 수질에 대하여는 지속적으로 관리하기 바람 · 제시된 설계도서, 원가계산서 상의 특별한 문제점 없음

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
환경신기술 (제314호)	1. 본 공법은 기본적인 하천 준설 뿐만 아니라 샌드플럭스 장치를 통해 준설토 및 건설폐기물, 암석등을 파쇄하여 고품질의 재생모래를 생산할 수 있는데 장점이 있으며 대금회수가능성이 높아 적절한 공법 채택으로 사료됨. 2. 작업공정에서 1차 이물질 및 미립분 제거 공정이나 2차 탈수 작업시에 발생되는 오수 또는 이물질등에 수거를 철저히 하여야 할 것이며 본 공사가 이루어지는 중랑천의 2차오염이 발생하지 않도록 주의가 필요할 것으로 판단됨. 3. 이물질 및 미립분, 탈수를 통해 발생되는 오수등은 어떤 절차를 통해 처리가 되는지에 대한 설명이 필요함. 순환수의 경우 배출허용기준(청정지역)에 만족하는 것으로 분석되었으나 발주기관에서는 환경과 시민의 안전을 위해 철저히 한 수질 분석이 요구됨. 4. 작업시 소음이 작업장 인근에서는 기준치를 상회하는 곳이 많으므로 이로 인한 민원발생에 소지가 있으므로 이에대한 대책을 강구할 필요가 있을 것이며, 방안이 있다면 설명이 필요할 것으로 판단됨. 5. 중랑천에 다량의 토사퇴적으로 유수의 장애가 발생하여 침수피해를 최소화 하기 위해 준설하는 것을 계획하긴 했지만 최근 환경보호 문제등이 다수가 발생하고 있으므로 사업계획단계에서 환경파괴 우려는 없는지에 대한 추가검토가 필요할 것으로 판단됨.

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
환경신기술 (제314호)	1. 공사시방서 보완 검토사항 하천공사(하상 준설공사)의 특성에 맞는 시공계획을 수립할 것 ○ 하폭이 넓은 지역으로 하상준설 작업을 일정구획으로 나누어 시공할 수 있도록 사전 시공계획 수립 요망 ○ 준설작업은 유심부에서 하안 쪽으로 하류로부터 상류 쪽으로 시공하도록 할 것 ○ 공사기간 중 오염물질에 대한 유입을 방지할 수 있도록 오탁 방지막을 설치 운영할 것 2. 준설토 운반시 고려사항 ○ 세륜, 세차시설 설치운영 검토 ○ 집토된 준설토를 처리장소로 이동시 운반차량의 적재함으로 부터 액상 오니수 등 낙수방지 및 비산먼지 방지대책 검토 3. 준설토 구성비 적용문제 검토사항 ○ 원가계산 기준에 적용된 재생모래, 매립토(오니류, 흙) 폐기물 (협잡물, 소각재)의 구성비율 76:22:2(전문업체 제시자료)에 대하여는 불변비율로 명문화할 필요가 있을 것으로 판단됨 - 오니류 퇴적물이 과다 발생시 계약상대자로부터 설계변경 요구 등 이의제기 가능성 여지가 있음 4. 준설물량 설계수량 정산방법 제시요망 ○ 공사 발주시 하상준설 종·횡단도 작성 관리 여부 ○ 준설토 물량 확인방법(공사현장 및 중간처리장) 제시요망

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
환경신기술 (제314호)	1,경제성 검토에서 제안한 신기술 제314호만 재생 모래 대금 회수비를 산정하였고 비교 기술에 대해서는 이의 비용을 고려하지 않았는데 이의 이유와 내용을 보완하기 바람. 2,하상 준설공사 시공 중에 나타날 수 있는 양질의 준설토 발생시의 처리대책을 수립하여 제시하기 바람. 3,재생 모래 대금 회수 단가의 적정성을 제시하기 바람. (회수율과 판매 단가를 고려한 적정성 여부)

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
환경신기술 (제314호)	ο 환경신기술 제314호는 사이클론과 플럭스탱크를 조합한 샌드 플러스 장치로 준설토의 이물질을 제거하여 모래를 재생하는 특허(제0440197호 외2) 기술임 ο 이 기술의 장점은 고품질 순환모래 생산이 가능하며, 고품질 모래생산에 따른 처리원가가 다소 높은 면이 있으나, 재생모래의 대금 회수가 가능하여 제시된 신기술 중 준설토 처리비가 가장 저가임 ο 또한, 중랑천 및 지류하천에서 이 기술에 대한 활용실적이 있으며, 서울과 경기도에서 매년 50여건씩 준설토를 처리한 실적이 있어 중랑천 하상 준설공사에 적용시 신뢰할 수 있을 것으로 판단됨

(000 위원)

구 분	채 택 의 견	비고
환경신기술 (제314호)	1. 김포매립지로 운반하여 잔토처리하는 방안과 비교검토하여 볼 때 경제성 및 자원 재용 측면에서 적정하다고 판단됨. 2. 시방서에 준설토 처리(운반)에 대한 물량 확인방법(계근 등)을 구체적으로 명시할 것. - 특히, 계근은 습윤상태인지, 건조상태인지 등의 기준을 명확히하여 계약상대자와의 분쟁발생 요인이 없도록 할 것. 3. 준설토 운반 시 도로에 토사가 유출되거나 분진이 발생하지 않도록 방안을 강구하여 제시하고, 태풍 및 갑작스런 집중 폭우 시 하천작업에 대한 안전관리대책을 구체적으로 수립하여 시방서에 명시할 것. 4. 행정2부시장 방침 제10015호(‘11.5.25.) “신기술 적용현장 품질관리 제고” 및 기 시달된 “신기술 적용 관련 시행부서 ‘자체 사후평가 및 이력관리 세부지침’ 통보” 등에 따라 신기술 적용 후 1개월 이내에 사후평가서를 작성하여 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가)할 것.