2017년 소방기술경연대회 『화재진압전술』 세부요강

Ⅰ		경연기준 개요

1. 경기 구간별 주요내용

1) 시작구간 : 경기 시작과 함께 방화복 하의를 착용 및 소방차에 승차한 다음 하차를 하여 정렬선에서 장비점검을 하고 출발준비를 마침

2) 전술구간

가) (1단계) 1차 화재진압 : 출발선에서 호스를 전개하고, 소방차에서 호스로 송수된 소화수를 표적 6개 중 2개 유형(∧,∨ 유형 중 경기 전 추첨)의 표적 3개에 주수

나) (2단계) 2차 화재진압 : 현관문이 폐쇄된 4층 건물의 2층을 사다리를 이용, 진입하여 1층 현관문 개방하고, 동력절단기를 운반 후 2층에서 3층으로 가는 방화문을 절단·진입하여 4층의 화점 표적에 주수

다) (3단계) 고립소방관 구조 : 3층 고립된 소방관 공기용기 교환 및 구조

3) 종료구간 : 구출한 고립소방관을 구급차에 인계하고 출발선에 돌아와 장비점검을 실시한 다음 종료보고

2. 경연장 구분

1) 경연장은 경기구역, 대기구역, 점검구역, 관람구역으로 구분(붙임 1-1)

2) 경기구역은 A, B, C구역으로 구분(붙임 1-2)

가) A구역 : 장비착용, 소방차 승하차, 점검 등 경기 시작하고 2, 3단계 경기 진행 후 종료하는 구역

나) B구역 :  1단계의 1차 화재진압 임무 전체와 2단계의 사다리 운반 및 전개 임무를 수행하는 구역(붙임 1-3, 붙임 1-4)

다) C구역 : 2단계의 2차 화재진압 및 3단계 임무를 수행하는 구역

3. 경연단계

구 분	장 소	시 간	내 용
장비검사	점검구역	별도 시간운영	장비제출
출전대기	대기구역	4분	출전준비, 출전장비 지급(호스 등)
추 첨	대기구역	1분	구역별 심판지정, 1차 화재진압 표적유형
안전점검	경기구역	5분	경기 전 장비적재, 이상유무 최종점검
경 기	경기구역	17분	화재진압전술 경기
장비철수	대기구역	별도 시간운영	경기장비 철수 등

※ 장비점검 전 선수등록표 확인

4. 경기진행 일반사항

1) 다음단계의 진행은 평가관의 깃발(호각) 신호에 의함(이하“□”표시)

- 미준수 시 안전성 감점

2) 경기 중 이동속도 제한 없음(넘어지는 경우 감점 적용)

3) 휴대 장비를 떨어뜨리거나, 밟지 않을 것(해당항목 감점)

4) 펌프차 조작, 소화전 점령 및 철수 등 차량관련 사항은 운전원이 수행

5) 대원별 특정 임무 지정사항 없음(출전팀 자율적 판단 가능)

6) 대회요강 이외의 물품을 사용하지 않을 것(발견 시 실격 처리)

7) 1차 화점진압 타겟은 2개의 유형으로 나누고, 시합당일 팀별 대표자가 경기 시작 전 추첨을 통해 유형을 결정 후 공지

5. 심판구성(집단심판체계) ⇒ Ⅲ. 심판단 운영계획 참조

가. 구성 : 각 시·도에서 1명씩 차출한 18명의 심판요원으로 구성

나. 심판 : 3개 심판구역 각 3명씩 배치(각 평가구역별 평가표 작성)

다. 간사 : 3개 심판구역 각 1명 배치(각 평가구역별 총괄평가표 작성)

라. 측정요원 : 시작 및 종료구간 소요시간 측정 등

마. 운영요원 : 각 구간별 임무종료 및 임무개시 알림 등

6. 점수집계(총점 100점에서 차감하는 방식)

가. 안전성(50점) : 안전위반, 지휘미흡, 통제 불응시 등 감점

나. 정확성(50점) : 임무 수행여부를 반영하여 감점

다. 신속성 : 경기진행 구간 내 제한시간 10초 초과 마다 1점 감점

1) 시작구간(4분) : 정위치 ~ 장비점검

2) 전술구간(9분) : 1차 화재진압 실시 ~ 고립소방관 용기교환

3) 종료구간(4분) : 철수 ~ 점검보고(본부석에서 시간측정)

라. 순  위 : 고득점 순

(동점처리기준 : 안전성 > 정확성 > 전술구간 경기시간기록 순)

6. 장비기준

가. 공통장비(호스 및 로프는 수거․확인 후 무작위 불출)

연 번	품 명	규 격	중앙 지급	수 량	비 고
1	소방펌프차	★	∨	2	예비차량 포함(중앙 1 / 시·도 1)
2	구급차	주들 것 포함	∨	1
3	호스 스패너	커플링 개폐기능★	∨	2
4	소화전 렌치	소화전 개폐기능★	∨	1
5	복식사다리	★	∨	1
6	만능도끼	소방용★	∨	1	도끼 휴대용 허리벨트 사용 자율
7	호스40mm	세부규격 별도시달		2	시도별 제출(새 제품)
8	호스65mm	세부규격 별도시달		3	시도별 제출(새 제품)
9	관창40mm	KFI, 피스톨형		1
10	관창65mm	KFI, 피스톨형		1
11	결합금속구	Y형★		1
12	개인 로프	10.5mm x 20m		1	시도별 제출, 세미스태틱
13	호스고정용 로프	10.5mm x 4m		1	시도별 제출, 세미스태틱
14	진출입상황판	형태 자율		1	차량외부에서 확인 가능한 구조
15	동력절단기	750~1,000cc 엔진식		1

나. 개인장비(★표는 세부규격 참고)

연 번	품 명	규 격	중앙 지급	수 량				비 고
				지휘	진압	운전	고립
1	활동복	복제기준★		1	3	1	1	동·하계 무관, 반팔 가능
2	활동화	복제기준		1	3	1	1	형태 및 밑창(아웃솔)변형불가
3	특수방화복	KFI		1	3	1	1	내피 포함
4	안전화	KFI		1	3	1	1	고무제로 한정
5	방화두건	KFI		1	3	1	1	색상 무관
6	헬멧	KFI★		1	3	1	1	KFI인증된 구조헬멧 가능
7	진압장갑	KFI		1	3	1	1	KFI인증된 화재진압 장갑 가능
8	공기호흡기세트	45분용★		1	3		1	원터치식 사용불가
9	랜턴	시도별 장비★		1	3	1	1	ㄱ자형-연기투기랜턴
10	무전기	시도별 장비★		1	3	1	1	UHF, TRS 방식 등 실제 출동 장비
11	경보기	시도별 장비		1	3		1	태그분리형 사용 가능(배터리제거)
12	선수등록표	손목 부착형	∨	1	3	1	1	선수등록 시 손목에 부착
13	삼각줄	나사산 재생용			3	1		휴대 여부 자율
14	카라비너	금속제		4	12	4		크기 무관

※ 상기 장비 생산년도는 무관하며, 해당장비 한정 KFI인증마크 육안 식별될 것

다. 경기용품(중앙 준비)

연번	품 명	규 격	수 량
1	터치형 스톱워치	외부모니터, 측정장치, 스위치	1
2	사다리 장애물	라바콘, 플라스틱 튜브, 테니스 공★	6
3	주수타깃	175cm형★	7
4	개구부 장애물	10cm x 10cm x 50cm 목재	3
5	방화문 모형	210cm x 85cm 문 모형 (절단물 : 4cm x 2cm 사각파이프)★	1

라 장비점검 관련 참고사항(사전점검 등)

1) 기본복장 : 활동복·방화복 등 적합여부 확인

가) 활동복 : 명찰·계급장·소방마크·태극기 등 부착, 하의 양말 속 고정 금지

나) 활동화 : 복제규정상 지급품목 착용 (시·도별 사제품목 착용불가)

다) 방화복 : 내피제거 및 기타 변형 금지, 경기 전 방화복에 개인로프 휴대 허용

2) 선수등록표(핸들링) : 부착상태 및 동일인물 확인

3) 개인장비 : 랜턴․무전기․경보기 OFF 및 공기호흡기 용기밸브 폐쇄 상태로 적재

4) 공용장비 : 펌프차량 적재함 내 모든 장비 적재(위치 및 적재형태 자율)

※ 경기 전 차량 내 65mm호스 3본(한겹말은호스), 40mm호스(접은호스-결합) 2본 적재

5) 차량 준비상태 : 셔터 폐쇄, 고임목 잠금장치 고정, 연료량 확인

6) 펌프 준비상태 : 모든 밸브 폐쇄(냉각수 밸브만 개방), 수량 확인

7) 기준 미 준수 시 감점처리, 기준시간 내 장비 시험가동 허용

8) 카라비너 개인별 4점 이내, 크기 불문, 휴대 여부 및 휴대 형태 자율

9) 지휘자는 모든 장비를 착용하되 면체를 목에 걸을 것

Ⅱ		경연 세부기준

1. 시작구간

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 전대원이 기준선에 정위치한 상태에서 지휘자의 지휘에 따라 방화복 하의 착용 후 각 임무별로 펌프차 승차 ∘ 운전원은 출동과 운행에 필요한 기기를 작동시키고, 각 대원은 펌프차 내에 비치된 개인장비 착용	[하의] - 하의 앞여밈 기준대로 하고 똑딱이·후크 채울 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [승·하차] - 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용 - 탑승 전·후 차량문을 닫을 것 (-1번원 - 조수석, 2번원 - 운전석 뒤, 3번원 - 조수석 뒤) [출차] - 시동, 전조등, 경광등, 싸이렌 ON(순서 무관, 싸이렌은 즉시 OFF) [운행] - 하차 시 작업등과 주차브레이크가 작동되어 있을 것 - PTO 및 메인밸브 조작
∘ 장비착용이 완료되면 대원은 하차하여 기준선에서 장비점검 실시	[상의] - 손토시 착용 - 지퍼와 벨크로 등 앞여밈 상태 - 상의 아래단이 말려 있지 않을 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [면체] - 머리카락과 머리끈이 면체 내에 없을 것 - 밀착되어 누기가 없을 것 - 대기호흡 상태로 하차 [헬멧] - 안면보호렌즈가 눈 아래까지 내려질 것 - 머리에 밀착되어 시야확보 원활 - 턱 끈 결합 [공기호흡기] - 용기밸브를 개방한 상태로 하차 - 어깨, 허리, 가슴 밸트가 꼬임이 없이 정상적으로 체결 - 점멸등 점멸 - 보조면체 정상적 결합 [방화두건] - 상의 내로 정리 - 면체 안면창과 조임끈에 밖으로 노출되지 않을 것 - 피부가 노출되지 않을 것 [랜턴] - 하차 시 OFF 상태로 공기호흡기 우측D링에 결합 [무전기] - 하차 시 OFF 상태로 공기호흡기 좌측에 결합 [경보기] - 하차 시 OFF 상태로 허리벨트 좌측에 고정(배터리 제거) [고임목] - 운전석 측 뒷바퀴 고정(박스 바깥라인 내 바퀴에 밀착고정) [운전원 하차] 고임목 설치 확인 및 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용 [장비점검] - 점검순서 : 랜턴→무전기→경보기→압력확인→ 양압전환→바이패스 - 공기호흡기를 포함한 개인장비는 하차 전까지 착용 ※ 장비점검 전 조작 시 해당항목 감점 [점검보고] - 각 대원별 장비이상 유·무를 개별적으로 지휘관에게 보고

2. 전술구간 1단계(1차 화재진압)

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 지휘자가 터치식 스톱워치를 누름과 동시에 각 대원 임무 지시 ∘ 1~3번원은 운전원에게 경보기 태그를 인계하고, 바닥 전개선에 맞춰 65mm 호스 2본을 전재하고 관창을 겨합	[지휘자 1차 화재진압 지시] - 스톱워치 버튼을 누르면서“실시” 복창 [태그 인계·인수] - 진·출입 상황판을 차량 외부에 비치하여 보이도록 할 것 [호스전개 및 관창결합] - 운반법 자율(관창포함) - 2점의 호스 중 전개 우선순위 없음 - 전개 중 불특정 물체 또는 대원에 충격하지 않을 것 호스와 호스, 호스와 관창의 결합방법은 자율로 하고 결합부위는 누수되지 않을 것 - 전개 정확성에 따라 차등 점수 부여(1.5m 폭 전개선 기준으로 바깥라인 이탈시 감점(감점기준 붙임 3-1) 참조
∘ 운전원은 진출입 상황판에 태그를 부착하는 작업 마무리하고, 방수구와 호스를 결합한 후 대기하고 있다가 방수개시 신호에 따라 방수구 개방	[운전원 방수구 결합(방수구 + 호스 결합)] - 결합 부위 누수 금지 - 결합법, 여유호스 자율
∘ 운전원의 방수 조작에 따라 1~3번원은 표적 주수 실시	[방수개시 신호] - 방수개시 신호 전 운전원 예비송수 허용 - 진압대원 1명 무전기를 이용하여 운전원 “방수개시”송신 - 운전원은 수신내용을 송신할 것 [1차 방수압력 제한] - 방수구 개방 후 8kg/㎠이상 가압금지 [표적 주수] - 주수제한선 내에서 주수 실시 - 사전 3개의 추첨된 유형 표적만 주수하되, 다른 장애물을 쓰러트리지 말 것(장애물 쓰러짐 개수에 따른 차등점수 부여) - 주수형태(직사,분무) 제한 없음 - 진압 완료 시 진행요원이 □신호 (평가관 □신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시) [방수중지 신호] - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용 송신하고 압력 3kg/㎠이하 시 방수구 폐쇄하고 “방수중지 완료”송신 - 운전원 방수중지 완료 시 호스 내 잔압 제거(제거방법 자율) - 잔압제거 후 관창 폐쇄(노즐 폐쇄 자율)
∘ 1차 화재진압 완료 후 운전원은 소화전을 점령하여 펌프차에 물을 보충(200리터 이상)하고 보수호스 철수	[호스전개(소화전점령)] - 운반법 자율(관창포함) - 전개 중 불특정 물체에 충격하지 않을 것 - 소화전 렌치 운반 및 사용 시점에 관한 감점 없음 [보수호스 결합{소화전 + 호스 + 보수구}] - 소화전 이물질 제거 절차 수행 - 보수구와 소화전에 결합된 호스에서 누수가 없을 것 - 여유호스 자율 [보수 완료] - 200리터 이상 보수 시 차단 [보수호스 철수] - 보수구 이용 잔압 제거 - 소화전 등 밸브가 폐쇄되어 있을 것 - 어깨접이식 회수법 이용하여 차량 후면 지정 위치에 운반할 것 (회수 중 호스 지면접촉 시 감점) ※ 호스 철수는 고립소방관의 실린더 교환 완료 전까지 자율

3. 전술구간 2단계(2차 화재진압)

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 1번원과 2번원은 복식사다리 1개를 2인 사다리운반법으로 Z형태의 장애물 구간을 통과하여 사다리 설치지점으로 운반 실시. 이 때 1번원은 로프와 도끼를 휴대할 것	[2차 화재진압 지시] - 평가관 깃발 신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시 [사다리 운반] - “붙임5-1 참조” - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행 - “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등점수 부여 - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행
∘ 3번원은 동력절단기, Y형결합금속구, 접은 호스 2본, 관창 등을 건물 현관 앞으로 운반 ∘ 3번원은 건물 현관 앞에서 Y형결합금속구, 40mm호스 2본, 관창 등을 결합하여 둠	[장비 운반] - 동력절단기, 결합금속구(Y형), 접은호스 2본, 관창을 분리된 상태로 운반 - 운반순서 및 운반법 무관하며 2점 이상 운반 가능 - 개인로프(기구묶기용) 휴대법 자율 [결합금속구(Y형)결합] - 결합금속구(Y형) + 호스(40mm) + 호스(40mm) + 관창 - 결합법 자율이며, 결합 부위 누수 금지
∘ 1번원과 2번원은 사다리 설치지점에서‘2인 사다리 설치 및 등반’법으로 사다리를 설치하여 등반 실시. 2번원이 등반할 때에는 3번원이 사다리 안전 확보 ∘ 사다리 끝부분에 도달한 1번원은 도끼를 이용하여 장애물 블록을 제거 한 후 2층으로 올라가고, 계단으로 내려와 진입지점의 개구부 창살문을 개방 한 후 건물 현관 바깥에 놓여 있는 동력절단기를 가지고 올라가 2번원에게 전달 ∘ 2번원은 동력절단기를 이용하여 방화문 개방(가로로 설치된 쇠막대 2개를 절단)	[사다리 설치 및 등반] - 붙임5-1 참조 - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행 [장애물 제거] - 장애물 블럭(3개)를 작업자세 상태에서 순차적으로 도끼로 제거(붙임3-3 참조) [진입] - 최종 진입 시 최상단 가로대 또는 세로대를 잡을 것 - 사다리를 돌아서 진입한 후 진입완료 통보 할 것 [2층 방화문 개방] - 동력절단기는 2층 방화문 앞 지정구역 내에서 시동할 것 - 동력절단기를 이용하여 현관문을 절단하여 개방 - 완전 절단 시 평가관이 깃발(호각)로 신호
∘ 1, 2번원은 계단을 이용하여 3층으로 진입. 1번원은 3층 내부 지지물에 로프 한쪽 끝을 고정한 후 로프를 지상으로 투척 ∘ 3번원은 관창기구묶기 방법으로 로프를 관창에 묶고, 1번원은 로프를 잡아 당겨 관창을 3층으로 인양 ∘ 1번원은 보조로프를 이용하여 3층으로 올라온 호스를 난간에 고정하고, 2번원은 관창에 결합되어 있는 로프를 해체함	[로프투척] - 한쪽 끝을 지지물에 먼저 고정(말뚝+옭) 후 투척 - 로프 투척 후 지지물 고정 시 감점 [관창 기구묶기] - “붙임5-2 참조” - 2급 기준에 의해 실행 [호스인양] - 관창이 벽면과 난간에 닿지 않을 것 - 관창이 바닥에 끌리지 않을 것 - 인양 후 주수 전 관창에 묶인 로프를 풀 것 [호스고정] - 감아매기(2회 이상) + 말뚝 + 옭매듭
∘ 1, 2번원은 호스를 4층으로 이동시켜 4층에 설치된 표적에 주수 실시	[방수개시 신호] - 결합금속구(Y형)까지 예비송수 허용 - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용을 송신할 것 [2차 압력 조절] - 개방 후 8kg/㎠초과하여 가압 금지 [화점 진압] - 주수제한선을 넘지 않고, 화점을 완벽히 진압할 것 - 주수형태(직사, 분무) 제한 없음 - 적정 진압 완료 시 진행요원이 □신호 (진행요원 □신호 후 “고립소방관 구조” 지시) [방수중지 신호] - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용 송신하고 압력 3kg/㎠이하 시 방수구 폐쇄하고 “방수중지 완료”송신 - 운전원 방수중지 완료 시 호스 내 잔압 제거(제거방법 자율) - 잔압제거 후 관창 폐쇄(노즐 폐쇄 자율)
∘ 3번원은 1인 운반법에 따라 사다리를 정렬선으로 운반	[사다리 1인 들기] - 1급 기준에 의해 순차적으로 실행 [사다리 1인 운반] - 1급 기준에 의해 순차적으로 실행 - “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등 감점 [사다리 1인 내림] - 1급 기준에 의해 순차적으로 실행

4. 전술구간 3단계(고립소방관 구조)

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 3층에서 고립소방관을 발견한 2번원이 자신의 공기호흡기를 이용하여 고립소방관의 호흡이 유지될 수 있도록 조치	[고립소방관구조 지시] - 평가관 깃발 신호 후 “고립소방관 구조 실시” 지시 [발견보고] - 발견한 대원이“고립소방관 발견” 무전 보고 - 지휘관은 “구조실시” 지시 (차량의 공기용기에 손 댈 수 있는 시점) [호흡유지] - 고립대원의 면체를 발견대원의 보조면체 연결구에 결합 - 결합 후 고립대원의 면체 양압상태 확인
∘ 1번원은 로프 한쪽 끝이 지지물에 고정되어 있는지 상태를 확인하고 로프를 지상으로 투척 ∘ 3번원은 용기 기구묶기 방법으로 로프를 공기 용기에 묶음 ∘ 1번원은 로프를 잡아당겨 공기 용기를 인양한 다음, 고립소방관의 용기를 교환하고 면체를 재착용하여 호흡이 가능하도록 조치	[로프투척] - 한쪽 끝이 지지물에 고정(말뚝+옭)된 상태를 확인 후 투척 - 로프 투척 후 확보매듭 시 감점 - 투척시점은 지휘자의 구조지시 이후 [용기 기구묶기] - 붙임5-2참조 - 2급 기준에 의해 실행 [용기 인양] - 인양물이 벽면에 닿지 않을 것 - 용기가 난간에 닿거나 바닥에 끌리거나 추락하지 않을 것 [용기 교환] - 용기를 교환한 후 공기누출이 없을 것 - 공기용기가 흔들림이 없으며 등지게 벨크로가 정상적으로 고정되어 있을 것 [면체 재결합] - 고립대원의 면체를 재결합 - 고립대원의 면체 양압상태 확인 - 보조면체 재결합 및 등지게 적정 착용(어깨,허리,가슴) 후 손을 들어 교환완료 신호 할 것□(시간측정종료) ※ 지휘자는 평가관 깃발 신호 후 스톱워치 종료 조작

5. 종료단계

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 1, 2번원은 고립소방관을 부축하여 지상으로 유도하여 구급차에 인계 ∘ 운전원은 펌프차량의 밸브류를 폐쇄하고 시동을 정지시킴 ∘ 전대원 안전점검 실시하고, 점검이 끝나면 지휘자에게 점검보고 후 경연 종료	[차량 정지] - 모든 밸브가 닫혀 있을 것(냉각수 밸브 예외) - 메인밸브, PTO, 시동이 OFF 될 것 - 적재함 등 모든 문 폐쇄 [장비점검] - 사다리, 교체된 용기, 도끼, 호스스패너, 소화전렌치를 지정장소에 위치 - 태그회수 및 경보기에 결합 - 모든 대원은 정위치선에 정렬 - 면체를 2급 기준을 준수하여 벗을 것 - 공기용기 밸브 폐쇄 및 점멸장치 소등되어 있을 것 - 랜턴, 무전기, 경보기 OFF / 압력확인 (순서 및 구호 예시) 대기호흡→무릎앉아→장갑벗어→헬멧벗어→두건벗어→ 면체벗어→벨브폐쇄→잔압제거→랜턴OFF→무전기OFF→ 경보기OFF→압력확인→바이패스 밸브 폐쇄 및 면체확인→ 헬멧착용→장갑착용 [점검보고] - 헬멧의 렌즈를 내리고 장갑을 착용할 것 - 특수방화복, 안전장갑 및 안전화 착용상태가 완전무결할 것 - 대원별 장비 이상유무를 개별적으로 지휘자에게 보고

Ⅲ		심판단 운영계획

심판단 구성

1) 심판단은 시·도에서 1명씩 차출한 18명 중 해당 시·도를 제외한 17명으로 구성

2) 경기구역 A, B, C에 심판원 3명과 간사요원 1명을 각각 배치

3) 경기 전체 심판관리에 5명 배치하되 1명은 평가위원장으로 배치

4) 평가요원의 임무부여는 매 경기 시작 전에 추첨하여 결정

2. 각 구역별 심판범위

구역명	심판대상
A구역	시작단계 전술1단계 중 운전원의 임무수행 사항 종료단계 장비점검 및 점검 보고사항
B구역	전술1단계 중 운전원 임무 제외한 사항 전술2단계 중 사다리 운반, 설치, 등반 및 철수에 관한 사항 전술2단계 중 호스인양에 관한 사항 전술3단계 중 공기용기 인양에 관한 사항
C구역	전술2단계 중 주수활동 등에 관한 사항 전술3단계 중 고립소방관 구조활동에 관한 사항

3. 평가요령

1) 심판원은 각 경기구역별로 배치되어 해당 구역 내의 경연사항을 평가(각 구역별로 심판석 3개, 간사석 1개 배치)

2) 심판원은 지정된 좌석에 앉아서 평가하되 불가피한 경우에는 경기 진행에 방해를 주지 않는 범위에서 가까이 접근하여 평가할 수 있음

5. 평가결과 취합 및 총점 집계절차

1) 각 경기구역별 심판원이 해당 평가표(붙임 4-1) 작성 및 서명

2) 해당 경기구역 간사가 각 평가용원의 평가표를 취합하여 해당 경기구역 총괄평가표(붙임 4-2) 를 작성

- 평가에 이견이 있는 항목에 대해서는 해당 경기구역 평가요원의 합의로 결정하되 합의가 되지 않는 경우에는 다수결로 결정

- 작성이 완료된 경기구역별 총괄평가표에는 해당 경기구역 심판원 전원이 연대서명

3) 경기구역 간사 3명과 위원장은 각 경기구역별 총괄평가표에 기재된 결과를 반영하여 최종 평가표(붙임 4-3)를 작성하고 연대서명

6. 평가결과의 발표

1) 해당 경기를 마친 후 위원장은 최종 평가표의 평가점수를 발표

2) 경기를 마친 팀의 대표자가 요구하는 경우에는 경기구역별 총괄평가표 사본을 교부

붙임1		경기장 세부기준

붙임1-1 경연구역 구분

붙임1-2 경기구역 구분

붙임1-3 B구역 경기장 기준

붙임1-4 C구역 경기장 기준

붙임2		장비 세부기준

연 번	품 명	규 격
1	특수방화복				상·하의 착용(KFI 인증품) ※ 내피제거 불가
2	활동복/ 활동화				상의 : 주황색 긴팔 하의 : 벨트를 착용 부착물 : 태극기, 소방마크 ,명찰, 계급장 활동화 :“소방활동화” 명시
3	헬멧	진압헬멧(KFIS 007) 또는 구조헬멧 TYPE 1(KFIS 043 type1) 경량구조헬멧 제외(아래 예시)
4	공기호흡기 세트	6.8리터 용기, 2014년 이후 생산품, 원터치 형 제외 보조면체 공기호스를 어깨벨트 D형 고리 등에 넣지 않을 것 보조면체는 전용클립에만 결합할 것
5	랜턴		ㄱ자 형태, 연기투시랜턴(좌측 그림 예시) 금속제 고리 및 카라비너 사용가능
6	무전기	UHF, TRS방식 중 선택, 생활무전기 사용불가 휴대낭, 상의 포켓, 공기호흡기 어깨벨트 중 선택하여 휴대 금속제 고리 및 카라비너 사용가능 스피커 마이크, 인이어 마이크, 두성마이크, 넥 마이크 사용 가능
7	결합금속구 (Y형)
8	호스 스패너 및 소화전 렌치
9	복식사다리
10	만능도끼
11	소방펌프차
		차량전경				현대 / 2014년식 / (주)우리특장
		운전석 측		조수석 측			후면
		소방펌프 규격(A-1급)

붙임3		경기 착안사항

붙임3-1 1차 화재진압 호스전개 시 감점기준

붙임3-2 사다리 설치위치

붙임 3-3 장애물 제거순서

붙임 3-4 2층 방화문(절단물 : 40mm * 20mm 사각파이프 2개) 제거방법

절단부

붙임 3-5 2차 화점 표적(4층)

붙임4		평가표 서식

[붙임 4-1] 구역별 평가표

A구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
휴대한 장비에 고의적인 충격을 주는 행위	5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과
합 계
준비단계	하의 (1번원~4번원)
	승하차(1번원~4번원)
	출차
	운행
	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원, 2번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	고임목
	운전원 하차
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)
전 술 1 단 계	태그인계인수
	방수구결합
	방수개시신호(4번원)
	1차 압력 조절
	1차 방수구 폐쇄
	방수중지신호(4번원)
	호스전개(4번원)
	소화전 절차(4번원)
	보수호스 결합(4번원)
	보수 완료(4번원)
	보수호스 철수(4번원)
	방수개시신호(4번원)
	2차 압력 조절(4번원)
	2차 방수구 폐쇄(4번원)
	방수중지신호(4번원)
	차량 정지
종료단계	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원, 2번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

B구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비에 고의적인 충격을 주는 행위	5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구 분	평가항목	평가결과		구 분	평가항목	평가결과
합 계
전 술 1 단 계	호스1전개 (중, 하)	(1점)	(2점)	전 술 2 단 계	사다리2인_등반
	호스2전개 (중, 하)	(1점)	(2점)		장애물 제거
	호스관창결합	(1점)			진입
	방수개시신호				결합금속구(Y형) 결합(3번원)
	화점진압 (장애물 1번)				관창 기구묶기(3번원)
	화점진압 (장애물 2번)				사다리1인_들기
	화점진압 (장애물 3번)				사다리1인_운반 (1, 2개)
	방수중지신호				사다리1인_운반 (3, 4개)
	2차 화재진압 지시(지휘관)				사다리1인_운반 (5, 6개)
전 술 2 단 계	사다리2인_들기				사다리1인_내림
	사다리2인_운반 (1, 2개)			전 술 3 단 계	공기용기 기구묶기(3번원)
	사다리2인_운반 (3, 4개)
	사다리2인_운반 (5, 6개)
	사다리2인_설치

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

C구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비에 고의적인 충격을 주는 행위	5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과	구분	평가항목	평가결과
합 계
전 술 2 단 계	장비 운반		전 술 3 단 계	고립소방관구조 지시(지휘관)
	2층 방화문 개방			발견 보고
	화점진압			호흡 유지
	방수중지신호			로프 투척
	로프 투척			용기 인양
	호스인양			용기 교환
	호스고정			면체 재결합
	방수개시신호			공기호흡기 착용

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

[붙임 4-2] 구역별 총괄 평가표

A구역 총괄평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
휴대한 장비에 고의적인 충격을 주는 행위	5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과
	합 계
준비단계	하의 (1번원~4번원)
	승하차(1번원~4번원)
	출차
	운행
	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원, 2번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	고임목
	운전원 하차
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)
전 술 1 단 계	태그인계인수
	방수구결합
	방수개시신호(4번원)
	1차 압력 조절
	1차 방수구 폐쇄
	방수중지신호(4번원)
	호스전개(4번원)
	소화전 절차(4번원)
	보수호스 결합(4번원)
	보수 완료(4번원)
	보수호스 철수(4번원)
	방수개시신호(4번원)
	2차 압력 조절(4번원)
	2차 방수구 폐쇄(4번원)
	방수중지신호(4번원)
	차량 정지
종료단계	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원, 2번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심판원1	심판원2	심판원3	간 사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

B구역 총괄평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비에 고의적인 충격을 주는 행위	5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구 분	평가항목	평가결과		구 분	평가항목	평가결과
합 계
전 술 1 단 계	호스1전개 (중, 하)	(1점)	(2점)	전 술 2 단 계	사다리2인_등반
	호스2전개 (중, 하)	(1점)	(2점)		장애물 제거
	호스관창결합				진입
	방수개시신호				결합금속구(Y형) 결합(3번원)
	화점진압 (장애물 1번)				관창 기구묶기(3번원)
	화점진압 (장애물 2번)				사다리1인_들기
	화점진압 (장애물 3번)				사다리1인_운반 (1, 2개)
	방수중지신호				사다리1인_운반 (3, 4개)
	2차 화재진압 지시(지휘관)				사다리1인_운반 (5, 6개)
전 술 2 단 계	사다리2인_들기				사다리1인_내림
	사다리2인_운반 (1, 2개)			전 술 3 단 계	공기용기 기구묶기(3번원)
	사다리2인_운반 (3, 4개)
	사다리2인_운반 (5, 6개)
	사다리2인_설치

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심판원1	심판원2	심판원3	간 사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

C구역 총괄평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비에 고의적인 충격을 주는 행위	5 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과	구분	평가항목	평가결과
합 계
전 술 2 단 계	장비 운반		전 술 3 단 계	고립소방관구조 지시(지휘관)
	2층 방화문 개방			발견 보고
	화점진압			호흡 유지
	방수중지신호			로프 투척
	로프 투척			용기 인양
	호스인양			용기 교환
	호스고정			면체 재결합
	방수개시신호			공기호흡기 착용

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심판원1	심판원2	심판원3	간 사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

붙임 4-3 경기 최종 평가표

화재진압전술 최종 평가표

평가대상 :			경기일시 :

순번	계 급	성 명	임 무	자필서명
	지방소방경		지휘
1	지방소방		진압
2	지방소방		진압
3	지방소방		진압
4	지방소방		운전
5	지방소방		고립소방관

만점 ①	안전성 감점②	정확성 감점③	시간 감점④	최종점수 {[①-(②+③)]-④}
100점	점	점	점	점

구분	계	A구역	B구역	C구역
계
안전성 감점
정확성 감점

구 분	계	시작구간	전술구간	종료구간
기 준		4분 00초 00	9분 00초 00	4분 00초 00
기 록		분 초	분 초	분 초
초 과
감 점

2017년 10월  일   시   분

위원장	A구역 간사	B구역 간사	C구역 간사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

붙임5		화재대응능력2급 평가기준

[붙임 5-1] 2인 사다리 설치 및 등반

평가개요 : 개인장비 및 공기호흡기 세트를 착용(양압)하고 복식사다리 선단 후방에 정위치한 후 평가관의 지시에 사다리를 운반하여 설치 및 등반을 실시한다. 제한시간 3분 이내에 ‘작업자세’까지 수행한다. 유의사항 및 실격사항 : 2인 1조로 편성해 실시하며 1번원의 임무수행 능력을 평가하고 공통 유의사항을 준용하며 평가 중 사다리 전도 발생 및 철수불가 등 안전사고 발생 시 실격 처리한다. 준비물 및 장비 : 개인장비, 공기호흡기 세트, 복식사다리
사다리 설치 및 등반 능력 평가 [제한시간 3분]	항 목 점 수	평 가 점 수
1. 평가관의 시작신호에 “실시”복창하고 1번원은 선단부 2~3번 가로대, 2번원은 지주 밑 3~4번 가로대 옆 위치 *가로대 위치	5점
2. 1번원의 구령으로 무릎앉아 자세에서 몸쪽 세로대를 왼손으로 누르고 오른손으로 바깥쪽 세로대를 당겨 사다리 세움 *손 위치	5점
3. 가로대 윗부분을 양손(1번원 : 2,3번, 2번원 : 3,4번)으로 잡고 오른쪽 무릎에 올려놓은 후 오른팔을 넣어(1번원 : 2,3번 사이, 2번원 : 3,4번 사이) 어깨에 메고 3번 가로대 아래 부분 잡음 *어깨에 메는 가로대 위치 적정성	5점
4. 왼손으로 어깨 앞부분 상단 세로대를 누르고 일어서 목표지점까지 운반 (1번원 지시)하여 지면 및 지상의 장애물을 확인(2번원 “이상없음” 복창) 후 사다리를 역순으로 내려놓음 *장애물 확인 및 이상유무 복창	10점
5. 1번원의 지시에 2번원은 지주밑을 양발로 지지하고 1번원은 선단부의 2번째 가로대를 이용 사다리를 수직으로 세운 뒤 첫 번째 가로대에 발을 올려(지지자 포함) 사다리 지지 *수직으로 세울 때 모든 가로대 사용 *사다리 세운 후 양손 세로대 확보 확인	10점
6. 눈높이에서 멈춤쇠가 정상 작동하는지 확인(“멈춤쇠 이상없음” 복창) 후 선단부 3번째 가로대까지 연장하여 멈춤쇠 확인(“멈춤쇠 이상없음” 복창), 로프를 정리하고 세로대와 같이 파지하여 “사다리 기대” 복창 후 사다리 기댐 *사다리 로프 꼬임X *하단 가로대 로프 통과 *선단부가 벽면에 3회 이상 충격X *발 사용하여 사다리지지	15점
7. 가로대 말뚝·옭매듭 및 사다리 안쪽 로프 정리(매듭완료시“매듭끝”복창) *사다리 매듭(로프매듭법 평가 준용) *로프 정리 *발 사용하여 사다리지지	10점
8. “경사각 확인” 복창, 주먹 ․ 발끝 세로대 접촉 후 “사다리 설치 끝” 복창 *경사각 확인자세 적정성 *경사각 부적절 시 사다리 재조정	10점
9. 2번원에게 “사다리지지” 지시, 사다리 지지 확인 후 등반 *등반 시 모든 가로대 사용 여부	10점
10. 평가관이 지정한 가로대까지 등반 후 2번원에게 “지지 자세 변경” 지시하고 사다리지지 확인 후 작업자세를 취하고 “작업자세 완료” 복창 *지지 자세 변경 지시 *작업자세 적정성	10점
11. 평가관의 ‘철수’지시에 작업자세를 풀고 “지지 자세 변경” 지시하여 사다리 지지 확인 후 하강하여 역순으로 사다리 원위치(11번 항목은 제한시간 없음) *철수 시 운반방법 변경(세로대 한손 파지)	10점
총 점	100점
※ 평가결과 ◎ 100점 기준 60점 이상 합격 합격� 불합격�(사유: )

[붙임 5-1] 로프매듭법(기구묶기)

평가개요 : 개인장비 착용한 상태로 평가용 로프를 들고 정위치 한다. 평가관의 “000매듭 ․ 기구묶기 실시”에 따라 매듭을 실시하고 “들어”구령에 완료된 매듭을 평가관이 확인할 수 있도록 들어준다. 유의사항 및 실격사항 : 각 매듭은 제한시간 내에 완성해야 하며 종료 후 수행 시 해당 항목을 감점 처리한다. 평가는 “준비→실시→들어→풀어” 순으로 진행한다. 절반매듭은 주 매듭과 직선상 위치, 옭매듭은 주 매듭 끝(5cm내)에 실시, 옭매듭 후 잔여로프 길이는 11~30cm 남김, 매듭 사이공간은 로프직경 이하로 유지, 옭매듭 미실시 · 잔여로프 길이 미만 · 초과 시 해당항목을 감점 처리한다. 준비물 및 장비 : 개인장비(두건제외 허용), 진압장갑(구조장갑X), 11mm로프(길이:5m․10m․20m), 복식사다리, 65㎜피스톨관창(호스결합), 동력절단기, 공기용기, 만능도끼, 갈쿠리(또는 천장파괴기)
매듭법 능력 평가 [제한시간 : 30초(1~10번), 50초(11~18번)]	항 목 점 수	평 가 점 수
1. 두겹 8자 매듭 *매듭에 꼬임 발생X(기구묶기에 동일 적용)	6점
2. 이중 8자 매듭	5점
3. 고정 매듭(옭매듭)	5점
4. 두겹 고정 매듭(신체착용이 가능한 크기)	6점
5. 세겹 고정 매듭(신체착용이 가능한 크기)	6점
6. 바른 매듭(옭매듭)	5점
7. 두겹 매듭(옭매듭)	5점
8. 이중 피셔맨 매듭	5점
9. 말뚝 매기(옭매듭)	5점
10. 감아 매기 *매듭에 꼬임 발생X *2회 이상 감기	5점
11. 잡아 매기(옭매듭) *허리에 3회 이상 감기	6점
12. 로프 정리(나비모양) *로프 끝 처리 3~5회 감기(20m 로프 사용)	6점
13. 복식사다리 기구묶기 *두겹8자+옭매듭→3번째 가로대 통과(매듭이 1번째 가로대 넘지 않는 범위)	6점
14. 피스톨관창 기구묶기 *말뚝+옭매듭 *개폐밸브 결착방법 적정성	6점
15. 동력절단기 기구묶기 *손잡이통과+말뚝+옭매듭	5점
16. 공기용기 기구묶기 *말뚝(하단1/3)+옭매듭+말뚝매듭	6점
17. 만능도끼 기구묶기 *두겹8자+옭매듭+절반매듭(날과 자루의 경계에 두겹8자 위치)	6점
18. 갈쿠리(천장파괴기) 기구묶기 *말뚝(하단)+옭매듭+절반매듭(중단/상단-날에 닿지 않는 범위)	6점
총 점	100점
※ 평가결과 ◎ 100점 기준 60점 이상 합격 합격� 불합격�(사유: )