제5차 환경영향평가심의위원회  회의록

2012.  6

서 울 특 별 시

(기후환경본부)

제5차 ｢환경영향평가심의위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 6. 12(화) 16:00 □ 장 소 : 남산별관 3층 회의실 □ 참 석 : 환경영향평가심의위원 11명 □ 안 건 - 국제빌딩주변 제1구역 도시환경정비사업 환경영향평가서초안

□ 주요발언 내용

<대기질 관련>

○ ◯◯◯위원

- 본 업무시설에 충분한 자연채광을 이용할 수 있는 아트리움 설계

- 에너지절약 설계 관련 층고계획 상세 내용, 벽면률 검토, 리드(LEED)인증 계획에 대해 설명하고 동 인증에서 적용하는 에너지시뮬레이션을 통한 에너지사용량 검토 제시

○ ◯◯◯위원

- 신재생에너지 등 에너지 저감대책은 심의기준을 떠나 향후 건물이용 및 기후변화 대응 등을 고려하여 자발적이고 적극적인 대책으로 수립

<수질 관련>

○ ◯◯◯위원

- 공사시 토사유출 관련 집중호우에 대한 유출분석을 실시하고 토사유출저감시설의 적정성(침사지 개소, 위치 등)을 검토 바람.

- 빗물이용시설은 실질적으로 빗물이 저장 가능한 최소한의 용량으로 계획(용량 산정시 유출지하수량을 포함하지 말고 다음 비가 오기 전 모두 활용할 수 있도록 계획)

- 빗물이용시설 및 중수도에 대해 재활용 공급계획 수립

- 우수유출저감시설 관련 투수포장 및 침투통 등 침투시설의 침투가능량을 검토 제시하고 적절한 침투시설 설치계획 수립

- 투수포장에서 침투되지 못한 유출수가 외곽쪽으로 나가지 못하게 침투시설을 설치하되 자연지반으로 침투가 되도록 하고, 침투시설을 설치할 때에는 지하수위 흐름을 검토하여 지하유출수로 유출되지 않도록 검토

- 중수원수 확보 가능한지 검토

- 토양의 투수계수를 검토하여 침투시설 설치계획에 반영

○ ◯◯◯위원

- 우수처리는 기후 변화대응을 고려하여 검토하되 우수를 최대한 침투처리할 수 있는 방안 으로 검토

- 우수의 녹지침투 관련 구체적인 계획과 하부구조 등에 대해 검토 제시

<토지이용 관련>

○ ◯◯◯위원

- 옥상조경 관련 토심 4.8m 확보 필요성을 검토하고 기후변화 대응 측면에서 옥상조경 검토

○ ◯◯◯위원

- 전면공지 상단 자연지반으로 편입되는 부분은 현실적으로 보도로 사용될 것으로 보이므로 인센티브 적용 타당성을 검토

- 빗물저류조 용량 조정에 따른 인센티브 사항 제시

- 인공지반 토심은 최소 900㎜ 확보

<지형지질 관련>

○ ◯◯◯위원

- 지하수위에 대해서 관리기준 구체적으로 수립

- 차수공 시행시 그라우트제에 의한 지하수 오염을 검토하고 지하수질 모니터링 등 저감대책 수립

<동식물 관련>

○ ◯◯◯위원

- 수목 이식 관련 탄소저감 측면에서 검토

- 다층식재는 토양, 바닥식생부터 수목의 성상별 배치에 이르기까지 조화롭게 검토 계획

- 목표종 선정 관련 목표종의 활동권 및 서식처 등에 대해 검토 제시

○ ◯◯◯위원

- 수목 이식관련 수목의 역사성을 고려하여 이식수목 상향 조정하되 생육상태 등을 구체적으로 조사 반영

- 식재에 적합한 토량 확보계획 수립

<소음진동 관련>

○ ◯◯◯위원

- 시뮬레이션 결과 그림에 데이터 제시

- 가설방음판넬 차음도(30dB 이상)가 과대하게 고려되고 있으므로 재검토

- 발파관련 분쟁소지가 있으므로 면밀 검토

- 운영시 대안별 영향예측 결과는 수치상 분석을 통해 결과 제시

<경관 관련>

○ ◯◯◯위원

- 경관관련 대안을 평가하는 경우 객관적 근거에 따른 지표 및 내용 제시

- 시뮬레이션은 주변 개발계획이 반영된 베이스맵으로 실시

- 건축 입단면도와 주변 건축물 배치가 포함된 주변 현황도, 가로 입단면도, 수목식재도, 시선 방향이 표시된 조망점 위치 표시

- 위압감과 통경축을 확보방안 검토(중경 이상의 원경에서 보는 대책)

- 통경축 확보방안으로 제시하고 있는 옥상조경은 실제 주변 가로경관에 통경이 되는 가로축과 시선에서 연계되는지 검토

- 가로경관과 관련하여 거의 100m가 넘는 가로가 하나의 일직선으로 변화가 없는 건축물로 이어지고 있으므로 변화, 리듬, 가로환경에 대한 경관계획을 수립

<일조장해 관련>

○ ◯◯◯위원

- 현황 파악을 위해 지반고 측량(지형의 높낮이를 시뮬레이션에 적용)

□ 심의 결과

○ 평가 항목별 영향예측 및 저감방안 적정성 검토

○ 평가서초안에 대한 전문검토기관, 심의위원, 유관부서 검토의견 논의 및 추가 검토의견 제시

○ 환경영향평가서초안 검토의견은 주관구청에 통보