붙임1		「지진대피소 표지판 설치기준」

□ 기본원칙

○ KS 국가표준에 따라 표지판의 색상‧재질 등을 선정하고, 세부적으로 심볼‧글자크기 등을 규정하여 전국 지자체 통일성 확보

□ 표지판 종류 및 규격

○ (종류) 표지판 2종 : 지진 옥외대피소 및 지진 실내구호소 표지판
방향표지판 1종 : 지진 옥외대피소 방향표지판

○ (구성) 표지판명(한‧영), 심볼, 안내문, 시군구명, 관리번호 등

< 지진 옥외대피소 표지판 및 지진 실내구호소 표지판 >

한글 표지판명

(영문 표지판명)

심볼

안내문

시군구명

관리번호

< 지진 옥외대피소 방향표지판 >

심볼

방향표시

지진 옥외대피소 명칭

○ (규격) 표지판별 상세규격을 따름(글자크기 등 허용오차 : 좌우‧상하 10mm)

< 지진 옥외대피소 표지판 상세규격 > 단위mm

○ (글자체) 맑은고딕, 진하게, 자폭 100%, 자간 0, 가운데정렬

○ (글자크기) 표지판명 : 한글 261pt, 영문 161pt  /  안내문 : 151pt
시군구명 : 151pt  /  관리번호 : 80.5pt

시군구명 표시방법	관리번호 표시방법
엠블렘, 210⨉50(mm)	지진 옥외대피소
	30 20 20 글자수에 따라 조정
210 50
글자 : 2~4글자, 210⨉50(mm)
........................................... 210 50 중 구 210 50 화 성 시 210 50 동두천시
	지진 실내구호소
	30 20 20 글자수에 따라 조정
글자 : 5글자 이상, 높이 50mm 유지
210 이상 50유지 세종특별자치시

< 지진 실내구호소 표지판 상세규격 > 단위mm

※ 글자체‧크기, 시군구명, 관리번호 표시방법 등은 지진 옥외대피소 표지판과 동일

< 지진 옥외대피소 방향표지판 상세규격 > 단위mm

○ (글자체) 맑은고딕, 진하게, 자폭 100%, 자간 0, 가운데정렬

○ (글자크기) 방향표시 : 115pt
지진 옥외대피소 명칭 : 한글 85.5pt, 영문 55pt

□ 재질 및 색상

○ (재질) 표지판 : AL 3T, ‘‘KS D 6701의 A5052P-H24’’ 강도 이상의
알루미늄 또는 합성수지(철재 사용금지, 부식 우려)

○ (재질) 반사지 : ‘‘KS A 3507’’ 적용, 인공내후성시험 통과 제품 사용,
형광 초고휘도 반사지 / 스카치 프린트
/ 투명 플라스틱 필름코팅

○ (재질) 지  주 : ‘‘KS D 3566’’ 일반구조용 탄소강관 및 ‘‘KS D 3503’’ 일반구조용 압연강재 이상의 구조적 안정성 확보

○ (색상) 바  탕 : 노랑색 5Y 8.5/14, #FFDC00 / 흰색 #FFFFFF
심  볼 : 초록색 2.5G 4/10, #007F48
글(한‧영) : 검정색 #000000

□ 설치방법

○ (형식) 부착형 / 지주형(복주식, 단주식)

※ 부착형을 원칙으로 하고, 현장여건상 불가피할 경우 지주형(전주 등 활용)으로 설치

○ (높이) 옥외대피소 및 실내구호소 표지판 : 부착형 1m, 지주형 2m 이상
옥외대피소 방향표지판 : 부착형, 지주형 모두 2m 이상

예시	벽 면 1m 이상	벽 면 2m 이상
형식	부착형	부착형	지주형 : 복주식	지주형 : 단주식
적용	옥외대피소 및 실내구호소	옥외대피소 방향	옥외대피소 및 실내구호소	옥외대피소 방향

2m 이상

2m 이상

○ (장소) 눈에 잘 띄고, 필요시 주변 cctv로 확인이 가능한 곳(분실 등 방지)

- 옥외대피소 및 실내구호소 표지판은 각 장소 및 시설물 출입구에 설치

- 옥외대피소 방향표지판은 유동인구 등 고려, 지역실정에 따라 적의 설치

□ 야간시인성 확보

○ (원칙) 조명시설(가로등 등) 부재로 야간시인성이 확보되지 않을 경우

○ (대상) 지진 옥외대피소 및 지진 실내구호소 표지판

○ (방법) 자체발광식, 외부조명식, 내부조명식, 기타방법 등

- 지자체 예산규모 및 현장여건 등을 고려하여 자체적으로 방법 선택

	자체발광식	외부조명식	내부조명식
원 리	▪ 광원을 사용하여 표지판 문안 등 표시	▪ 외부(상‧하향, 측방)의 광원으로부터 조명	▪ 표지판 내부 : 조명장치 외부 : 반투명소재 활용
종 류	외부전원, 무전원(자연에너지)	-	-
광원(일반)	-	500룩스 이상 형광등 등	일반조명용
밀 폐	충분히 밀폐	방부처리	방수처리
주의사항	태양전지 사용시 용량 충분히 확보	표지판에 전구반사 방지	내부 관리가 용이하게 설치
공통사항	판면조도가 일정하게 유지, 광원은 LED성능 이상 제품, 내구성 확보

※ 「도로표지 제작‧설치 및 관리지침(국토부 예규)」 별표19에 제시된 방법 준용

□ 관리번호 부여

○ (원칙) 시군구별 지도를 격자화하여 ‘‘서 → 동, 남 → 북’’ 순서로 지진 옥외대피소 및 지진 실내구호소 관리번호 각각 부여

○ (방법) 구성요소 : 시군구명, 지진대피소의 종류, 번호
지진 옥외대피소 : 화성 - 옥외 - 1

○ (방법) 지진 실내구호소 : 화성 - 임시주거 - 1

시군구명    종류     번호(1, 2, 3 ‧‧‧‧)

○ 번호부여 순서(1, 2, 3 ‧‧‧‧)는 지자체별 자체규정에 따라 적용 가능

※ ‘‘시군구명’’ 및 ‘‘지진대피소 종류’’는 국민안전처에서 제시한 방법을 따르고, ‘‘번호’’부여 순서는 국민안전처에서 제시한 기준 또는 지자체별 자체규정을 따름

○ 관리번호 부여 후 지역내 소방관서 및 경찰서 등 유관기관과 협조하여 지진대피소 위치 및 관리번호 등 공유(위기상황에 협력대응함)

1 2 3 4 5 7 6 8 10 9 11 12 13 14 15 17 16	가. 지도 격자화 - 좌우‧상하 각각 3~5개 격자로 구분 - 각 격자는 정사각형에 가깝게 작도 나. 번호부여 - 격자순서 : 최하단의 최좌측 격자로부터 ‘‘서 → 동, 남 → 북’’ 방향 - 번호순서 : 격자 내에서 ‘‘서 → 동’’ 순서
< 예시 : 화성시 지도 > 번호부여 순서(실제 대피소 현황과 다름, 부여 방법만 참고)

□ 주의사항

○ 표지판 바탕 프린트시 심볼 및 글자 해상도 손상방지(선명하게 출력)

○ 예산 산출시 시군구별로 단가에 큰 차이가 발생하지 않도록 시도에서 관리‧감독 철저히 수행

※ `16년 지진해일 대피장소 표지판(복주식, 1500⨉600mm) 특교세(100%) 지원단가 : 82만원

○ 기 설치된 임시표지판이 규격에 맞지 않거나 파손된 경우 등은 동 「지진대피소 표지판 설치기준」에 따라 신규설치

○ 야간시인성 확보방법, 관리번호 부여방법, 지진 옥외대피소 방향
표지판 설치개수 등은 각 지자체의 실정에 따라 판단하여 설치

○ 지진대피소가 신규로 지정되는 경우 표지판 즉시 설치

○ 3/4분기 내 설치 완료될 수 있도록 계약 등 행정처리 신속 처리

○ 특교세와 지방비 매칭시 재해구호기금 적극 활용