첨부1 분야별 점검리스트

해빙기 안전 점검표(시설물)

0 0 아리수정수센터                                점검일:

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 취수시설
∙하상변동 발생 여부
∙유하물에 의한 취수저해 여부
∙관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무
∙기둥, 보 등 중요 구조물 신 발생 균열여부
∙주요 부재 Con'c 박리 박락
∙수중 구조물 지반 누수 및 누수 징후
▪ 관로시설
∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수 여부
∙관 부설환경의 변화 유무
∙관 보호공 변형 및 누수발생 유무
∙각종 밸브실 손상발생 여부
∙방식설비 이상 유무
▪ 정수시설
∙기둥, 보 등 중요 구조물 신 발생 균열여부
∙주요 부재 Con'c 박리 박락
∙수중 구조물 지반 누수 및 누수 징후
∙착수정 ~ 송수펌프실 시설물 이상여부
∙약품 저장탱크 이상 여부
∙배출수 처리시설 이상 여부
∙기타 정수장내 토목구조물 이상 유무
▪ 취․정수장 내 주변시설
‧ 배수시설(배수로, 측구)의 이상 여부
‧ 배수시설의 관리상태
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)

점 검 자 :        .

.

.

.

해빙기 안전 점검표(건축물)

0 0 아리수정수센터                                점검일:

점 검 내 용		점 검 결 과		조 치 계 획
		○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 건축물의 구조안전을 해치는 사항
축대, 옹벽의 안전상태	ㆍ수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	ㆍ균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	ㆍ배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부
부등침하	ㆍ건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	ㆍ주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	ㆍ창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	ㆍ바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	ㆍ슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	ㆍ기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	ㆍ보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
▪ 건축물의 내구성 결함 사항
ㆍ각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
ㆍ철재 부식 발생 여부
▪ 기타 결함사항
ㆍ하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
ㆍ건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
ㆍ담장의 전도징후 여부
ㆍ외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
ㆍ빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
ㆍ수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
ㆍ배수펌프 작동상태 불량 여부
ㆍ기 타

점 검 자 :        .

.

.

.

해빙기 안전 점검표(축대․석축․옹벽 등)

0 0 아리수정수센터                                점검일:

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,☓	내용(위치, 상태)
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무
‧ 침하 발생 유무
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
‧ 철근노출 발생 여부
‧ 배수공상태(막힘여부)
▪ 보강토 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
‧ 주변배수시설의 관리상태
‧ 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출상태
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)
‧ 침하의 발생 여부(상부지반)

점 검 자 :        .

.

.

.

첨부2

해빙기 대비 주요시설물 점검사진

사진설명	(전)
사진설명	(후[혹은 중])