표 19.3-2 건물과 유사하지 않은 건물외구조물의 설계계수

지진력저항시스템	설계계수			시스템의 제한과 높이(m) 제한
	반응수정 계수 [eqn: bold R]	시스템초과 강도계수 [eqn: bold OMEGA _0]	변위증폭 계수 [eqn: bold C_d]	내진설계 범주 A 또는 B	내진설계 범주 C	내진설계 범주 D
1.고가탱크, 저장용기, 저장 상자 또는 깔대기형 상자1) a. 대칭형 가새지주에 지지된 경우 b. 비가새지주 또는 비대칭 가새지주에 지지된 경우	3 3	2 2	2.5 2.5	- -	- -	50 30
2.안장형 받침대에 지지된 용접접합의 철골조 수평저장용기	3	2	2.5	-	-	-
3.지면에 지지된 하부가 평평한 탱크 및 저장용기 a. 철골조 또는 섬유보강 플라스틱조 기계적 앵커로 고정된 경우 자체고정식일 경우 b. 철근콘크리트조 또는 프리스트레스 콘크리트조 미끄럼방지 밑면일 경우 고정된 유연한 밑면일 경우 고정되지 않은 유연한 밑면일 경우 c. 기타	3 2.5 2 3.25 1.5 1.5	2 2 2 2 1.5 1.5	2.5 2 2 2 1.5 1.5	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
4.기초까지 연속된 벽체를 사용한 현장타설 콘크리트 사일로, 연도, 굴뚝	3	1.75	3	-	-	-
5. 보강조적조 구조물	2	2.5	1.75	-	50	불가
6. 비보강조적조 구조물	1.25	2	1.5	-	불가	불가
7. 굴뚝 및 연도 a. 콘크리트조 b. 철골조	2 2	1.5 2	2 2	- -	- -	- -
8. 표에서 언급되지 않은, 분포된 질량을 갖는 철골조 및 철근콘크리트조 단일 기둥 또는 스커트 지지 캔틸레버 구조물 (연도, 굴뚝, 사일로, 스커트 지지 수직 저장용기를 포함) a. 용접 철골 b. 특수상세를 가진 용접 철골 c. 프리스트레스 또는 철근 콘크리트 d. 특수상세를 가진 프리스트레스 또는 철근 콘크리트	2 3 2 3	2 2 2 2	2 2 2 2	- - - -	- - - -	- - - -
9.트러스형 탑(자립형 또는 버팀줄형), 버팀줄지지 연도 및 굴뚝	3	2	2.5	-	-	-
10. 냉각탑 a. 콘크리트조 또는 철골조 b. 목구조 골조	3.5 3.5	1.75 3	3 3	- -	- -	- -
11.통신용 탑 a. 트러스：철골 b. 장대：철골 목구조 콘크리트 c. 골조：철골 목구조 콘크리트	3 1.5 1.5 1.5 3 1.5 2	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
12. 육상풍력발전기의 철골 지지구조물	1.5	1.5	1.5	-	-	-
13. 놀이시설 구조물과 기념물	2	2	2	-	-	-
14. 역추형 구조물 (고가탱크 및 저장용기는 제외)2)	2	2	2	-	-	-
15. 지면지지 캔틸레버 벽체 또는 울타리	1.25	2	2.5	-	-	-
16. 간판, 표지판, 광고판	3.0	1.75	3	-	-	-
17.위에 포함되지 않은 자립형 구조물, 탱크 또는 저장용기	1.25	2	2.5	-	-	15
1) 5.3에서 정의한 비정형성을 갖는 타워 2) 조명탑과 집중조명기 등을 포함