품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 이문1구역 주택재개발 정비사업                      점검일 : 2024. 4. 29. ~ 4. 30.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
4. 문서관리	품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 문서 배포대장은 품질관리 계획서에 등록된 양식과 실제 사용하는 양식을 일치하여 사용 바람.
16. 중점 품질관리	중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 작업자 자격부여 평가서 작성 시 승인은 담당자 승인이 아닌 소장 승인을 득하고 작업에 투입하기 바람.
11. 기 타	현장시공 등 기타	◦ 수평철근 모서리 부분에 양방향 U-바 보강 바람. ◦ 콘크리트 수평이음 시 콘크리트 표준시방서에 따라 레이턴스 제거등 바탕 청소 후 시공 바람. ◦ 벽체 수직 철근 이음 시 일치하지 않은 경우는 다월바 철근을 구부리지 말고 바로 펴서 보강 철근을 넣고 시공 또는 별도 처리 바람. ◦ 가설비계 꽃임촉은 4면 고정되게 깊게 설치하여 관리 할 것. ◦ 방통바닥 크렉은 후속 공정 마감전에 보수 할 것. ◦ 벽돌 사춤은 전선관 주변 사춤 철저히 실시하고 구멍부위도 사춤 요망. ◦ 철근 이어치기 부위는 이어치기 전에 철근 시멘트 페이스트 제거 후 실시 할 것.
※ 본 점검결과는“이문1구역 주택재개발 정비사업”의 시공자인 삼성물산(주)과 감리자인 ㈜전인씨엠건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.