품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선 921공구 건설공사                             점검일 : 2017.5.11.~12

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 품질목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.(기능공 포함하여 교육 바람)	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리문서는 업무관련자에게 배포하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하고, 효력이 상실된 구문서는 폐기등 식별관리 하기 바람(배포대장 양식 보완)	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 외국인 근로자에 대한 의사소통 경로 및 방법을 나타내는 의사소통 관리기준을 설정하여 업무처리의 능률 향상과 통일을 기하기 바람	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람.(건축,토목.설비등 일부자재 누락)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 쉴드터널(상행) 185Ring : 세그먼트 체결 볼트부분 누수부분 보완조치 요망. ◦ 쉴드터널과 정거장(936) 접속부 유도배수(동판)처리 보완 필요 ◦ 비개착(NTR) 토압 지지대 부분 면정리 바람. ◦ 출입구(#2) 935정거장 방풍막 지지대 제거요망 (오세길 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철9호선 921공구 건설공사”의 시공자인 (주)포스코건설과 감리자인 ㈜유신에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.