품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 구로동 44-2 오피스텔 신축공사                          점검일시: 2022. 03. 22.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 시험계획횟수는 현장, 의뢰시험, KS인증서 등으로 구분하여 작성할 것.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제38호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성관리 하기 바람. ○ 자재공급원 승인 요청·결과통보서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과통보서는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제37호 서식에 의거 자재별, 시공사와 감리간에 작성하기 바람. ○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제35호 서식에 의거 작성관리 하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 재료분리 보수시에는 콘크리트 강도 이상의 재료로 시행하기 바람. ○ 타설층 하부 3개층은 동바리 설치 등 보강하여야 하나 1개층만 설치되어 있으니 보완하기 바람. ○ 자재인양구는 구조검토에 의거하여 공사시행하도록 할 것. ○ 계단철근 배근은 내진설계와 상이하므로 보완시공하도록 할 것. ○ 콘크리트 타설계획서에 의한 타설시행 할 것. ○ 조적벽체 상부 몰탈사춤이 미비하니 보완시공 할 것.	별첨 사진 참조