문서번호	기술진단과-933
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기술진단과장	생산부장
협조	기전설비과장
	주무관

해빙기 대비 아리수 정수센터 기전설비 안전점검 계획

2014. 2.

상수도사업본부

기술진단과

해빙기 대비

아리수정수센터 기전설비 안전점검 계획

해빙기를 대비하여 기전설비에 대한 유지관리 상태를 점검함으로 사전에 안전사고를 예방하고 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 2014년 아리수정수센터 기전설비 안전점검 계획

- 기술진단과-398(‘14.1.24)

Ⅱ		점검개요

□ 기    간 : ‘14.2.26 ~ 3.11

□ 점검대상 : 정수센터 6개소

○ 정수장 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북

○ 취수장 : 구의, 자양, 풍납, 암사, 강북

□ 점검방법

○ 1단계 : 정수센터 자체점검

○ 2단계 : 본부 및 정수센터 분야별 담당자 합동점검

□ 중점점검사항

○ 각종 펌프 및 장비 등 점검

○ 전기설비 정상가동여부 및 청결상태 점검

○ 예비설비 상시 가동 가능여부

Ⅲ		세부점검계획

□ 1단계 : 정수센터 자체점검

○ 점검기간 : 2014.2.26. ~ 2.28

○ 점 검 자 : 정수센터 기전분야 담당자 및 전기안전관리자

○ 점검내용 : 점검표에 의거 점검시행

□ 2단계 : 본부와 정수센터 합동점검

○ 점검기간 : 2014.3.4. ~ 3.11

○ 점 검 반

- 반  장 : 기술진단과장

- 본부점검반

구분	기전설비과	기술진단과
1조	서기종	전종원, 김인준
2조	박태원	윤덕묵, 정종영

- 정수센터 : 기전분야 담당자 및 전기안전관리자

○ 점검일정

조별		1조	2조	1조	2조	1조	2조
일정		3.4	3.5	3.6	3.7	3.10	3.11
점검 대상	정수장	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
	취수장	풍납	구의	자양	-	암사	강북

※ 점검일정은 사정에 의하여 변경될 수 있음

○ 세부점검내용

- 기계설비분야

․ 취, 송수 모타펌프 운영실태

․ 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 실태

․ 공압설비 가동상태

․ 설비주변 미끄럼 등 안전사고방지 관리 실태

- 전기설비분야

․ 변압기 등 수변전설비 관리상태

․ 피뢰 및 접지설비 등 관리상태

․ 수전설비 긴급복구 자재 보유실태

○ 점검방법

- 1단계 점검결과 문제점 및 개선방안 검토

- 합동점검시 지적된 사항중 자체인력으로 현장조치 가능한 경미한 사항은 즉시 조치

Ⅳ		행정사항

○ 정수센터에 합동점검계획 통보

- 합동점검시 정수센터 기전분야 담당자 및 전기안전관리자 입회하에 점검이 가능하도록 적극 협조

○ 지적사항 및 수범사례에 대한 횡단전개로 시설개선에 기여

○ 시설물점검과 병행하여 점검.

따로붙임 : 자체점검표 2부. 끝.