서울소방재난본부 화재조사장비 구매 목록

◯ 화재조사장비(9개 품목 298점)

연 번	품 명	수량	규 격	비 고
1	전동 절단기	26	붙임참조	SET
2	검전기	160	〃	SET
3	접지저항계	26	〃	SET
4	디지털 탄화심도계	27	〃	대
5	화재조사 안전모	30	〃	SET
6	증거물 보관함	26	〃	대
7	가스누기 측정기	1	〃	SET
8	접점저항계	1	〃	SET
9	가스채취기	1	〃	SET

서울소방재난본부 화재조사장비 납품 조건

납품기한은 계약일로부터 60일로 한다.

2. 검수는 수요기관 지정장소에서 전량 실시하며, 배부는 납품자 책임하에 지정관서에 배부한다.

3. 사용자교육은 납품 후 직접 사용자가 요청 시 전물기술자에 의해 충분한 교육을 실시하여야 한다.

4. 제품인증은 납품 시 수요부에서 요구하는 제조사 증명 및 시험성적서, 인증서 등 관련 서류를 제출 하여야 한다.(계약한 장비 전체에 해당)

가. 모든 제품은 제작사의 정품 증명서 및 수입 신고필증

나. 국가검정 제품과 공인기관의 인증 필요 제품은 6개월 이내 발행된 개별 인증서

다. 장비 및 부품재료는 ㉿ㆍ□ㆍㆍ제품생산번호(SERIAL NO),회사명, 전화번호 표시

5. 구성품(납품장비 1개에 대한 수량임)은 구매가격에 포함하여 납품 시 제공되어야 한다.

6. 제품설명서와 사용안내서(매뉴얼)는 “한글”로 작성하여 제공(외국산인 경우 원문 설명서 포함)하며 납품 7일전 까지 사전 제출하여 승인 후 납품 하여야 하며 납품 시 동 설명서와 사용 안내서를 기록한 보조기록매체(CD 등)를 함께 제공하여야 한다.(단, 다종으로 구성되는 품목의 경우 수요부와 사전 협의하여 결정)

※ 소프트웨어 설치 후 PC에 대한 복구 CD를 만들어 줌으로써 즉시 프로그램 및 시스템의 초기화를 하여 재사용 가능해야한다.(복구에 대한 절차의 한글 매뉴얼 배부)

7. 납품일로부터 1년 이내 생산된 제품으로 납품(특수한 경우 수요부와 협의) 한다.

8. 하자보증은 납품일로부터 1년간으로 하며 신속하고 지속적인 A/S가 이루어져야 하며 수요기관이 검수(사)한 후 장비의 사용 중 중대한 하자가 발생한 경우 그 책임이 수요 기관의 귀책사유에 해당하지 않고 계약자에게 있다고 판단되는 경우 계약자는 수요기관의 요청에 따라 즉시 무상교환 납품하여야 한다.

※ 납품 완료 후 5년까지 소모성 부품 및 유지보수 물품 수급을 보증하여야 한다.

9. 정부물품분류번호 및 식별번호는 납품 전 7일까지 조달청으로부터 부여받아 수요기관에 제출하여야 한다.

10. 그룹으로 입찰하여 낙찰된 품목은 개별(종목별 분할) 납품을 금지하며, 필요시 사전 수요부서와 협의하여 분할하여 납품할 수 있다.

11. 수요기관의 품목별 세부규격서에 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품(예: 부수장비 등)은 소방관서에서 사용하는 제품과 호환이 되어야 하며 반드시 납품하여야 한다.

12. 기타 납품과 관계된 사항은 이 조건에 명시되지 않았어도 납품 전 수요부와 반드시  협의하여야 한다.

13. 본 장비의 규격서의 내용보다 “동등 또는 그 이상 성능”의 장비는 납품 가능하며, 장비의 성능 입증은 계약 상대자(납품자)가 입증한다.

14. 모든 물품은 서울소방재난본부가 지정하는 장소에서 검수하고, 납품된 모든 물품에 대한 설치, 조립을 포함한 장비의 성능시험 후 수요부서에 인수·인계가 완료된 시점을 납품이 완료된 것으로 한다.

물 품 규 격 서
품 명	전동절단기	수량	26대
용 도	화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비 중 발굴용구로 화재 현장에서 감식을 위해 잔해물 절단에 사용할 수 있는 장비
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 수준) ○ 화재현장에서 사용할 수 있도록 휴대가 편리하고 사용이 간편해야 한다. ○ 화재현장의 자동 절단을 위하여 톱날 3개 이상이 포함되어야 한다. ○ 방수, 방진 기능이 있어 화재현장에서 사용 시 침수 등으로 인한 오작동이 일어나지 않아야 한다 □ 규격(제시 사양 또는 동등이상 수준) 1) 최대 절단 깊이 목재 200mm이상 2) 최대 절단 깊이 금속 프로파일 및 금속 파이프 100mm이상 3) 스트로크 길이 21mm 4) 중량(배터리 제외): 3.0kg 5) 전압 18V 6) 무부하 스트로크 : 0 ~ 2900spm 7) 왕복속도: 0~2700spm 8) 배터리 용량: 4.0Ah □ 소음 및 진동 규격 (제시 사양 또는 동등이상 수준) 1) 전체 진동 배출값: 20m/s² 2) 오차: 2.5m/s² 3) 음압: 77dB(A) 4) 음력수준: 88dB(A) □ 구성품 1) 본체 - 1set 2) 톱날 - 3ea 3) 배터리 - 1set 4) 충전기 - 1set □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 규정된 성능에 대하여 시험성적서 확인 및 이상유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 충분히 실시하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 시험성적서 1부 • 제작사 A/S 확약서 1부 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드 되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 운반, 설치 및 기술전수교육에 필요한 모든 경비는 납품 업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생부분) 제반비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • 지정장소 설치 및 시운전 검수는 수요기관의 절차에 의하며 항목별 세부 사양기준에 적합하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	검전기	수량	160대
용 도	화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비로써 물체의 대전 여부 및 대전된 전기의 종류,전하의 량 등을 측정하는 장비
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 수준 이상) 1) 교류 전압의 활전상태를 피복 위데다 확인 가능한 비접촉형 검전기 이어야 한다. 2) 검전시 손쉽게 전기의 대전 여부를 판단 할 수 있어야 한다. 3) 감도의 조정이 용이하여 최대 AC 80V까지 감도를 측정 할 수 있어야 한다. 4) 현장 업무에 사용될 수 있으므로 휴대성이 높아야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 수준 이상) 1) 전원 • 알카리 버튼 전지: LR44X3 2) 환경조건 • 작동온도 : 0℃ ∼ +40℃ • 작동습도 : 최대 80% RH이하 결로 없을 것 3) 장비 무게 : 30g 이하 □ 기술규격(제시 사양 또는 동등 수준 이상) 1) 사양 개요 A. 동작범위: AC40V~600V B. 최대감도 가변 범위: AC40V~80V C. 동작대상 주파수: 50Hz/60Hz D. 동작표시: 활전상태에서 적색 LED가 점멸하고 부저가 울림 2) 적합규격 A. 안정성: EN61010 B. EMC: EN61326 3) 전기적 사양 A.대지간 최대 정격 전압: 600V B. 내전압: AC 8.54kV/rms C. 정격 전압 범위: DV15V X3 D. 동작 전원 전압 범위: 4.95V~백색 LED 꺼짐(대표값 3.6V) E. 최대 정격 전력: 550mVA F. 연속 사용 시간: 약 5시간(전원 ON 대기 상태기준) □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 충분히 실시하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼 등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제조사 A/S 확약서 • 제조사 정품 공급 확약서 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 운반, 설치 및 기술전수교육에 필요한 모든 경비는 납품 업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생부분) 제반비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	접지저항계	수량	26대
용 도	화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비로써 전압 및 접지 저항, 전압등을 측정하는 장비이다.
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 이상 수준) ○ 현장에서 강한 방진/방수성능을 갖춰야 한다.. ○ 이물의 제거가 용이한 물로 세정이 가능한 국제보호등급IP67등급의 외관을 갖춰야 한다. ○ 외주 노이즈에 강한 내성을 가지고 있어야 한다. ○ 1대로 A종부터 D종 접지저항까지 커버가 되야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 이상 수준) 1) 측정방식 : 2전극법(3종 측정 대응)/3전극법(1~3종 측정 대응) 2) 측정범위 : 20Ω, 200Ω, 2000Ω 3) 정확도 : ±1.5% rdg ±8 dgt,±1.5% rdg ±4 dgt,±1.5% rdg ±4 dgt 4) 저전압 측정 • 0 ~ 30.0 Vrms • 정확도: ±2.3 %rdg.±8 dgt. (50/60Hz), 1.3 %rdg.±4 dgt. (DC) 5) 허용 지전압: 25.0Vrms(직류 또는 정현파) □ 기술규격(제시 사양 또는 동등 이상 수준) 1) 방진방부성: IP65/IP67 (EN60529) □ 구성품 1) 본체 - 1set 2) 테스트 리드 - 1set 3) 보조접지봉(정밀측정법용, 2세트) - 1set 4) 측정코드(정밀 측정법용, 악어클립, 검정 4m) - 1set 5) 측정코드(정밀 측정법용, 노랑 10m, 와인더 포함) - 1set 6) 측정코드(정밀 측정법용, 빨강 20m, 와인더 포함) - 1set 7) 측정코드(접지단자반용, 악어클립, 빨강 노랑 검정 3개 세트, 각 1.2m) - 1set 8) 휴대용케이스, AA 알칼리 건전지 4개 - 1set □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 시험성적서 확인 및 이상 유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. D. 시험장비의 주요 부분은 제작사에서 권고하는 수명을 제시하여야 한다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품 현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 설치 후 1개월 이내에 완료하여야 하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다. B. 설치 이후 사용방법, 시운전은 요구가 있으면 장비의 수명 기간 내에서는 지속적으로 제공해야 한다. C. 본 계약에 의하여 공급되는 장비의 운용 및 유지관리 지침서는 관리원에 제공되어야 하고, 다음과 같은 충분한 내용이 기술되어야 하며, 주요 지침서는 한글판을 포함하여야 한다. - 시스템의 구조, 기능과 정비사항 - 주기적 점검을 위한 권고사항 - 고장진단 및 주요 도면 D. 검사장비 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술이전을 관리원에 충실히 이행하여야 하며, 서울소방본부가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 시행하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용매뉴얼 등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 시험성적서 1부 • 제작사 A/S 확약서 1부 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 장비를 운용하는 과정에서 시스템 기본 구성의 변경을 요하지 않는 소프트웨어의 재구성 설치, 데이터의 변경 또는 추가 등의 요구가 있을 경우에는 이를 적극 지원해야 한다. • 운반, 설치 및 기술 전수 교육에 필요한 모든 경비는 납품업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생 부분) 제반 비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • 지정장소 설치 및 시운전 검수는 수요기관의 절차에 의하며 항목별 세부 사양기준에 적합하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신고 접수 후 24시간 이내에 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다. • 장비의 Warranty 기간 내 동일한 원인 또는 부품의 결함으로 인하여 3회 이상 문제발생 시 새 장비로 교체되어야 한다. • 본 규격서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우 법률상에서 정한 사항 외에는 관리원의 해석에 따른다.

물 품 규 격 서
품 명	디지털 탄화 심도계	수량	27대
용 도	화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비 중 감식기기로 화재현장 발화지점 탐색하기 위해 목재 탄화물의 심도를 측정할 수 있는 장비
【규격 및 성능】 □ 일반사양 ○ ISO 규격 내 검수가 가능한 제품이어야 한다. ○ 화재현장에서 사용할 수 있도록 휴대가 편리하고 사용이 간편해야 한다. ○ 측정된 값은 화면으로 표시할 수 있어야 한다. □ 규격 1) 전 원 : DC 배터리 내장 2) 본체재질 : 스테인리스 스틸 3) 측정범위 : 0 ~ 20mm 이상 4) 측정단위 : 0.01mm 5) 화 면 : 디지털 표시 6) 단 위 : mm / inch 겸용 7) 눈금자 : 말단은 뾰족한‘V’형태(탄화물을 찌를 수 있도록) □ 구성품 1) 본체 - 1set 2) 휴대용 케이스 - 1set 3) 배터리 포함 - 1set
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. • 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. • 모든 장비는 장비별 구성품 일체를 일괄 납품하여야 한다.(분할납품 불가) • 납품 전 수요부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. • 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. ▶ 제품보증 및 A/S • 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. • 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. ▶ 국제 규격 인증서 제출 • 성능시험 및 안전검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서를 제출하여야 한다. • 수입물품인 경우 수입신고 필증 사본 제출 ▶ 기타 • 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. • 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	화재조사 안전모세트 (안전모/헤드랜턴)	수량	30세트
용 도	화재 현장에서 화재조사 요원의 개인 신체(머리)를 보호하고, 장착된 조명을 통해 현장을 원활히 관찰하고 안전성을 확보할 수 있는 안전모
【규격 및 성능】 □ 일반사양 ○ 미국(UIAA), 유럽(EN12492·EN16741·EN1077·EN1078), 국내(KFI) 등 안전 승인 제품이어야 한다. ○ 내부 라이너(충격흡수재)는 아시안 모양으로 착용감 우수하며 외부 충격으로부터 보호되어야 한다. ○ 헬멧 상단부에 양쪽에 각각의 통풍구가 있으며, 발광 재질(야광) 표식과 상단 및 양쪽 측면 앞쪽과 뒤쪽에 반사 테이프 부착되어 있어 어두운 곳에서 시인성 높여 대원의 안전을 확보해야 한다. ○ 헬멧에 고글이 내장되고 바이저(visor)는 폴리카보네이트로 만들어져 현장 활동 시 파편이나 이물질로부터 눈을 보호할 수 있다. ○ 머리밴드 및 턱 끈은 편리하게 조절할 수 있어야 한다. ○ 한 손으로도 편리하게 버클을 여닫을 수 있도록 해야 한다. ○ 헬멧을 착용한 상태에서 개인별 머리둘레에 맞추어 한 손으로 사이즈를 편리하게 조절할 수 있어야 한다. ○ 헬멧 내부에 부드러운 원단의 패드가 장착되어 착용감을 높여야 한다. ○ 안전모에는 헤드랜턴 장착을 위해 전·후 외부 클립 등 고정 장치가 있어야 한다. ○ 안전모 외부에 반사광 테이프를 이용하여 기관표시 문구가 표시되어야 한다. ※ 문구 내용, 글자체, 글씨 크기, 위치 등 세부 사항은 수요 부서와 협의 ○ 헬멧 통풍구는 현장 활동 시 물이 내부로 스며들지 않는 구조여야 한다. ○ 헤드랜턴은 안전모와 결착이 쉬워야 한다. ○ 헤드랜턴은 안전모와 결착하여 흔들림이 없이 고정되어야 한다. ○ 헤드랜턴은 사용이 편리하도록 각도 조절 기능이 있어야 하고, 랜턴 헤드의 초점 조절이 가능하여 넓은 각과 좁은 각으로 비춰질 수 있어야 한다. ○ 헤드랜턴 사용 가능 시간은 장시간 작업 시 충분히 사용할 수 있어야 한다. ○ 헤드랜턴은 충격에 강한 내구성 및 방수 기능이 있어야 한다. □ 규 격 ○ 안전모 - 중 량 : 600g 이하(± 5%) - 사이즈 : 52 ~ 62cm - 미국, 유럽, 한국 중 하나 이상의 안전 형식 승인 인증 제품 - 재 질 : 외부 (ABS 수지, PEI, PP), 내부 (EPS, PE, PS 등 충격흡수제) - 외 형 : 헤드랜턴, 헤드랜턴 신축성 밴드 홀더, 조절식 턱 끈 - 머리둘레 조절 : 다이얼 시스템 - 제품색상 : 빨강 - 디자인 : 전 면은 소방마크, 좌측면 및 우측면은“서울119소방”후면“화재조사”(빛 반사의 스티커 재질) 문구 - 협의 ○ 헤드랜턴 - 밝기 및 사용 LED : 600루멘 이상, 3단계 밝기 조절 - 헤드직경 : 30mm~40mm - 최대 조명 거리 : 약 100m 이상 - 무 게 : 약 160g(배터리 포함) 내외 (± 5%) - 방 수 : IPX-4 등급 이상 - 배터리 : 18650(3.7V) 충전지(배터리 분리 없이 충전 가능) - 헤드부분은 65도 이상의 각도 조절 가능 - 동작시간 : 600루멘(약 10시간) - 랜턴 구성품 : 본체, 파우치, USB 케이블, 충전지
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. • 제작연도는 1년 미만이어야 한다. • 모든 장비는 장비별 구성품 일체를 일괄 납품하여야 한다. (분할납품 불가) • 헤드랜턴은 성능 미달은 방지하기 위해 수요 부서와 사전 협의하여야 한다. • 납품 전 수요 부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. • 사용설명서(책자 및 파일)를 수입 제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. ▶ 제품보증 및 A/S • 보증기간에 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. • 국내 공식 대리점 사후관리 증명서를 제출하여야 한다. ▶ 국제 규격 인증서 제출 • 성능시험 및 안 전 검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서를 제출하여야 한다. • 수입 물품인 경우 수입신고 필증 사본 제출 ▶ 기타 • 원활한 납품을 위해 7일 전 반드시 수요 부서에 통보해 주어야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	증거물 보관함	수량	26대
용 도	화재조사전담부서에 내에 배치되어 증거물 보관 용도로 사용된다.
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 이상 수준) ○ 전면 유리로 되어 있어 증거물의 확인이 용이하여야 한다. ○ 철재 구조물로 구성되어 안전성이 보장되어야 하며 바퀴가 부착되어 이동이 용이하여야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 이상 수준) 1) 크기 : 1175mmX570mmX1790mm 0.6T 5단 캐비넷 2) 재질 : 철재 구조물 및 전면 유리 3) 기타 : 바닥면 별도 프레임 바퀴 장착 □ 구성품 1) 본체 - 1set □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 시험성적서 확인 및 이상 유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. D. 시험장비의 주요 부분은 제작사에서 권고하는 수명을 제시하여야 한다. 2) 교육 A. 설치 이후 사용방법, 시운전은 요구가 있으면 장비의 수명 기간 내에서는 지속적으로 제공해야 한다. B. 본 계약에 의하여 공급되는 장비의 운용 및 유지관리 지침서는 관리원에 제공되어야 한다. C. 검사장비 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술이전을 관리원에 충실히 이행하여야 하며, 서울소방본부가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 시행하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소(25개 소방서 및 본부)에 납품·설치하여야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 시험성적서 1부 • 제작사 A/S 확약서 1부 ▶ 유의사항 • 운반, 설치 및 기술 전수 교육에 필요한 모든 경비는 납품업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생 부분) 제반 비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • 지정장소 설치 및 시운전 검수는 수요기관의 절차에 의하며 항목별 세부 사양기준에 적합하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다. • 장비의 Warranty 기간 내 동일한 원인 또는 부품의 결함으로 인하여 3회 이상 문제발생 시 새 장비로 교체되어야 한다. • 본 규격서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우 법률상에서 정한 사항 외에는 관리원의 해석에 따른다.

물 품 규 격 서
품 명	가스누기 측정기	수량	1대
용 도	화재감정기관 지정 및 운영에 관한 고시[별표 1] 장비보유기준 장비로 가스배관 등 누출여부를 측정하는 장비
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 이상 수준) ○ 안전 승인 제품이어야 한다. ○ 다양한 측정시간을 선택 할 수 있어야 한다. ○ 다양한 측정압력 및 단위를 선택 할 수 있어야 한다. ○ 기밀시험 잔여시간이 표시 되어야 한다. ○ 기밀시험 후 내장된 프린터로 출력물을 산출 할 수 있어야 한다. ○ 휴대가 용이하여야 한다. ○ 디스플레이 창을 통하여 측정 데이터를 확인 할 수 있어야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 이상 수준) 1) 측정압력범위 : 저압 0~5,000mmH2O/ 중간압 0~196.1kPa, 중압: 0~1667kPa 2) screen : 56x27mm 3) 측정정도 : Full Scale ±0.3% 4) 측정온도 : -20~50°C 5) 전원 : 1.5V X 4 6) 사용시간 : 24시간 □ 구성품 1) 본체(프린터 포함) - 1set 2) 수동펌프 - 1set
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. • 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. • 모든 장비는 장비별 구성품 일체를 일괄 납품하여야 한다.(분할납품 불가) • 납품 전 수요부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. • 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. ▶ 제품보증 및 A/S • 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. • 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. ▶ 국제 규격 인증서 제출 • 성능시험 및 안전검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서를 제출하여야 한다. • 수입물품인 경우 수입신고 필증 사본 제출 ▶ 기타 • 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. • 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	접점저항계	수량	1대
용 도	재난현장의 정확한 규모를 실측하여 기록 보존 및 화재 재현실험 시 활용하기 위한 계측 장비임
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 이상 수준) ○ 배터리, 모터, 전자부품 등의 낮은 저항값을 정확하게 측정해야 한다. ○ 최소 분해능 1nΩ 의 1000μΩ 레인지를 새롭게 탑재. 정확도는 최고 클래스 0.045% rdg 지원 되야 한다. ○ 다점 측정(10채널 이상)이 가능해야 한다 ○ 저저항측정 레인지로도 측정속도 최속 21ms 지원 가능 해야 한다. ○ 휴대가 간편해야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 이상 수준) 1) 전 원 : 정격 전원 전압 AC 100V~240V 2) 환경조건 : 사용온도(0℃∼+40℃) / 보관온도(-10℃∼+50℃) 3) 장비무게 : 2.7Kg 이하 4) 표 시 체 : 2 inch 이상의 color 스크린 □ 기술규격(제시 사양 또는 동등 이상 수준) 1) 저항 측정 범위 : 13단계(000 μΩ: 1200.000 μΩ, 1 nΩ, 1 A 10 mΩ: 12.000 00 mΩ, 10 nΩ, 1 A 100 mΩ: 120.000 0 mΩ, 100 nΩ, 1 A 1000 mΩ: 1200.000 mΩ, 1 μΩ, 100 mA 10 Ω: 12.000 00 Ω, 10 μΩ, 10 mA 100 Ω: 120.000 0 Ω, 100 μΩ, 10 mA 1000 Ω: 1200.000 Ω, 1 mΩ, 1 mA 10 kΩ: 12.000 00 kΩ, 10 mΩ, 1 mA 100 kΩ: 120.000 0 kΩ, 100 mΩ, 100 μA 1000 kΩ: 1200.000 kΩ, 1 Ω, 10 μA 10 MΩ 12.000 00 MΩ, 10 Ω, 1 μA 100 MΩ（100 MΩ 레인지 고정밀도 모드）: 120.000 0 MΩ, 100 Ω, 100 nA 1000 MΩ: 1200.0 MΩ, 100 kΩ, 1 μA 이하 2) 정확도 : 100 mΩ 레인지: ±0.045% rdg ±0.001 % f.s. 1000 Ω 레인지: ±0.006% rdg ±0.001 % f.s. 3) 측정전류: High모드 : 1000μΩ（1 A）〜1000 MΩ (1 μA 이하 ) Low모드 : 100 mΩ（100 mA）〜100 Ω（1 mA） 로우 파워 모드（LP）: 측정전류 및 개방전압을 20 mV로 억제한 로우 파워 측정 LP1000 mΩ（1 mA）~LP1000 Ω（5 μA) 4) 경로저항 허용치: 100mΩ 이하(PR모드 OFF)의 레인지: 2.6Ω 100 mΩ 이하 (PR 모드 ON)의 레인지 : 3.5Ω 1000mΩ 레인지: 15Ω 10 Ω레인지: 150 Ω 100 Ω레인지: 100 Ω 10 kΩ 레인지: 500Ω 100 kΩ 이상의 레인지: 1 kΩ 5) 최대 개방단자 전압: 1000Ω 이하의 레인지: 8.0V 10 kΩ 이상의 레인지 : 20V 6) 온도측정: 서미스터 센서 (부속품) : -10.0℃~99.9℃ 아날로그 입력 (방사온도계 등): DC 0V~2.0V 7) 인터페이스: LAN(TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX), RS-232C(최대 115200bps, 프린터 I/F겸용), USB, EXTI/O(D-sub 37핀), 아날로그 출력(D/A출력전압범위, DC 0V ~ 1.5 V) □ 구성품 본체 1set, 전원코드 1set, 클립형 리드 1set, USB케이블 1set, 예비퓨즈 1set, 온도센서 - 1set, 멀티플렉서 유닛 - 1set □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 이상 유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 충분히 실시하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 A/S 확약서 1부 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드 되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 운반, 설치 및 기술전수교육에 필요한 모든 경비는 납품 업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생 부분) 제반비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	가스채취기	수량	1대
용 도	재난현장의 정확한 규모를 실측하여 기록 보존 및 화재 재현실험 시 활용하기 위한 계측 장비임
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 수준) ○ 펌프와 진공 상자가 합쳐진 일체형 제품 이어야 한다. ○ 원버튼 동작으로 사용이 가능하여야 한다. ○ 리튬이온 배터리로 장시간 사용이 가능하여야 한다. ○ 최대 10L시료채취백 사용 가능하여야 한다. ○ Bag 클리닝 기능이 내장 되있어야하며, 재포집이 용이 하여야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 수준) 1) 전 원 : Li-ion 12V-5Ah 2) 측정가스온도범위: 0℃∼+40℃ 3) 장비무게 : 5Kg 이하 4) 시료채취용량 : 1,3,5,10L 5) 최대흡입유량: 10L 6) 채취시간: 약 1분 30초(10L기준) 7) 외부재질: 고강도 Fiber Plastic □ 구성품 - Tedlar PVF Gas Sampling Bag, with PTFE Valve,10 Liter, (350*500 mm), 10/PK - 시료채취 튜빙, Teflon - 시료채취 Filter - 시료채취 스텐드 - 시료채취 Teflon Holder (튜빙 Ø6mm) - Stack Sampler, included moisture trap - Teflon Holder Cover (Stack용) □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 이상 유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 충분히 실시하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 A/S 확약서 1부 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드 되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 운반, 설치 및 기술전수교육에 필요한 모든 경비는 납품 업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생 부분) 제반비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다.