호텔신라 전통호텔 신축사업

환경영향평가심의위원회 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2018. 7. 4(수) 16:00~16:40 □ 장 소 : 서소문청사 1동 11층 회의실 □ 참 석 : 환경영향평가심의위원 8명 □ 안 건 : 호텔신라 전통호텔 신축사업 환경영향평가서(보완)

□ 심의회의시 논의사항(보완사항)

1. ○○○ 위원

○ 설명자료 25, 당초 구조물이 들어가 있다가 제거되고 다시 구조물이 들어가는 구조임. 이럴 경우 성토지층으로 아무리 다져도 10-3 이하로 다지기가 어려운 상태가 됨. 집중호우가 발생했을 때 침투가 되면 침하가 발생할 것임. 그렇게 되면 측벽에 토압도 증가할 것이고, 수압도 증가한 형태가 발생함. 침투된 물이 배제될 수 있는 배수시스템이 필요함.

○ 영구배수(de-watering)가 될 수 있도록 T50의 배수 측벽시스템이 되어 있는데 여기를 토사로 되메우기 하면 막힘이 생길 수도 있음. 막힘을 방지할 수 있도록 뒷부분에 대한 보강 계획들이 좀 더 보완되어야 함

2. ○○○ 위원

○ 소음 모니터링을 어떻게 할 것인지 측정기 설치 단면으로 설명 바람

- 내․외부 소음도을 구분하여 공사장 안에서의 소음도와 공사장 밖에서의 소음도 2개를 각각 표시해서 실질적으로 공사로 인한 소음도를 모니터링 할 수 있도록 모니터링 계획을 수립하고, 마이크로폰 박스를 제거한 소음․진동 모니터링 시스템을 설치 바람

3. ○○○ 위원

○ 설명자료 42, 신설되는 옹벽 높이를 제시하고, 순성로 진입로가 잘 개방되어서 보일 수 있도록 계획을 수립 바람

- 순성로 시작 지점에서 보면 주차장 레벨 차이가 얼마 안 되어 보이지만 두 개층 정도는 될 것으로 보임. 좁은 면적에서 급경사지를 자연지반으로 처리하는 것이 가능한지 확인 바람(옹벽이 아닌 돌담일 경우 두께가 있어 폭이 확보되는지 확인 필요)

4. ○○○ 위원

○ 사업부지 내 기존 수목 현황을 명확히 제시 바람(존치, 훼손, 재활용 등 구분 제시)

5. ○○○ 위원

○ 암반 부분과 토사 부분의 지하수 흐름 상태를 파악 바람(지하수량 포함)

□ 심의결과 : “조건부 동의” 의결