회의록

제82차

건설기술심의소위원회 회의록

2012.  9. 13

서 울 특 별 시

(기술심사담당관)

｢제82차 건설기술심의 소위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 9. 13(목) 14:00~15:10 □ 장 소 : 신청사 3층 소회의실② □ 참 석 : 8명 - 내부위원(1명) : 기술심사담당관 - 외부위원(7명) : 김설주위원, 송훈위원, 우종태위원, 구자갑위원, 하상우위원, 조완상위원, 정동순위원 □ 안 건 - 고척교 확장 기본설계 심의

□ 주요발언 내용

○ 고척교에 정류장 연결 횡단보도가 1방향만 있는데 반대방향 이용자도 버스이용이 가능하도록 양쪽에 횡단보도 설치 할 것

○ 교대부 Pile기초 수평지지력 산정시에 Group Effect를 고려하여 재 검토 할 것.

(2009, 구조물기초설계기준 참조)

○ 말뚝공법(SIP공법)에 대하여 지반조건(자갈층) 및 시공성을 고려하여 SDA공법 적용(보행광장 적용)등 추가 비교 검토 할것(공벽붕괴, 굴착 등 고려)

○ 기존교량의 종방향 연결시 구교1과 구교2를 강결하는 경우는 구조계 변경에 따른 바닥판 및 주형의 안전성을 확인하여 종방향 신축이음설치로 변경 할 것

○ 신설교량에서 프리스트레싱을 도입하는 강교를 사용하는 것은 이례적이므로 주형의 개수를 늘리고 단면계수를 높이는 기법을 사용하여 주형 설계를 재검토 할 것

(특히, 프리스트레싱을 도입하는 강재의 Relaxation을 상세히 검토하여 유지관리지침이 되도록 할 것)

□ 심의 결과

○ 위 안건에 대한 건설기술심의 소위원회 심의결과 별첨 지적사항을 심도있게 검토 보완하는 것으로  「조건부채택」 의결.