2017년 시비지원 조경사업 설계심의 결과

○ 사 업 명 : 도시구조물 벽면녹화사업

○ 대 상 지 : 마들길 연지초등학교 외 6개소

○ 사 업 비 : 85백만원

○ 주관부서 : 조경과(심의요구 – 노원구)

○ 심의일자 : 2017. 6. 1.(목)

○ 심의방법 : 내부 설계심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

자체 설계심의 세부 의견사항

▸ 화단 경계부 방부목 설치 계획에 대해서는 내후성강판 등의 소재로 대체하고

엣지 형태로 설치하는 방안 검토

(사유: 목재 방부처리시 3개월이상 소요, 시공 후 내구성, 녹지공간 확보 등)

▸ 벽면녹화 패턴(형태)을 2~3가지 정도로 변형하여 추진하는 방안 검토

(현재는 1가지 패턴(형태) 시공으로 단순함. 슈케라(단풍바위취) 등 도입 식재)

▸ 수락리버시티 구간에 대해서는 기존 벽면녹화지에 대한 생육상태 확인 후

생육불량시 시비작업 등을 실시 및 금회 연계(연장) 조성 할 벽면녹화지에

대해서는 당초 계획한 것 보다 녹지 폭을 확대 조성하되, 우리시 경계임을

감안 특색있는 조성 방안으로 기 식재 계획한 형태에 으름, 인동, 장미 등

추가(혼합) 식재하는 방안 검토

2017년 시비지원 조경사업 설계심의 결과 의견사항

공통사항(도시구조별 벽면녹화사업 추진 관련)

▶ 겨울철 가로미관 향상을 위하여 상록성 덩굴식물(히데라, 줄사철 등) 혼합식재 추진

▶ 히데라(송악)은 서울지역 기후에 적합한 품종으로 선정(쏘른데일, 아비베르티카 등)

▶ 조경소재(지피식물 등)는 우리시 직영 양묘장에서 생산한 조경소재 반영

▶ 초화 및 지피식물 식재시 우리시 지침서 검토

▶ 기존 보도포장 철거 후 녹지공간이 조성되는 부분에 대해서는 토양 개량조치 및

부숙퇴비 등 거름을 충분히 시비한 후 식재

▶ 서울시 공공시설 디자인 가이드라인 및 인증제품을 참고하여 의자 등 설치 검토

▶ 서울시 똑똑한 보도공사 길라잡이 시공 매뉴얼 참고

(보도블럭 절단시 석재용 동력절단기 사용하여 마감처리 문제 없도록)

▶ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을

참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자를 설치바랍니다.

⦁ 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

⦁ 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

⦁ 시설물 색채는 ‘기와 진회색(무광)’으로 색채 코드를 명기하여 주문 발주

▶ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수. 특히 '보행안전 도우미 배치',

'안전휀스 설치'  등 시민의 보행불편 최소화 조치 바람

▶ 사업대상지 주변에 소재한 건물주가 설계, 시공(식재)부터 참여할 수 있도록 하여

유지관리(나무돌보미 등)에도 참여할 수 있도록 협의 검토