붙임 1

보도공사장 점검 지적사항(1)

연번: 1	(위치) 사업지 보도정비 구간(월정로215) (내용) 턱낮춤 구간은 횡단보도 폭만큼(낮춤석 구간) 점형블록 설치(매뉴얼 91p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 사업지 보도정비 구간(전체) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 점자블록 절단 및 설치 불량(매뉴얼 82~83p 참조) ※절단시 잘리는 길이가 동일(동일각)하도록 절단하여 돌출된 선형돌기가 연속되도록 설치
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 사업지 보도정비 구간(월정로231) (내용) 구조물(지주) 주변 접속부 블록 마감 미처리(매뉴얼 102~103p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

보도공사장 점검 지적사항(2)

연번: 4	(위치) 사업지 보도정비 구간(월정로233) (내용) 블록 및 경계석 파손 이탈
정 비 전		정 비 후
연번: 5	(위치) 사업지 보도정비 구간(월정로50길 교차부) (내용) 비스듬하게 방향 전환시 점자블록 절단 및 설치 불량(매뉴얼 82~83p 참조) 음향신호기 전면부 점형블록 미설치(매뉴얼 81p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 6	(위치) 사업지 보도정비 구간 전체 (내용) 줄눈모래 채움 및 청소상태 불량(매뉴얼 112p 참조)
정 비 전		정 비 후