제품명	다기능 경광봉
용도	- 구조현장 활동시 인명대피유도 및 교통통제에 사용하며, 야간조명 등 다기능으로 비상통제 및 조명용으로 사용하는 장비
규격 및 제원	- 길이: 400mm - 지름: 40mm - 무게: 285g - 재질: 폴리카네이트(PC)/알루미늄/LED용 프리즘/반사시트 - 구조: 비상용 LED반사 2색 이상 및 조명기능(1W) - 배터리지속시간: 약 60시간 - 건전지: AAA건전지 3EA - LED밝기: Red - 15000mcd / Blue - 9000mcd (1개당) - 지시등 작동순서: on→적색지시등→청색지시등→적/청지시등→적/청(빠르게)지시등→off - 유리창 등이 물체를 파손할 수 있는 강도 - 후미에 차량 등에 부착할 수 있는 거치용자석(네오디움) - 진압봉이나 비상탈출용으로도 사용가능.
특징 비고	- 납품시 2년간 품질보증(자체 결함시 즉시 교체) 및 사후관리에 대한 국내 공식대리점의 사후관리증명서 제출