119구급차량 규격 개선사항

□ 배경 및 경과

❍ 안전과 편의성 향상 및 효과적인 응급처치를 위한 개선 필요

	《 추진 경과 》
◈ 119구급차 표준규격서 개정계획 보고(’18.10.23.) ◈ TF 구성, 규격 검토회의(’19.11.12., / 11.15.) ◈ 소방자동차 제작규격 공청회(’19.11.27. / 충북 음성 / 시ㆍ도 및 제조사 참여) ◈ 제2회 소방장비기술심의위원회 개최(’19.12.5. / 위원 9명)

□ 주요 변경사항

❶ A형(기존 차량) : 신설 44, 개선 12

안 전	○ (자동경보·신고장치) 폭력행위 시 경보 및 119·112 자동신고 ○ (방향지시등 연동장치) 환자실 내부 4곳에 LED 표시등 설치 ○ (원격 리모컨) 구급차 원격·자동 잠금 및 열림 ○ (기타) 와이드미러, 측면에어백, 측․후방 충돌방지장치 등 5종 장착
편 의	○ 자동변속장치 기본 장착 ○ 차량 배터리 잔량 표시, 의자 열선시트, 운전실 패드거치대 설치 등
기 타	○ 하자 무상 보증대상·기간 확장 등 - 경광등 5년, 특장장치 3년 대상 추가(네비게이션, 블랙박스, 주 들것)

❷ B형(대형 구급차) : A형 + 아래사항

성능․장비	대원 의자	○ 주 들것 환자머리 상단에 일렬로 회전식 또는 접이식 설치
	변속구동방식	○ 자동 또는 수동변속, 가변식 4륜 구동
차량 크기	전장(길이)	○ 5,200mm 초과 ~ 6,280mm 미만
	전폭(너비)	○ 1,920mm 초과 ~ 2,050mm 미만
	전고(높이)	○ 전고(높이) 2,450mm 초과 ~ 2,860mm 미만

□ 향후 계획

❍ 관보게재(’19. 12월) 및 시행(’19.1.1.) ⇢ 2020년 시·도 구매조달 적용

* B형은 지역별 여건에 따라 선택적 구매

❍ 특수형(음압, 양압, 험지, 중환자) 구급차 규격 개발(’20년)

참고		119구급차 제작규격 주요 신설·변경 사항

□ 119구급차(A형)

연번	항 목	내 용	비 고
1	하자보증	○ 특장장치 전반 차량납품 시점 기준 3년 적용 (네비게이션, 주 들것 포함) ○ 경광등에 대해서는 차량납품 시점 기준 5년 적용	○ ‘네비게이션, 주 들것’ 추가 ○ 신설
2	사용자 교범	○ 차량 앞 유리창 좌측 상단에 제조업자의 전화번호 및 차고 높이 내용 표시	○ 신설
3	표식 및 도장	○ 반사 띠의 반사성능 색채에 대한 시험방법, 법적 근거(자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙)	○ 신설
4	차량 제원	○ 자동변속 장치를 기본으로 함 ○ 양쪽 사이드미러 상단 와이드 미러 장착 ○ 운전석, 조수석 전면 및 측면 에어백 설치 의무화 ○ 후측방 충돌방지 보조장치, 경고등 및 알람기능 설치 ○ 운전실 패드 거치대 설치 ○ 자동차전용선 연선, 내열전선, 전기부품 방수형 재질 ○ 회로별로 (처음부터 끝) 전압강하 ±3퍼센트 내외	○ 변경 ○ 신설 ○ ‘에어백 설치’ 추가 ○ 신설 ○ 신설 ○ 신설 ○ 변경
5	휠·타이어	○ 스파이더 체인 2조 각각 지급	○ 신설
6	냉·난방장치	○ 500cc수액 4팩을 보관할 수 있는 온·냉장고를 지급	○ 신설
7	배전반	○ 커넥터 형식, 배전반 내부 명칭, 회로도 명판 부착, 자동전압조정 장치 설치	○ 신설
8	축전지	○ 운전실에서 자동차 배터리 확인용 인디케이터 설치	○ 신설
9	특수 경광등	○ 1등 당 광도는 135이상 2,500이하 칸델라 ○ KFI인정 제품 또는 동등 시상의 성능인증 보유 명시	○ 신설 ○ 신설
10	차체작업등	○ “소방자동차 차체작업등의 KFI인정기준”에 적합 ○ 서치라이트는 수요부서의 요구에 의해 설치 가능	○ 신설 ○ 변경
11	차체구조 (일반사항)	○ 수요부와 협의하여 운전실 좌우 유리는 틴딩처리함	○ 변경
12	차체구조 (승강구 및 도어)	○ 시동이 켜져 있는 상태로 리모컨이 일정거리 이상 멀어지면 전체 도어 잠금장치가 작동 - 도어 개폐를 위한 리모컨은 출동 시 모든 대원이 하나씩 사용 가능토록 제공·지급. (대원용 1개, 비상용 1개) 리모컨 추가 옵션은 수요부서와 협의 가능 ○ 측면, 후면 발판으로 전동식 사이드·후면 자동발판 설치	○ 신설 (안전장치1) ○ 신설
13	환자실 일반사항	○ 환자실 내 방향지시등 연동장치(off기능 포함) ○ 폭행상황 경보 장치 및 자동 신고장치 설치 기능 추가 - 버튼 1 작동 시 경고방송 송출 - 버튼 2 작동 시 112,119 자동신고 - 버튼 1 작동 시 운전실에서 인지하도록 점멸기능 장착	○ 신설 (안전장치2) ○ 신설 (안전장치3)
14	전압변환 장치 등	○ 교류 220볼트용 콘센트는 운전실도 설치	○ 신설
15	주 들것 및 주 들것 베이스	○ 주 들것이 완전히 바닥에 눕혔을 때 고정하는 장치 설치 ○ 보관함은 시건 가능한 덮개로 이루어져야 함	○ 신설 ○ 신설
16	구급대원 처치석	○ 주들것 머리부분 측면에 회전식 또는 접이식 설치	○ 변경
17	싱크대 및 물탱크	○ 「구급차의 기준 및 응급환자이송업의 시설 등 기준에 관한 규칙」에서 ‘싱크대 및 물탱크’가 삭제되는 시점 이후에 납품되는 차량부터는 적용하지 아니함	○ (삭제)
18	보조발판	○ 체중 제한 150kg	○ 신설
19	영상기록 장치	○ 자동차용 사고영상기록장치 및 구급대원 폭행방지용 CCTV 영상 용량 저장장치 2Tbite이상 구성	○ 신설

□ 119구급차(B형) : A형 + 아래사항

개선	구급대원 의자	○ (구급대원 처치석) 주 들것 머리 부분 일렬로 회전식 또는 접이식 설치	○ 환자실 응급처치 동선 효율화
	변속ㆍ구동 방식	○ 자동 또는 수동변속, 2륜 또는 4륜 가변 구동	○ 운전 편의성 개선
추가	공간	○ 전장(길이) 5,200mm 초과 ~ 6,280mm 미만 ○ 전폭(너비) 1,920mm 초과 ~ 2,050mm 미만	○ 응급처치 환경 개선
	높이	○ 전고(높이) 2,450mm 초과 ~ 2,860mm 미만	○ 적재공간ㆍ편의성 향상