서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	안양천 접근 보행연결로 기본 및 실시설계
안 건 명	비개착 통로박스(L=62.0m_, 홍수방어용 육갑문(B=5.0m, H=3.0m)
심의대상	상류 개거 및 복개구간(개거 L=625m, 복개 L=788m)
심의번호	13 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 한솔아파트측 입구부 디자인은 이용 편의성과 시각적 안정성을 확보하기 위하여 당초 디자인의 상부 수평적 요소를 유지하시기 바랍니다. - 육갑문 루버 마감은 내부 구조체가 드러나지 않도록 설치 형태, 간격 등을 조정하시기 바라며, 유지관리와 시공성을 고려하여 마감재를 선정하시기 바랍니다. - 한솔아파트측으로 진출 시 자전거 이용객의 시야를 확보하여 보행자의 안전을 담보할 수 있도록 자전거도로의 선형을 완만하게 조정하고 보도 폭을 추가 확보하시기 바랍니다. - 보행연결로의 좁은 폭원을 고려하여 펜스의 설치보다는 마감재 등을 통해 자전거 속도를 줄일 수 있도록 유도하는 방법을 적용하시기 바랍니다. ·보행로와 자전거도로의 경계 부분의 폭을 확대하고 이길감을 느낄 수 있는 요철 마감 적용 또는 보행로와 동일한 포장을 적용하되 색상으로 구분 등 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	안양천 접근 보행연결로 기본 및 실시설계
안 건 명	비개착 통로박스(L=62.0m_, 홍수방어용 육갑문(B=5.0m, H=3.0m)
심의대상	상류 개거 및 복개구간(개거 L=625m, 복개 L=788m)
심의번호	13 - 3	심의결과	조건부동의
- 야간 경관을 고려한 내·외부 조명 계획을 수립하시기 바랍니다. ·입구부는 정온한 분위기의 3,000k, 보행로는 안전한 분위기의 4,000k 정도의 색온도로 계획 ·내부 조명은 배선이 노출되지 않고 눈부심이 발생되지 않도록 설치 - 배수로는 충분한 용량을 확보하고 유지관리가 용이한 형태로 계획하시기 바랍니다. - 공공디자인진흥위원회 위원(공순구 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝. 2/2