검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
쌍문동 제일종합시장 재건축 정비사업(사업시행변경인가)	쌍문동 711	지하3층/지상12층 (공동주택 98→126세대) 연면적 12,419.98㎡	도봉구 일자리경제과 -27414 (‘15.8.24.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제2조제3호에 따른  빗물관리시설 도입 검토 요망

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을  다음과 같이 할당하며,

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
쌍문동 제일종합시장 재건축정비사업	한강H	2017	BOD	1.36	0.64	0.72
			T-P	0.063	0.044	0.019

○ 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

지하수

○ 유출지하수 발생 시 감소대책 및 이용(활용)계획 반영 필요

○ 지하수위 이하구간 공사가 포함되는 대규모 공사로서 지하수위계 및 지반침하계가 설치되는 경우, 지하수위 및 지반침하 측정데이터를 공사 착공 시부터 준공 시까지 월 2회 이상 측정한 후 매분기말 까지 시 주관부서를 통해 물관리정책과로 제출토록 하며

○ 상기 공사장 내 설치된 지하수위계에 대하여는 준공 전 존치 방안에 대하여 서울시 물관리정책과 및 자치구 지하수 담당부서와 협의 이행토록 조치

토  양

○ 다음 해당 시설이 설치되어 있거나 설치되어 있었던 부지, 그 밖의

토양오염의 우려가 있는 토지는 토양오염에 관한 평가를 받을 필요가 있음

1. 토양오염관리대상시설 (석유류 제조·저장시설, 유해화학물질

제조·저장시설, 송유관시설 및 기타 유사시설 등)

2. 공장 (산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호 규정)

3. 국방, 군사시설 (국방·군사시설 사업에 관한 법률 제2조제1항 규정)

○ 공사중 오염된 토양이 발견될 경우 토양환경보전법 제10조의4

규정에 따라 토양정화 조치할 것