설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강서구

○ 대  상  지 : 청계빌딩 350㎡(혼합형)

○ 설계용역사 : ㈜한국CCR

○ 심 의 일 자 : 2015. 9. 25.(금)

○ 참  석  자 : 조경시설팀장, 조경관리팀장, 시․구 담당자, 설계자

※ 외부위원 심의내용은 서면으로 갈음

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

모든 도서 문구수정(옥상녹화→옥상녹화·텃밭)

기초 하부 단면도 등 도면 상세도 보완 필요

잔디광장 내 조형성을 고려한 그늘목(교목) 식재 권장

우리나라 꽃 무궁화를 독립수 형태로 일부 도입 권장

교목식재지 생육을 고려하여 토심 600㎜이상 확보 필요

방수공사에 대한 누수문제는 전적으로 방수공사를 시행한 업체의 책임임을 명시

(권장사항 : 10년간의 방수 보증을 받을 것)

공사 착공 전 구조안전진단을 실시한 업체로부터 설계 내용에 대한 안전성 검토 확인을 설계도면 겉표지에 직접 받아 제출·도면 첨부, 자치구 담당자 확인 필수

※ 항목별 현장적용여부를 설계심의 지적사항 조치결과서 양식에 맞게 작성하여 제출할 것