2016년도 건설기계 투입계획

연번	공사명	공사비(천원)			공사일정		건설기계 사용계획 (사용예상)
		총 공사비	건설 기계비	기타 공사비	착공 예정일	준공 예정일	건설기계명	규격	대수	기간	시간/일수
	계	632,000							36대
1	직 영 (포장도로보수공사)	300,000	-	-	‘16.01.01	‘16.12.31	더블캡	2.5톤	2	‘16.01.01~12.31	2,800/350
							덤프트럭	15톤	5	〃	7,000/875
							다목적덤프	16톤	1	〃	40/5
							로우더	3.3㎥	1	〃	400/175
							로우더	0.4㎥	1	〃	400/175
							이-마이티	3.5톤	1	〃	400/175
							로울러	2.45톤	1	〃	400/125
							로울러	8.5톤	1	〃	400/125
							도로보수트럭	3㎥	1	〃	1,840/125
							아스팔트휘니셔	2.5m	1	〃	400/125
							노면파쇄기	1m	1	〃	400/94
							아스콘보온트럭	6.7톤	1	〃	1,840/125
							트레일러	16.5톤	1	〃	400/175
							굴삭기	0.58㎥	1	〃	400/175
2	터널지하차도 세척용역	332,000	-	-	′16.03	′16.12	조명차	3.5톤	1	‘16 3,5,7,9,11월	40/5
							다목적덤프 (크레인+물차)	16톤	1	‘16 3,5,7,9,11월	40/5
3	터널.지하차도 부점등 등 교체공사	-	-	-	-	-	더블캡	2.5톤	1	‘16.01.01~12.31	1,400/175
							고소작업차(터널)	14m,11m	2	〃	2,000/250
							고소작업차 (지하차도)	11m	1	〃	1,000/125

4	직 영 (시설물유지관리)	-	-	-	연중	연중	더블캡	2.5톤	1	′16.1.1.~12.31	1,400/175
							다목적덤프 (물차)	16톤	1	′16.3.15.~11.15	720/90
5	직영 (교통안전시설물유지관리)	-	-	-	연중	연중	고소작업차 (경정비)	11m	5	‘16.01.01~12.31	5,000/625
6	기 타(행정차량)	-	-	-	연중	연중	렉스턴	7인승	1	‘16.01.01~12.31	2,000/250
							스타렉스	6인승,12인승	4	‘16.01.01~12.31	4,000/1,000