□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구의아리수정수센터	오니케익처리지침	문서번호	구의-I029
		쪽 수

제․개정 이력

개정번호	개정일자	쪽수	제․개정사유	작성	검토	승인
0	2000. 8. 7		ISO 14001 구축을 위한 제정	고병희	이규섭	한상열
1	2007.11.21		조직개편에 따른 사업장 명칭 변경	고기륜	이규섭	이동직
2	2008. 3.21		도로교통법 시행령 개정으로 법령변경	고기륜	이규섭	이동직
3	2008. 6. 1		처리업체 및 운반업체 변경	고기륜	이규섭	이동직
4	2008. 8.11		폐기물관리시스템 사용으로 종이인계서 → 전자인계서 작성 변경	고기륜	이규섭	김수철
5	2010. 6. 1		처리업체 변경	나정미	강성욱	김수철
6	2012.12. 3		처리업체 변경, 별지#3 양식수정	유동구	이태일	박기석

1. 목 적

이 지침은 서울특별시 구의아리수정수센터(이하 “우리정수센터”라 한다)의 배출수 처리공정에서 발생한 정수오니케익을 원활히 처분하여 환경오염을 예방하고 관련 법규를 준수하는 데 목적이 있다.

2. 적용범위

이 지침은 우리정수센터의 배출수 처리 공정 중 발생한 오니케익 처분 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 폐기물

배출수 처리공정에서 발생된 오니케익을 말한다.

나. 처리(처분)

폐기물의 소각․중화․파쇄․고형화 등에 의한 중간처리와 매립․해역투기 등에 의한 최종처리를 말한다.

다. 오니케익

농축오니에 고분자응집제를 넣어 플럭을 형성시킨 후 탈수기를 이용하여 수분함량을 최소화하고 남은 찌꺼기를 말한다.

라. 쓰레기 무단투기

우리정수센터의 처리공정에서 발생한 폐기물을 무단투기하거나, 수집․운반

도중 불법 처리로 환경오염을 발생시키는 행위를 말한다.

마. 대행업체

폐기물을 위탁 처분하기 위해 우리정수센터와 계약된 폐기물수집․운반․처리업체를 말한다.

4. 업무방법 및 실시 절차

가. 시설현황

오니케익 관련 시설현황은 “별표1”과 같다.

나. 투입장비 현황

품 목	규 격	사 용 방 법
암롤트럭	11톤 이상	운반 시 사용
콘테이너 케익박스	3대 이상	운반 시 사용

다. 작업방법

(1) 오니케익 반출 및 확인 절차

트럭스케일 공차계근 → 호퍼 계근(1차계근)→ 오니케익적재 → 트럭스케일 2차 계근(반출전표 및 폐기물 인계서 발행) → 처분 → 전표 및 폐기물 인계서 회수

(2) 운행차량 적재량 제한

(가) 제한근거

1) 도로교통법 시행령 제22조3호(운행상의 안전기준)에 의거 화물자동차의 적재중량은 구조 및 성능에 따라 적재량의 11할 이내이다.

2) 도로법 제59조 및 같은법 시행령 제28조의2 및 서울특별시 공고 제1994-347호(통행의 제한에 관한 공고)에 의거 도로의 구조보전 및 통행위험방지를 위한 통행제한 기준은 교량에 따라 총중량 32톤 및 40톤을 초과하는 차량 및 중기를 말한다.

(나) 폐기물 반출시 적재량 제한

폐기물 운반차량에 대하여 운행상 안전 및 위험방지를 위해 적재중량의 최대 11할, 총 중량 40톤 이내로 제한하며, 교량통과 시 총 중량 32톤 이상 차량은 올림픽대교를 통과하여야 한다.

(3) 처리비용 지급 및 절차

(가) 반출량 확인

월말을 기준으로 우리정수센터 트럭스케일에 의해 처리량을 확인한후에 정수센터 제출용 관리전표를 첨부하고 반출량을 상수도사업본부에 보고한다.

(나) 처리비용 지급

우리정수센터에서 지급 한다.

라. 계량시설 점검사항

(1) 배출수처리장 근무자는 호퍼저울 상태를 주 1회이상 확인하여야 한다.

(2) 배출수처리장 근무자는 트럭스케일과 호퍼저울의 계근량을 비교확인 하여야 하며 정기적으로 교정 받아야 한다.

(3) 트럭스케일의 운영은 트럭계량시설 운영지침에 따른다.

마. 이상 발생시 조치사항

(1) 태풍 등 천재지변으로 장기 반출 중단시 조치

배출수처리장 관리동 주변 암롤박스 3대 보관 후 반출

(2) 비상연락 체계 상시유지

처리자(진명기업), 폐기물수집․운반업체(임송농산) 등 관련업에 대한 전화번호 등 비상 연락망을 상시 유지한다.

(3) 계량시설 이상시

트럭스케일 고장 시 호퍼저울에 의한 계근량 반출

5. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	폐기물반출관리대장	3년	담당과장	3년	담당과장

6. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼 “운영관리

나. 폐기물관리절차서

다. 폐기물처리지침

7. 붙    임

가. 별표

(1) 별표1 : 시설현황

(2) 별표2 : 오니케익 처분 흐름도

나. 별지

(1) 별지1 : 삭제

(2) 별지2 : 삭제

(3) 별지3 : 폐기물반출 관리대장 (서식 구의-I029-지3)

[별표1]

오니케익관련 시설현황

시설명	기기명	규격	수량	용량	제작사	비고
탈수 시설	벨트프레스 탈수기	100㎏․DS.m/hr 폭 3ｍ	6	-	유천엔지니어링
계량 시설	트럭스케일		1	-	경기기계
	인디게이트		1	-
	컴 퓨 터	펜티엄Ⅲ	1	-	시스텍코리아
	프 린 터	도트,80컬럼	1	-	EPSON
	호퍼스케일	1Kw	1	-	대륙기전
	인디케이트		1	-	카스

[별표2]

오니케익 처분 흐름도

관할자치구	←----------인계서(1)------------	관할지치구

폐기물종합관리시스템

폐기물종합관리시스템

우리정수센터	-----------→ 발생량시스템입력 -----------→	한국환경자원공사 상수도사업본부		처리업체 (진명기업)

반출량보고

폐기물종합관리시스템

폐기물전자인계서

폐기물전자인계서

	운반업체(임송농산)

[별지1]

삭제

[별지2]

삭제

[별지3]

올바로시스템 정수오니관리대장

연번	인계서 번호	배출자 등록일자	운반자 인계일자	처리자 인수일자	위탁량 (톤)	운반자명	차량번호	처리자명

서식 구의-I029-지3