도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(19차)

◉ 장지교사거리 입체화시설 건설공사(종점부 복공해체) : 조건부 시행

1. 2단계는 차로 여유폭을 최소 0.5m 이상씩 확보하기 바람

2. 1~3단계 고속도로 램프 방향의 좌회전 정지선을 후퇴하기 바람

3. 공사로 인한 도로선형이 나빠져서 시야 확보가 어려움으로 속도를 하향시키고, 속도 저감시설을 설치하기 바람

4. 1단계 고속도로 진입램프 폭을 추가 확보하기 바람

5. 공사중 안내 입간판을 단계별 상황에 맞게 설치하기 바람