	-2022년 CCTV 자가정보통신망공사-
	공사설명서
2022. 07.
강 남 구 (재난안전과)

Ⅰ. 사업 개요

1. 사 업 명: 2022년 CCTV 자가정보통신망 공사

2. 사업의 목적

가. 강남구 관내 방범 보호구역에 방범 및 불법주정차 단속 CCTV를 설치 후 강남구 CCTV 통합관제센터에서 실시간 관제를 통해 주민의 안전보장과 원활한 교통흐름을 유지하기 위함이며, 저장된 영상정보는 범죄 발생 시 영상자료 제공으로 수사에 활용 범죄취약지역의 각종 범죄로 부터 주민들의 안전과 범죄 예방을 목적으로 한다.

나. 강남구 관내 불법주정차 단속용 CCTV를 설치하여, 강남도시관제센터의 효율성을 높여 주민의 안전보장과 원활한 교통흐름을 유지하기 위함.

3. 사업내용

가. 신규설치 CCTV 자가정보통신망 설치 및 정비

나. 사업관련 CCTV 부속자재 설치 및 정비

다. 대 상 지

- 방범용CCTV 50개소

- 불법주정차용 CCTV 20개소

- CCTV 간선계 79개소 구간

4. 사업기간: 계약일로부터 80일 이내

-  -

5. 참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 동법 시행령 제13조 및 제14조의 자격요건을 갖추고, 동법 시행규칙 제24조에 의거 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

나. 전자입찰서 제출 마감일 전 일까지 정보통신공사업자(업종코드: 0036)로 입찰 참가 자격을 등록한 자

6. 하자담보책임기간: 준공검사일로부터 1년

7. 발주부서: 서울특별시 강남구 재난안전과

담 당 자: 최  태  혁 (ssamai221@gangnam.go.kr)

전    화: 02-3423-6963       F A X: 02-3423-8883

Ⅱ. 일반 설명서

1. 개 요

가. 본 설명서는 “2022년 CCTV 자가정보통신망 공사”에 적용하는 일반사항으로 제반규정과 관련 기술기준에 의하여 설치함을 원칙으로 하며, 사업기간 동안 관계법령이 개정되었을 때는 개정된 내용에 따르도록 한다.

나. 규격서, 설계서상의 불합리한 점이나 문구, 용어 해석에 대하여 발주기관과 의견을 달리할 경우에는 발주 기관의 해석 및 지시에 따르며, 본 설명서 및 설계서에 명시되지 아니한 사항일지라도 사업 진행상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라야 한다.

2. 용어의 정리

가. “계약서”라 함은 물품납품계약서와 계약조건 등 계약 약관과 설계서, 설계도, 설명서 등 설계도서 그리고 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

나. “설명서”라 함은 본 설비와 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.

다. “발주자”란 본 사업의 제조, 납품 및 설치를 위하여 입찰을 집행하거나 발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

라. “계약상대자”란 본 사업에 관한 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 따라 인정된 계약자의 대리인, 승계인을 포함한다.

마. “감독원”이란 당 사업을 위해 발주자가 임명한 직원 또는 대리인으로서 물품의 검사(수) 및 공사 전반에 관한 감독업무 종사자를 말한다.

바. “지시”란 감독원이 계약자에 대해 그 권한범위 내에서 방침, 기준, 계획 등을 통보하고 실시토록 하는 것을 말한다.

사. “승인”이란 계약상대자가 요청한 사항에 대해 감독원의 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

아. “입회”란 감독원 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 입석하여 작업 상황 등을 확인하는 것을 말한다.

자. “사업책임자 또는 현장대리인”이라 함은 계약상대자의 의무와 권한을 대행하고, 물품제조 및 설치에 관한 일체의 사항을 담당하여 처리하는 자를 말한다.

차. “통지 등”이라 함은 본 사업을 위한 계약의 이행과 관련하여 행하는 통지, 신청, 청구, 요구, 회신, 승인 또는 지시 등을 말한다.

카. “납품”이라 함은 지정된 물품을 지정된 장소에 입고 또는 제공하는 것만을 뜻하지 아니하고, 조정시험 완료 후 고유의 제성능이 발휘하여 발주자의 성능시험이 가능하도록 하는 것을 의미한다.

타. “설비”라 함은 조문의 내용에 따라 기자재 또는 부품만을 뜻하지 않고 계약의 목적인 시스템과 이에 포함되는 소프트웨어 및 제작설치, 기타 이에 필요한 기술 등 수급자가 해야 할 공급계약 의무 전부를 의미한다.

3. 적용범위

가. 본 사업은 설비의 설치, 시험 등을 시행하는 것으로 제기능을 발휘하고 운영하는데 있어서 당연히 필요하며, 부수적으로 인정하난 전체 세부사항에 대하여 계약상대자는 발주자의 지시에 따라 빠짐없이 시행해야 하며, 계약 시 약속한 이행사항에 대하여 신의성실을 원칙에 입각해 규정을 준수해야 한다.

나. 계약상대자는 사업수행과 관련하여 자신의 고의, 명백한 과실로 발생한 일에 대하여 민ㆍ형사상의 모든 책임을 지도록 한다.

다. 계약상대자는 불법행위 및 계약 위반으로 인하여 야기된 발주자의 모든 손해에 대하여 책임을 진다. 상기 배상책임의 범위는 발주자는 물론 본 설명서에 의한 사업수행에 관련된 제3자의 신체적 상해, 사망과 재산상의 손해를 포함한다.

4. 적용규정

가. 본 설명서에 규정하지 않은 사항은 관련법규 등을 원칙으로 하고, 명시되지 않았거나 상이한 사항은 반드시 발주자의 승인을 거쳐야 한다.

나. 본 설명서에서 규정한 설비의 설치는 해당규정을 따라야 하지만 관계법령과 상이한 경우에는 관계법령을 우선으로 적요하도록 하고, 사업기간 중 관계법령이 개정된 경우에는 개정된 내용으로 변경해야 한다.

다. 모든 제품의 설치와 공사는 해당 법령에서 정하는 면허를 보유하거나 그에 상응하는 자격을 가진 업체가 반드시 설치해야 한다.

5. 설계변경(기한 연장) 조건

가. 발주자의 방침 변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

나. 계약이후 당초 수량이 현저하게 증감되었을 때

다. 기상불량(강우, 강설, 기온저하 등) 상태가 10년 평균과 비교해 현저한 차이가 있을 때

라. 천재지변 또는 내우외환으로 작업이 불가능할 때

마. 기타 감독원이 판단하여 설계변경이 불가피한 경우

6. 공사의 시행

6-1. 사업착수

가. 제출서류

1) 착수계 및 계약서류 일체

2) 현장대리인계. 공정계획표

3) 현장대리인 재직증명서, 4대 보험 증명서 등

4) 보안각서

나. 감독원의 업무

1) 본 사업의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약자, 현장대리인, 당해 사업을 추진하기 위해 고용한 자에 대하여 계약이행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 해야 한다.

2) 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

3) 계약상대자가 법령, 제반규정, 과업지시서, 설계도서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 설치를 하였을 경우에는 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

4) 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 한 경우에는 계약상대자에게 이를 통보하고 시정여부를 확인하여 물품의 반입, 설치의 재개 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 계약상대자의 의무

1) 계약과 동시에 계약서류 등과 현장여건을 면밀히 검토하고, 납기가 지연되지 않도록 제반조치를  강구하여야 한다.

2) 계약서류 등 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 경우에는 현장대리인의 검토 의견서를 첨부하여  발주자에 통지하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 시행하여야 한다.

가) 설계변경 사유가 있는 경우

나) 협의 및 조정을 필요로 하는 경우

다) 계약서류 등에 명시되지 않아 성능유지 및 향상을 할 수 없는 경우

라) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

3) 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 제조, 설치에 대해서는 감독원의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 계약자 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

4) 업무 한계

가) 설치시행 공정과정에 있어서 일체의 기술노무, 자재관리 및 보안상의 책임을 갖는다.

나) 구매․설치 중 및 설치된 물품이 재해 또는 기타 원인에 의한 손상이 없도록 필요한 조치를 강구해야 한다.

다) 태만이나 과실로 발생되는 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 보수, 복구 완료하여야 하고, 이로 인한 비용의 책임은 계약상대자에게 있다.

라) 감독원이 발행한 업무지시서는 문서와 동일한 효력을 갖는다.

마) 감독원이 발행한 업무지시서는 계약상대자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에는 필요한 추가조치를 취할 수 있고, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

바) 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생 한다.

사) 설치 완료시에는 현장 내외의 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 한다.

아) 작업 시 손상된 지면, 기존 시설물의 변경, 손상부분을 원상태로 복구해야 한다.

자) 계약상대자는 현장에 대한 안전관리 및 제조․설치 시 타 시설물에 대한 보호의 책임을 지며, 이로 인해 발생되는 모든 민․형사상의 책임과 손해에 대한 책임을 갖는다.

5) 기타 명시되지 않은 사항은 “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제15장 물품계약 일반조건”을 따른다.

6-2. 업무처리

가. 사전이행

1) 계약자가 제출하는 문서 중 사본제출은 원본대조필하여 제출하고, 감독원 요청 시 원본을 제출하여야 한다.

2) 계약자는 국내외에서 새로이 개발되었거나 개량된 기술, 기기 등을 사용함으로서 성능개선, 기기 및 설치비의 절감, 설치기간 단축 등의 효과가 발생한다고 판단될 경우 기술적인 입증 자료를 첨부하여 감독원에게 제출, 승인을 받은 후 시공할 수 있다.

3) 타 공사가 진행 중이거나 공동설치가 필요한 개소에 대해서 계약자는 동일지점을 작업하는  타계약자와 업무협의를 하여 작업 중 발생될 수 있는 마찰 및 중복 작업을 미연에 방지하여야 한다.

나. 현장조사

1) 계약상대자는 계약 즉시 현장조사를 실시해야 하며, 설치에 필요한 제반사항을 조사한다.

2) 계약상대자는 원활한 현장설치 작업을 위하여 이미 설치된 관련 설비에 대해 상세히 조사하여 납품지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 유관기관 협의

1) 계약상대자는 설비의 설치 및 운영에 필요한 제반 인․허가 및 승인을 얻어 본 사업을 원활히 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약 이행을 위하여 관계기관에의 신고, 인․허가에 관련한 설계도서의 작성, 신청 서류의 제출, 관계기관과의 협의 및 제조․설치에 필요한 업무는 발주자를 대신하여 수행하여야 한다.

3) 신청인이 발주기관인 경우에 발주기관 장의 직인을 받은 후 관계기관에 신청하고, 신고 및 인․허가 필증을 교부 받아 감독원에게 제출하여야 한다.

라. 공정 및 안전관리

1) 실제공정이 계획공정보다 상당히 미달된다고 판단되는 경우 감독원은 계약상대자에게 공정 만회대책을 강구토록 할 수 있으며, 계약자는 공정 만회 대책을 수립, 제출하여야 한다.

2) 설치공사 작업 시 위험표지, 차량유도 표지 등 “안전관리 규정”에 적합한 시설 및 안전원을 배치하고 시행하여야 하며, 설치공사 시공 중 계약자의 과실로 인한 공공 시설물, 지하매설물, 차량 및 인명 등에 손해를 끼쳤을 때 계약자 부담으로 복구 및 변상 등 사후처리를 완벽하게 하여야 한다.

3) 호우, 홍수, 폭풍에 대한 기상예보에 주의하여 그에 따른 피해가 최소화 될 수 있도록 관련 응급조치를 하여야 한다.

4) 현장설치에 필요한 안전수칙을 이행토록 하여야 하고, 관련 제반시설을 갖추도록 하며, 현장설치 착수 전에 안전교육을 실시하고 필요한 안전시설을 확보하여야 한다.

5) 도로교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

가) 교통제한의 범위, 기간, 안전조치 등에 대하여는 감독을 경유하여 관련 기관과의 소정의 절차를 밟아야 하며, 교통제한 계획을 관할기관에 보고 한다.

나) 절차완료 후 표지, 지시표 등의 필요한 안전시설을 설치하고 교통제한을 실시하여야 한다.

다) 교통제한 기간은 가능한 단축하여야 하고, 교통제한 중에 교통장애가 예상되는 시공방법은 금하도록 한다.

라) 교통제한으로 과도한 교통장애가 발생하면 감독원의 지시 하에 신속히 작업장을 철수하도록 하며, 철수 후 사고유발이 우려되는 경우에는 조속히 원상복구하고, 감독원과 협의하여 진행여부를 결정한다.

6) 설치현장에는 통행인 및 통행차량이 작업현장을 쉽게 알아 볼 수 있는 장소에 ‘안전표시판’을 안전관리 기준에 부합되도록 설치하여야 한다.

7) 설치현장 내에서는 안전화, 안전모, 안전벨트 등 필요한 안전조치를 취하고 안전수칙을 준수하여 작업에 임하여야 한다.

8) 계약상대자는 시공의 위험도에 따라 별도 안전대책을 수립하여야 한다.

9) 설치 시공 중에 인접해 있는 도로면, 가드 레일 등 기설 구조물 변경 및 훼손이 불가피할 경우 관련 부서와 협의한 후 결과에 따라야 한다.

10) 설치공사 중 발생한 모든 사고는 긴급하게 보고하도록 하며, 응급조치 후 발주자가 요구하는 서식으로 서면보고 하도록 한다.

11) 계약상대자는 기상상황 및 산업재해 등으로부터 작업자의 안전과 보건을 유지·증진하기 위한 예방대책을 마련하고, 작업자의 안전과 보건을 침해할 우려가 있는 경우 감독원에게 서면으로 보고한 후 진행해야 하며, 산업안전보건법 등 관계 법령을 준수한다.

6-3. 준공처리

가. 납품기기의 규격

1) 납품 자재 및 기기는 KS 표시 품 또는 동등 이상의 제품으로 규격에 맞게 제조된 물품을 사용하여야 한다.

2) 납품자재 및 기기가 타 업체 또는 개인의 특허나 이에 유사한 지적재산권 등을 침해하지 않도록 구입 등 설치하여야 한다.

3) 설명서에 특별히 명시되지 않는 사항 중 기기 성능, 특성상 국내외 공인기관 인증제품, 인증규격 이외의 물품에 대해서는 감독원의 승인 후 사용하도록 한다.

나. 현장조립 설치 및 운반

1) 현장조립 및 조정시험에 대해서 계약자는 숙련된 기술자를 파견하여 조립조정 시험을 수행 한다.

2) 납입품의 운반은 신중히 하여 내용물에 손상을 주지 않도록 하며, 운반 중 도로 혹은 제3자에게 손상을 준 경우에는 모두 계약상대자의 책임으로 복구해야 한다.

3) 운반 시 도로교통법 등 관계법령에 정한 절차를 준수하여야 한다.

다. 품질관리

1) 검사 및 시험에 합격한 자재 또는 기기라도 사용할 때, 변질 또는 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용해서는 안 된다.

2) 주요자재 및 기기는 검사를 받아야 하고, 시험성적서, 기타 해당자재 및 기기의 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 검사결과에 대한 승인을 받아야 하며, 생산과정 또는 시험과정 입회 확인 요구 시 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

3) 납품 자재 및 기기의 제조, 설치과정에서 요구되는 모든 검사는 기술설명서 기준에 적합 하도록 실시하여야 한다.

4) 계약상대자는 설치 완료 후 시험 계획에 따라 시험 및 검사를 실시하도록 하며, 최종 시험 및 검사는 감독원 입회하에 실시한다.

라. 기록 및 보고

1) 계약상대자는 다음 사항을 기록하거나 촬영하여 보관하도록 하며, 기록물은 준공서류와 함께 제출하되 감독원 요구 시 즉시 제출한다.

가) 시스템 제조 및 현장시공 전․후 사진

나) 기타 필요한 사항

2) 공정보고: 착수보고 시 첨부된 예정공정표에 의한 추진상황(계획대비실적)을 7일 단위 기준으로 작성하여 제출한다.

3) 수시보고: 발주자 또는 감독원이 서면 또는 구두로 지시한 사항에 대하여 계약상대자는 수시로 문서로 보고한다.

마. 준공

1) 계약상대자는 준공검사를 실시한 후 발주자로부터 적합판정을 받아야 사업의 완료로 인정한다.

2) 준공검사는 발주자가 정하는 방식으로 감독원과 계약상대자의 입회하에 실시하며, 사업 완료를 위하여 다음의 서류를 제출하도록 한다.

가) 준공계 및 준공검사원 각 2부

나) 준공도서 및 사진대장 각 2부

다) 기타 발주처에서 요구하는 서류 각 2부.

바. 하자담보책임

1) 계약상대자는 검수완료일(준공일)로 부터 하자기간 만료일까지 발생되는 문제로 인해 설비의 정상적 기능 수행에 지장을 초래하는 다음과 같은 항목들에 대해 계약자는 자신의 부담으로 결함을 해결해야 한다.

가) 지침서, 구성품 또는 설치공사의 결함

나) 정확도, 내구성 등 성능의 불일치 또는 미달

다) 2회 이상 동일한 증상으로 고장 등의 기타 설비의 결함

2) 하자가 발생한 경우 계약상대자는 하자고장 접수시간으로부터 최단시간(경미한 사항 1일, 장비교체 등 중대사고 3일 이내)에 수리 완료하여 하자수리 이행 내용을 서면으로 감독원에게 보고 하여야 하며, 수리완료가 지연될 경우 발주자는 계약상대자에게 이에 대한 시정요구를 독촉할 수 있으며, 여러 차례 독촉 후에도 지연될 경우 하자책임의 불이행으로 처리 할 수 있다.

3) 하자보증 기간은 준공일로 부터 1년(12개월)으로 한다.

4) 시스템 장애발생 요인을 최소화하고, 상태유지의 최적화를 위한 유지보수 활동 방안을 제시하여야 한다.

6-4. 기타처리

가. 보안관리

1) 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 누설해서는 안 된다.

2) 계약상대자는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다.

3) 본 사업과 관련하여 시설물에 출입 시는 감독관의 사전승인을 받아야 하며, 주요공정은 감독원 입회하에 시행하여야 한다.

4) 본 사업과 관련하여 국가정보원 정보통신 보안성 검토 결과 보완 또는 권고사항에 대해서는 계약상대자의 비용으로 보안상 안전한 시스템으로 구현될 수 있도록 하여야 한다.

나. 계약의 변경

1) 발주자의 사정으로 계약기간의 연장이 불가피한 경우 계약상대자의 동의하에 계약을 연장 할 수 있다.

2) 계약상대자는 불가항력의 사유로 사업완료일 지연이 예상되는 경우 사유발생 7일 이내에 발주자에게 서면으로 통보하고 즉시 문서로서 연장신청을 해야 한다.

3) 계약상대자에게 승인되는 연장기한은 발주자가 결정하는 기간으로 한다.

다. 기타사항

1) 과업의 항목 및 주요내용의 누락 또는 불분명한 사항은 발주자와 협의하여 결정하되, 상호 이견이 있을 때에는 과업의 목표에 부합되는 범위 내에서 발주기관의 해석과 지시에 따라야 한다.

2) 발주자는 계약상대자의 품질보증 및 수행과정의 적정여부를 수시로 점검, 확인할 수 있으며, 이의 시정을 요구할 수 있다.

3) 법규나 규정, 계약상 명문 규정이 되어 있지 않은 사항은 신의성실의 원칙에 따른다.

라. 교체요구

1) 감독원은 현장대리인(PM)이 아래 내용에 해당되어 적절하지 않다고 인정되는 경우에는 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하도록 한다.

2) 현장대리인(PM) 등이 관련 법규를 위반하였을 때

3) 현장대리인(PM) 등이 발주자의 사전 승낙을 받지 않고 정당한 사유 없이 당해 사업 현장을 이탈한 때

4) 현장대리인(PM)의 고의 또는 과실로 인하여 조잡하거나 부실하게 시공하여 공중에 위해를 끼친 때

5) 현장대리인(PM)이 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 예정계획표에 이미 이루어진 작업과정이 현격히 미달할 때

6) 현장대리인(PM)이 불법 하도급하거나 이를 방치하였을 때

7) 작업자 등이 기술능력 부족으로 사업수행에 차질을 초래하거나 감독원의 정당한 지시에 응하지 않을  때

8) 현장대리인(PM)이 감독원의 검사 및 승인을 받지 않고 후속 작업을 진행하거나 정당한 사유 없이 작업을 중단할 때

Ⅲ. 기술 설명서

1. 일반사항

가. 사용재료 및 제작기술

1) 모든 기자재는 부속품 검사 또는 교체 시 정상 작동하도록 설치한다.

2) 모든 기자재는 전기통신기본법, 전파법에 따라 인증을 필한 제품이어야 한다.

3) 모든 기자재 및 소프트웨어의 구성과 기능은 본 계약의 규격 조건과 일치하고, 최신 기술을 반영한 제품을 제작 또는 공급해야 한다.

4) 각 장치는 사용 재료와 및 제작기술은 본 설명서의 요구에 따라 설계 또는 제작된 제품이어야 한다.

5) 간선 케이블에서 발생하는 정격의 ±10% 전압강하를 보전할 수 있도록 설계 또는 제작된 제품이어야 한다.

6) 각 장치는 현장 설치환경에서 기능 수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

7) 본 사업에 구축되는 모든 기기는 AC 또는 DC 적정전압을 유지 하도록 하여야 한다.

나. 기기의 설치

1) 계약상대자는 기자재의 설치 또는 이를 위한 현장조사, 제반 기초시설 설치, 구멍 뚫기, 각종 배관․배선, 부속 또는 부대 설비품 준비, 콘크리트 타설, 각종 기기의 설치와 기타 부착물들을 견고히 부착시키는데 필요한 제반 작업을 성실히 수행 하여야 한다.

2) 모든 기기는 도면과 현장여건을 확인하고서 적정한 위치에 표시작업을 한 후 설치 위치를 결정하여야 한다.

3) 도면과 불일치하거나, 시공 상 원 설계 내용대로 시공하기 어려울 경우에는 발주자의 변경 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

4) 공급하는 기자재를 포함한 모든 제품은 본 설명서와 감독원의 지시에 따라 설치하여야 한다.

가) 기자재의 설치와 전체 설비를 상호 연결하는 경우 다른 설치에 장애가 없도록 하여야 하며, 사전에 충분한 기술적인 제반 계획을 수립하여 수행하여야 한다.

나) 제작설비의 설치위치와 선로 등의 경로는 감독원과 협의하여 사전에 결정하며 반드시 발주자의 승인을 득 하여야 한다.

5) 기기 위치

가) 배선과 케이블 경로는 기기의 구조, 조건, 간섭 여부, 전기 종단 위치에 따라 결정하도록 하며 운전과 유지관리 상 접근이 용이한 곳에 설치하도록 한다.

나) 현장 여건상 위치나 배치의 합리적 변경이 필요하거나 발주자가 위치변경을 요구하는 경우 계약상대자는 이에 대한 제반조치를 취하여야 한다.

다) 기기 위치는 조명관계를 충분히 고려하여야 한다.

라) 습기, 부식성 가스, 가연성 가스, 진동, 침수 등의 위험이 없는 장소를 선택하며, 부득이 상기의 악조건 하에서도 기기 설치를 하지 않으면 안 될 경우 감독원과 협의하여 보안 대책을 강구하여야 한다.

6) 배관설치는 설계도면을 따르고 도면에 명시되지 않은 사항은 현장여건, 건물의 구조 및 위치 등을 고려하여 배선하는데 지장이 없도록 설치한다.

7) 계약상대자는 특수한 경우의 보조 장치 설치와 접속에 대하여 감독원과 충분히 협의한 후 설치해야 한다.

8) 설치방법을 포함한 추가 내용의 변경서류는 시공 전 발주자에 제출하여 승인을 득해야 한다.

다. 배관배선 작업

1) 기기간의 배선, 접속 및 배관 작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의 하나로서 발진, 잡음, 혼신, 음량부족, 음질불량, 화질불량 혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계도면의 배관 및 배선도를 기준으로 확실히 숙지한 후 작업에 임하여야 한다.

2) 본 설치의 배관․배선에 관한 사항은 전기통신 옥내․옥외 배선설치의 규정에 따라 설치해야 한다.

3) 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 케이블 타이 등으로 견고히 지지 시키고 감독원의 별도 승인이 없는 한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결해야 한다.

4) 배관 재질은 내연성 재질의 내구성이 있는 KS제품이어야 한다.

5) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 KS규격에 적합하여야 하며, 별도 지시가 없는 한 박스류에는 커버부형을 사용하여야 한다.

6) 배관 입선

가) 케이블 접속은 Box 또는 분전반 내에서만 한다.

나) 입선 시에 케이블의 절연피복이 상하지 않도록 주의한다.

다) 입선 후 케이블 여장을 정리정돈하고, 연결부위는 방수 처리해야 한다.

라) 필요한 기기에 결선할 경우 케이블이 바뀌지 않도록 미리 표시한다.

7) 전원선 인입

가) 전원선 입선 전에 케이블의 굵기, 규격, 용도별로 구분하여 배관에 입선하며 또한 배관의 크기도 결정해야 한다.

나) 단상 2선 방식은 일반적으로 사용되는 전원공급 방식으로 공통선과 접지선은 다른 색상으로 구분하여 입선하여야 한다.

8) 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하고, 보호 장치를 구비하도록 한다.

9) 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전송손실이 적은 종류를 선택해야 한다.

10) 비닐절연체는 도체 위에 동심원 상으로 피복해야 하고, 사용상 유해한 홈이나 기포가 없어야 한다.

11) 절연체 또는 정전 차폐 위에 케이블 심선과 동심원 상으로 피복해야 한다.

라. 접지시공

1) 접지선은 지중 0.75m 이하 동결심도를 고려하여 설치하고 지표상 2m 이상 부분까지는 외상을 받지 않도록 경질 PVC 전선관 설치를 하여야 한다.

2) 접지선은 인접 수도관이나 가스관에 연결하여서는 아니 되며 1.5m이상 이격하여 설치하여야 한다.

3) 접지선은 직경 1.6㎜ 이상의 피․브이․씨 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용하고 접지 극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다. 단, 외부에 노출되지 않는 접지선의 경우에는 피복 없이 할 수 있다.

4) 접지선은 최단거리로 접속해야 한다.

5) 접지설치에 대한 기타 세부적인 사항은 접지설비 기술기준을 따라 설치해야 한다.

6) 접지전극은 동판, 동봉을 사용하고 모든 접지선의 접속은 접지크램프(압착슬리브)를 사용한다.

7) 접지동봉 사용의 경우에 정확한 위치선정은 지하 장애물(전력선, 통신선, 가스관 등 타 공작물)을 피하여 현장조정 설치한다.

8) 접지가 필요한 모든 현장설치 기기는 반드시 접지하도록 한다.

9) 접지저항은 100Ω(제3종 접지) 이하로 설치해야 하며 검수는 한국전기안전공사의 사용전검사 영수필증으로 대체한다.

마. 기타

1) 본 규격에서 언급되지 않은 각종 장치 등의 구조 및 외형크기는 본 사업의 시스템에 적합한 형태와 크기로 제작해야 한다.

2) 설치와 관련하여 명시되지 않은 세부적인 사항은 각 공정별 전문 설명서의 설치 기준을 따른다.

2. 자가 정보통신망 공사

가. 연결사항: 신규 또는 재 설치되는 CCTV에 대하여 강남구에서 이미 구축한 자가 정보통신망과 최적의 연계방안을 제시하고, 향후 확장성 및 안정성을 확보해야 한다.

나. 설치준비

1) 계약상대자는 설치에 앞서 설치기간 중 교통처리계획 및 안전요원배치 등에 대하여 관련 기관과 협의를 하고 그에 따른 대책을 마련하고, 선로에 필요한 공가(한전주 등)에 대하여 관계기관에 협의 및 신고 등 필요한 업무처리를 선행한 후 감독원의 승인을 받음 다음 시공에 임하도록 한다.

2) 선로의 경로는 최소로 하며 시공 및 보수가 용이하도록 구성한다.

3) 도로, 공원, 풍치지구 등의 도시 미관을 해치지 않도록 한다.

다. 가공(또는 지중) 설치

1) 설치기준

가) 가공에 설치하는 전송선로 간 거리와 지상으로부터의 높이는 “접지설비 구내통신설비․선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준”에 의한다.

나) 도로변, 횡단개소 등 지상으로부터 높이를 유지하기 위한 케이블은 전력선과 거리를 유지하여 현장여건이 가능한 한 케이블 상단에 설치하도록 한다.

2) 일반사항

가) 밴드류 등 케이블을 고정하는 금속자재의 설치위치는 변압기, 인입 선의 상황, 이동을 고려한 지상으로부터 높이 등을 고려하여 결정한다.

나) 다수 케이블이 첨가 시설되거나 기둥 사이의 거리가 긴 경우 등 취약한 개소는 설치하중 지지물의 안전을 고려하여 지주나 지선을 보강하도록 하고, 감독원과 협의를 가지도록 한다.

다) 기설 케이블이 시설되어 있을 경우 감독원과 협의하여 별도의 방법을 강구한다.

라) 조가선은 차도, 보도의 구분이 있는 도로는 전주의 보도 쪽에 시설하며, 기 시설된 선로가 있는 경우는 동일 방향으로 시설하고 기타 구분이 없는 도로는 가급적 전송로 진행방향의 좌측 또는 우측 등 동일한 방향으로 가설한다.

3) 조가선의 접속 및 접지

가) 조가선은 접속케이블 중첩시설에 따른 안전 확보와 케이블 행거, 작업능률을 재고 할 수 있도록 기둥 사이 도중에서는 가능한 접속하지 않도록 한다.

나) 인류크램프의 아래쪽 홈에 조가선을 고정하여 설치한다.

다) 조가선이 도로 횡단 시 횡단개소 중간위치의 조가선에 위험표시판을 부착하여 사고위험방지 및 피해지 책임한계를 명확히 할 수 있도록 해야 한다.

라) 비닐 바인드 및 행거는 50㎝ 간격으로 설치한다.

4) 광케이블 설치 시 주의사항

가) 작업 전 책임자는 작업순서, 진행사항, 각 작업원의 건강 및 정신상태 등을 잘 파악하고 있어야 하며, 부주의와 기술 미숙에서 오는 사고가 없도록 사전예방 조치를 취해야 한다.

나) 작업 참가자는 전원 안전장구를 반드시 착용해야 한다.

다) 승주 또는 주상작업 시 발판볼트의 안전 여부를  반드시 확인해야 하고, 기타 장착물의 상태도를 확인하며, 훼손되지 않도록 주의한다.

라) 고압전선에 접근하여 작업할 필요가 있을 때에는 필히 관련감독자를 입회 시킨다.

마) 전주에 사다리를 걸때에는 특별한 경우를 제외하고는 선로와 동일한 방향으로 걸며, 사다리와 전주간의 하단간격은 사다리의 약 1/4이 적당하다.

바) 조가선에 사다리를 걸때에는 횡으로 미끄러지지 않도록 사다리 상단에 미끄러짐 방지하는 장치를 부착하거나 조가선에 결박한다.

사) 조가선이 가열되면 강도가 급격히 저하 되므로 토치램프 등을 사용할 때 주의를 요한다.

아) 고소작업 시 공구 자재 등이 지상으로 떨어지지 않도록 주의하고 지상 4m 이상에서 작업 시에는 각도 75˚이상의 범위에 작업 구역을 설정하고 방호책 등을 설치하며 일반인이 작업구역 내 들어오지 않도록 감시원을 배치한다.

자) 케이블 여장은 손으로 형태를 잡거나 조정하지 않도록 하며 스파이랄 슬리브로 보호하고 충분한 여장(5m 이내)을 두고 지지물을 고정시킨다.

차) 케이블 포설시 무리하게 잡아당기거나 손으로 구부리지 않도록 유의해야 한다.

5) 드럼 운반 및 고정

가) 드럼의 승․하차 시 충격을 주거나 직접 굴려 떨어지게 해서는 안 된다.

나) 케이블 드럼을 부득이 직접 굴려서 이동할 경우에는 드럼을 화살표 방향을 굴린다.

다) 드럼의 외피목과 보호용 철판은 케이블 포설 직전에 제거 하여야 한다.

라) 드럼에 케이블을 남겨둘 경우 또는 케이블을 다른 장소에 옮길 때에는 케이블 절단 점을 테이프로 잘 밀봉하여 견고하게 고정하고 보호용 철판을 원상 시킨다.

마) 케이블 드럼은 케이블 포설방향 측에서 케이블 트레일러 또는 잭(Jack)을 사용하여 고정하고 케이블 비틀림이 생기지 않도록 인공 속으로 곡선을 그리며 들어갈 수 있는 위치로서 관구와 일직선이 되도록 설치해야 한다.

6) 광케이블

가) 공사 중의 안전관리는 설계기준, 시설공법, 영업 안전수칙과 동일하게 적용하여야 하며 도로공사, 관계기관(교통기관, 도로 유지관리 부서) 등의 안전관리 지침을 준수해야 한다.

나) 광케이블은 다음과 같은 기계ㆍ환경적 특성을 만족하여야 한다. 단, 손실 측정은 파장1550㎚, 1310㎚를 측정하고 기타 환경특성 시험은 외장부분을 제거 후 시험한다.

3. 업무처리

가. 유관시설기관 또는 시설물과의 관계 부문

1) 설치 공사와 관련되어 유관기관으로부터 특별한 사유로 일시 설치 중단 요구가 있을 때에는 공사 일시 중단 후 감독원을 경유하여 승인을 득한 후 설치해야 한다.

2) 이때 중단기일은 설치기간에 따라 조절할 수 있다.(단, 설치현장관리 미비 또는 설치 시공업체의 잘못으로 인하여 관계기관으로부터 설치 중단 명령을 받았을 때에는 그러하지 아니한다.)

3) 한국전력공사 한전주 이용 시 한전 담당자와 한전 배전설비 지침에 의거 승인 획득 후 시설물을 이용하여야 하며 경로 설치 경로 변경 시 한국전력담당자 및 감독원의 승인 후 시행하여야 한다.

4) 타 가공 설치가 불가능하여 굴착해서 시설할 경우에는 관련기관의 시설물 관련 규정을 준수하여 관련기관담당자 승인 후에 설치해야 한다.

나. 신규로 사업한 자가 정보통신망은 기존 포설도와 선번장에 추가로 기입하여 캐드 등(PDF, 기타 발주처에서 원하는 방식)으로 제출하도록 한다.

4. 현장검사

가. 기능검사

1) 전원공급장치 등 현장에서 적합여부

2) 도시관제센터에서 영상검사(선명도, 피사체 인식상태 등) 적합여부

3) 각 장치의 기능, 성능 적합여부

4) 접지저항 현장에서 측정검사

나. 외관검사

1) 각 장치 등 고정, 부착, 접속, 규격 등 상태검사

2) 전원, 통신 케이블의 고정, 연결, 접속, 미관상 설치상태 검사

3) 각 장치의 동작상태 육안검사 실시

5. 물량내역서

연 번	품 명	규 격	단 위	수량
1	광케이블	SM-36Core	m	5,978
2	광접속함체	24C 직선형	EA	158
3	분기수축관	1NT	EA	149
4	광접속슬리브	60mm	EA	1,520
5	피그테일	SC/PC 1.5m	EA	930
6	광분배함	12N-MINI	EA	81
7	광케이블일반접속	12코아이하	코아	1,246
8	국내성단	12코아이하	코아	412
9	광점퍼코드	SC/PC - LC/PC - 1m	EA	140
10	케이블 명찰	80*40(포말)	EA	282

6. 케이블 명찰

가. 케이블 명찰은 현재 사용 중인 명찰과 동일한 명찰을 사용한다.

나. 케이블 명찰은 매 전주마다 설치하여 손쉬운 식별이 가능하도록 한다.

다. 재질 : 아크릴 제작 (Size는 한전과 협의하여 결정한다)

케이블 명찰 앞면

케이블 명찰 뒷면

서울특별시 강남구청

도시관제센터

(02) 3423-6962

강남구청

종류 및 규격	SM36C
시 공 연 월	2022년 월
전 화 번 호	02) 3423-6962

7. 공사안내표지판

작업 중 다음과 같은 안내표지판(예시)을 설치하고 시공에 임해야 한다.

공 사 안 내

교 통 안 내

공 사 안 내

공 사 명 :

공사내용 :

공사개요 :

시 행 자 :

감 리 자 :

연 락 처 :

기    타 :

강 남 구 청

Ⅳ. 산업안전보건 설명서

1. 의무사항

가. 계약상대자는 산업안전보건 관련 법령에 의거하여 안전관리에 철저를 다해야 하며, 안전관리 법령은 산업안전보건법과 중대재해처벌법 등 관련 모든 지침 등을 의미한다.

나. 계약상대자는 관련법령에 따라 사업 착수 전 위험성평가를 실시하도록 하며, 시공방법 및 절차에 대한 중대재해 발생 우려에 대하여 위험성평가를 실시하고 그 결과를 발주자에게 제출하여야 한다.

다. 평가항목은 다음에 해당하는 항목에 대하여 계획이 있을 경우에 실시하도록 한다.

1) 사업대상 시설물의 설치, 이전, 변경 또는 해체

2) 기계, 기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

3) 건설물, 기계, 기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기, 반복적 작업으로 정기평가를 실시하는 경우에는 제외한다.)

4) 시공방법 또는 절차의 신규도입 또는 변경

5) 중대 산업사고 또는 산업재해(휴업이상의 요양을 요하는 경우로 한정한다.) 발생

6) 그 밖에 발주자가 필요하다고 판단한 경우

2. 이행내용

가. 계약상대자는 당 사업장(이하 사업장)에서 안전관리를 위해 주기적으로 실시하는 순회, 합동점검에 적극 협조하도록 한다.

나. 계약상대자는 당 사업과 관련한 근로자가 위험한 상황이 발생하지 않도록 주의를 태만히 하지 않아야 하며, 중대재해가 예상될 경우 지체 없이 산업안전보건법 제26조에 따라 작업을 중단하는 등 근로자 안전에 최선의 조치를 취하도록 한다.

다. 계약상대자는 작업장 근로자가 유해ㆍ위험요소를 발견했을 경우 익명으로 신고할 수 있도록 도와야 하며, 해당 교육을 실시하고 신고 절차를 안내해야 한다.

라. 계약상대자는 이외에도 안전보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 반드시 준수하고, 사업의 안전·보건 확보를 위해 적극 협조하여야 한다.

마. 계약상대자는 산업안전보건법 제29조에 따라 특별교육이 필요한 작업을 요하는 경우 반드시 시공 전 특별안전교육 이수 내역을 발주자에게 제출하고, 발주자는 필요한 경우 계약상대자에게 교육을 위한 장소, 자료 등을 협조하도록 한다.

사. 발주자와 계약상대자는 쾌적한 작업환경에서 근로자가 과업을 수행할 수 있도록 상호 노력하며, 발주자는 근로자의 건강보호를 위해 계약상대자에게 위생시설 설치장소를 제공하거나 자신의 위생시설을 이용할 수 있도록 협조하도록 한다.

아. 발주자는 사업장에서 화재, 토사·구조물 등의 붕괴 또는 지진 등을 대비해 계약상대자의 근로자와 연락체계, 신호방법 등을 정하도록 하고, 대피방법을 정하여 정기적인 교육 또는 훈련을 실시하고 개선사항이 있을 경우 보완하도록 한다.