< 중블록 관리 카드 >

1.

낙성대1 중블록

작성자: 이현우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 6월	86,974	20,984	8	75	2	23
2020년 6월	86,166	21,221	-	-	2	2
전년대비증감(%)	-808 (-0.9%)	237 (1.13%)	-8	-75	-	-21

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	808	813	809	1	-4	0.12	-0.49
1일 평균공급량	27	26.2	27	-	0.8	-	3.05

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	92.00	112.5	52.2	127.8	53.3	129.9	53.5	128.8	50.1	129.8	49.64	124.5
2020	103.13	130.0	51.6	127.8
증 ․감	11.13	17.5	-0.6	0

○ 특이사항

없음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 금년도 6월 공급량은 ’19년 6월 공급량 보다 0.12% 증가하였으며, 전월대비 공급량과 비교하여 0.49% 감소하였음. - 자연누수 0건이며, 방지량은 0톤임 - 지하누수 탐지는 2건 복구 및 방지량은 2톤
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 808명 감소, 수전수 237 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 96㎥ 감소 1인가구수 증가로 인한 공급량 증가 - 인구 및 세대수 : 86,166명, 46,185세대 - 인구는 870명이 감소해서 전년 대비 0.9% 감소
유수율분석	3월 현재 유수율 : 127.8%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비 - 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치 - 신사시장주변 주변 현장 순찰 강화(낙성대1중블록) - 소․중블록경계 현행화 및 수전대사하여 GIS(지리정보시스템)와 Arisu인포시스템 간 수전정확성 향상예정.

< 중블록 관리 카드 >

1.

낙성대가3 중블록

작성자: 이현우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 6월	71,905	13,775	6	19	-	-
2020년 6월	70,876	13,855	12	35	6	1,168
전년대비증감(%)	-1,029 (-1.4%)	80 (0.58%)	6	16	6	1,168

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	698	612	642	-56	30	-8.02	4.90
1일 평균공급량	23	19.7	21.4	-1.6	1.7	-6.96	8.63

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	92.98	55.0	140.3	55.2	124.7	55.7	137.4	61.2	142.8	65.8	128.0	56.68
2020	89.57	62.7	142.0	64.0
증, 감	-3.41	7.7	2.3	8.8

○ 특이사항

신림선경전철 민간투자사업 3공구 도림천 노선 진행중으로 노출상수관로 관리 점검 철저

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 금년도 6월 공급량은 ’19년 6월 공급량 보다 8.02%감소하였으며, 전월대비 공급량과 비교하여 4.9% 증가하였음. - 누수 12건이며, 방지량은 35톤임. - 지하누수 탐지 6건이며, 방지량은 1,168톤임.
공급량증감 원인	- 인구는 ’19년 동기대비 1.4% 감소 및 수전 80수전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,184톤 증가 - 인구 및 세대수 : 70,876명, 40,924세대
유수율분석	3월 현재 유수율 : 64.0%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치 - 신림시장주변 및 각종 공사장(지하철) 현장 순찰 강화. - 노후관 및 불용관 지속정비

< 중블록 관리 카드 >

1.

낙성대가5 중블록

작성자: 이현우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 6월	47,629	12,039	3	1	4	47
2020년 6월	46,396	12,145	2	2	1	74
전년대비증감(%)	-1,233 (-2.5%)	106 (0.88%)	-1	1	-3	27

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	367	375	363	-4	-12	-1.09	-3.2
1일 평균공급량	12	12.1	12.1	0.1	-	0.83	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	95.17	29.6	178.0	31.5	172.3	30.2	178.9	33.1	162.6	32.9	163.6	34.2
2020년	82.33	34.1	177.8	35.1
증 ․감	-12..84	4.5	-0.2	3.6

○ 특이사항

신림선경전철 민간투자사업 3공구 도림천 노선 진행중으로 노출상수관로 관리 점검 철저

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 금년도 6월 공급량은 ’19년 6월 공급량 보다 1.09% 감소하였으며, 전월 대비 공급량과 같음. - ‘20년 6월 자연누수 2건 복구하였으며, 방지량은 2톤, - ‘20년 6월 누수탐지 1건 복구하였으며, 방지량은 74톤
공급량증감 원인	- 인구는 1,233명이 감소되어 전년 동기대비 2.5% 감소하였으며 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 28㎥ 증가 - 인구 및 세대수 : 46,396명 및 20,664세대
유수율분석	3월 현재 유수율 : 35.1%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시 - 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인 - 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화 - 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비