(2016. 10월) 진단검사실 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2016년 10월 31일 (월요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 연영혜

○ 점검내용 : 진단검사실내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
생화학 분석기 (Cobas c501)	Sample,reagent,wash water 분주기 누수점검	정상
	On, OFF 상태 확인	정상
	Detergent rolling pump 누수점검	정상
	Master detergent 양과 공급 점검	정상
	Sample 및 Reagent Probes, Mixing Bars점검	정상
	프린터 용지점검	정상
	시약 분배기 누수점검	정상
	Sample Pot & Electrode Line 자동세척	정상
자동혈구 계산기 (SYSMAX XT-2000i)	SRV 받침 세정	정상
	Waste Chamber 세정	정상
	Orifice 세정	정상
	Transducer Chamber 세정	정상
	SRV 세정(분기)	정상
면역검사장비 (Cobas e 411)	Strip 세척	정상
	S P R 세척	정상
	MLE card 입력	정상
	Calibration 입력	정상
	Control 입력	정상
요분석기 (CLINITEK- Advantus)	Operator interface system	정상
	Measurement System	정상
	Barcode Reader	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항	없음