서울형 CCTV 디자인 지침

○ 구성 요소

- 서울형 CCTV는 지주(폴), CCTV기기, 정보수집 함체, 경광등, 비상벨, 스피커,  마이크 등을 기본 구성요소로 한다.

○ 디자인

- 서울형 CCTV의 형태, 색채, 재질, 설치 등에 관해서는 원칙적으로 ‘디자인서울 공공시설물가이드라인’을 적용한다.

<참고> 디자인서울 공공시설물디자인 가이드라인

▸ 색채 : 주변 환경을 고려하여 눈에 잘 띄지 않는 저채도,

저명도의 색상 적용을 권장한다.

▸ 형태 : 단순하고 간결한 형태로 디자인한다.

인접한 건축물 및 구조물의 디자인 요소와 연계된

형태로 디자인한다.

▸ 재질 : 고광택의 재질 사용을 금지하고 불가피한 경우에는

광택을 줄이는 표면 가공을 권장한다.

▸ 설치 : 지면 결합부위를 미려하게 마감 처리한다.

(※우측 그림참조 : 지주 설치방법)

- 시인성 확보를 위한 기능색(포인트 색상)은 조작부와 경광등 외 기둥(pole) 등에 무분별하게 넓은 면적에 도포하지 않는다.

- 함체의 설치위치는 바닥(GL)에서 2,200mm 이상을 확보하여 관리자 이외의 무단작동을 방지하고, 통행인에게는 충돌 등에 대한 안전을 확보하여야 한다.

- 인터폰, 비상벨의 높이는 남녀노소의 이용에 장애가 되지 않는 적절한 높이에 설치한다.

시각인지 적정높이 : 700~1,600mm

조작 적정높이 700~1,200mm

- 비상벨 부분은 마이크, 스피커 등과 함께 구성할 수 있으며, 이 경우 상하로 긴 형태로 설치할 것을 권장한다. 또한 인지성 확보를 위해 버튼 부분은 조명처리를 할 수 있다.

- 비상시 필수 이용정보 이외의 불필요한 정보표기는 제한한다.(예: 관리기관 로고, 홍보용 안내문 등)

○ 행정사항

- 본 지침에 의하여 서울형 CCTV를 개발하는 경우, 시민디자인위원회 심의상정 필.

○ 참고이미지

ALT 1	ALT 2

※ 위 참고이미지 디자인의 저작권은 인증업체에 있으므로 디자인 무단도용시 법적 책임이 따를수 있음