제한차량 운행허가 신청에 대한 검토의견

1. 제한차량 운행허가 신청(중량물 수송) 개요

○ 신 청 인 : 씨이제이대한통운(주)

○ 차량 : 트랙터 + 트레일러(모듈트레일러), 조합10대

○ 적재화물 : 404MV 변압기(168톤)외 9기(최대 적재중량 301.911ton)

○ 운행목적 : 발전설비(변압기등 수송)

○ 소요시간 : 15분~30분 소요(올림픽대로 통행구간)

○ 운행일시 : 2017년 1월 ~ 2017년 4월, 00:00이후(기간 중 7회 통행 예정)

○ 운행경로

[출발지]동작대교 선착장 → 반포대교 남단 → 고속터널사거리 → 서초역사거리 → 예술의전당 교차로 → 사당사거리 →관문사거리 → 대방역교차로 → 관분사거리 →인덕원사거리 → 벌말오거리 → 안양열병합발전소

2. 자동차전용도로(올림픽대로) 운행경로

○ 올림픽대로 : 반포대교 남단(한강한강공원) → 고속터미널 진출로 , L≒600m

○ 운송노선

○ 자동차전용도로 해당구간(반포대교 남단)

3. 제한차량 운행허가 신청(중량물 수송) 협의사항 및 검토의견

가. 협의사항

○ 운행경로(자동차전용도로)상 관련 소관시설물에 대한 저촉 여부 및 협의사항 등

· 중랑물 수송을 위한 가드레일 철거 및 복구(L≒20m)

나. 검토의견

○ 중량물 통과에 따른 축하중에 대해서는 도로법 제77조1항 동법 시행령 79조 규정

및 국토해양부 제한차량 허가편람등 관련규정을 준수할 것

○ 기타 통행과 관련 훼손되는 시설에 대해서는 원상복구 할 것.

○ 철거대상 중앙분리대 제원 : 3S가드레일(매립형 지주)

1. 철거시 유의사항

- 가드레일 철거와 설치는 당일철거, 당일복구를 원칙으로 함

- 가드레일 철거 후 복구까지 안전사고 발생이 없도록 안전시설물 설치 철저

2. 원상복구시 유의사항

- 운송완료 후 즉시 복구

- 지주매입깊이 준수 및 연결부 접합 철저

- 도로선형에 맞게 원상복구

3. 기타

- 철거대상 시설물 가드레일 철거 및 복구 계획서 제출 및 공사시행 5일전에

유관기관(교량안전과,방배경찰서,동작경찰서,교통방송등)협의 및 홍보후 공사 시행

- 시설물 철거 협의 및 관련하여 기타 문의는 노선담당(김동국, 2290-6349)에게 연락

- 교통불편 최소화를 위해 교통처리계획서에 의한 공사 안내표지, 안전시설물 설치    및 신호수 배치 철저.  끝.