문서번호	디자인건축과-43750			★주무관		도시디자인팀장		디자인건축과장		도시관리국장
결재일자	2016.12.23.
				정용근		노종섭		유형우		12/23 이동일
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		〈2016년 제12차 건축위원회〉 심의결과 보고
2016.12.23.
강 북 구

Ⅰ			위원회 개요

심의일시 : 2016. 12. 21(수) 15:30 ~ 18:00 / 장 소 : 재무과옆 회의실

심의안건 : 총 14건【심의 13건(신규 11건, 설계변경 1건, 재심1건), 자문 1건】

※ 기타안건 : 미관지구내 증축 건축물에 대한 심의안건 처리방안(원안의결)

심의결과 : 조건부의결 12건, 재심 1건, 의견제시 1건

※ 위원참석 : 총 11인중 8인 참석(명부 별첨)

Ⅱ			상정 안건 및 심의결과

연번	위 치	용 도	용도지역 용도지구	연면적 (㎡)	층 수 (상/하)	심의내용	심의 결과
					용적율(%)
				건폐율(%)
1	번동 433-1	종교시설	제3종일반주거 중심지미관지구	4,988.36	4/1	미관지구 건축계획심의	조건부 의결
				46.33	121.49
2	수유동 566-4	공동주택 (아파트 55세대)	제2종일반주거 최고고도지구	4,668.43	7/2	공동주택(아파트) 20세대이상 건축계획 심의/경관계획자문	조건부 의결
				37.31	199.98
3	수유동 279-74 외 2필지	공동주택(도시형생활주택 84세대) 오피스텔(24호)/ 근린생활시설	준주거지역 일반미관지구 지구단위계획구역	4,235.92	9/4	미관지구 및 도시형 생활주택 원룸형(30세대이상) 건축계획심의	재심
				59.48	340.28
4	미아동734-286 외 1필지	근린생활시설/ 다가구주택	제3종일반주거 조망가로미관지구	1,612.84	8/1	조망가로미관지구 층수완화 심의	조건부 의결
				47.74	247.95
5	수유동 39-65	근린생활시설/ 다가구주택	제3종일반주거 일반미관지구	620.55	5/0	미관지구 건축계획심의	조건부 의결
				49.66	222.74
6	수유동 682-5	근린생활시설	제3종일반주거 일반미관지구	100.83	1/0	미관지구 건축계획심의(증축)	조건부 의결
				49.91	49.91
7	수유동 188-2	근린생활시설	제3종일반주거 일반미관지구	494.00	2/0	미관지구 건축계획심의	조건부 의결
				48.93	97.86
8	수유동 392-39	도시형생활주택 (단지형다세대주택 12세대)/ 근생	제3종일반주거 조망가로미관지구	643.11	6/0	미관지구 건축계획심의	조건부 의결
				49.60	206.79
9	미아동 791-2125	도시형생활주택 (단지형다세대주택 10세대)/ 근생	제2종일반주거 최고고도지구	587.40	6/1	도시형생활주택 층수완화 심의	조건부 의결
				56.46	195.57

연번	위 치	용 도	용도지역 용도지구	연면적 (㎡)	층 수 (상/하)	심의내용	심의결과
					용적율(%)
				건폐율(%)
10	수유동 57-98외 3필지	도시형생활주택 (단지형다세대주택 10세대)/ 근생	제3종일반주거	659.14	6/0	도시형생활주택 층수완화 심의	조건부 의결
				48.50	233.98
11	번동 434-59 외 2필지	도시형생활주택 (단지형다세대주택10세대)/ 근생	제2종일반주거	667.09	6/0	도시형생활주택 층수완화 심의	조건부 의결
				49.66	199.91
12	수유동 535-61	단독주택 (다가구주택)	제1종일반주거 자연경관지구 최고고도지구	197.52	3/0	경관심의	조건부 의결
				39.90	119.71
13	수유동 47-2	업무시설 / 근린생활시설	일반상업지역 중심지미관지구 지구단위계획구역	5,148.26	14/2	미관지구 건축계획심의	조건부 의결
				59.61	658.13
14	수유동 568-19 외 1필지	근린생활시설/ 단독주택	제1종일반주거 자연경관지구 최고고도지구	513.25	3/1	경관중점관리구역내 경관계획 자문	의견제시
				29.81	83.30
기타안건	미관지구내 증축 건축물에 대한 심의안건 처리 방안						원안 의결

붙임  건축위원회 심의의결 조서 15부.

건축위원회 심의의결 조서

1

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	번동 433-1
번 호	2016-12-1	심의결과	조건부의결
주차구획 13번~24번 공간에는 버스주차장을 설치하고, 지하주차장 환기구를 추가하시기 바랍니다. 8m 도로변에 직각으로 계획된 조경부분은 가각으로 정리하시기 바랍니다. 3. 2층의 여자화장실은 면적을 확대하시기 바랍니다. 4. 입면상 옥상난간의 두겁이 무거운 느낌이므로 두께를 더 얇게 계획하시길 바랍니다.(권장) 5. 옥상에는 휴게시설(조경) 설치를 검토하시기 바랍니다. 6. 13.2m 장스팬의 보가 단순보일 때와 연속보일 때 철근배근이 동일하므로 구분하고, 기초가 파일 개수에 비해 두께가 작으므로 기초전단에 대해 재검토하고, 지반등급 이 Sc인데 지질조사서 결과치가 없다면 최소 Sd를 적용하여 재검토하고, 횡력 저항 시스템을 정확하게 표기하고 그에 따른 내진상세를 적용하고, 계단 활화중은 KBC2016을 적용하시기 바랍니다. 7. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

2

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 566-4
번 호	2016-12-2	심의결과	조건부의결
지하주차장 상부는 인공지반으로 조성하여 조경 및 보행공간으로 계획하고, 전면도로 후면부 아파트는 보행자(장애인 포함)가 도로에서 지하주차장을 거쳐 지하층으로 진출입토록 하는 것은 불합리하므로 인공지반을 통해 1층으로 직접 진출입이 가능하도록 계획하고, 전면 도로변의 가벽은 삭제하시기 바랍니다. 2. 북측의 계단실 창문은 통창으로 계획하고, 7층 좌측면의 화장실은 삭제하고, 단위세대별로 에어컨실외기 설치공간을 확보하고, 테라스부분의 확장형발코니는 불합리하므로 조정하고, I-TYPE 현관문은 엘리베이터와 중첩되니 조정하고, H 및 N-TYPE 현관문은 방향을 조정하시기 바랍니다. 3. 주차장 램프는 차량이용이 편리하게 직선형으로 조정하시기 바라며, 지하층 계단실 부분은 전실로 구획하고, 발전기실은 지하2층으로 이동하여 주차장으로 계획하시기 바라며, 회차공간을 적정히 확보하시기 바랍니다. 4. 2층 전이층 보의 경우 일부 내력벽 하부에 전이층 보가 설치되지 않았으므로 재검토하고, 캔틸레버 2.4m 전이층 보의 처짐을 재검토하고, 스팬에 비해 기둥크기가 작으므로 특별지진하중을 적용하여 검토하고, 건축구조기준은 KBC 2016을 적용하고, 특수구조물에 해당되므로 강북구 건축위원회 구조 안전심의를 득하시기 바랍니다. 5. 재활용품 분리수거 용기【공간확보 및 종류 : 폭 1m이상×길이 2m이상 (걸이형)】, 자전거 보관소(기본 5대+세대당×0.3대), 안심 주거공간 조성을 위한 방범창 및 가스 배관 보호시설, 우편물 수취함 및 국기게양대를 설치하시기 바랍니다. 6. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 0.5㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

3

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 279-74외 2필지
번 호	2016-12-3	심의결과	재심의결
1. 용적률 완화내용 중 획지단위 공동개발 인센티브는 두 필지를 공동개발하는 수유동279-74호와 279-141호 획지에 대해서만 적용하고, 옥외광고물 및 통합간판 설치에 따른 인센티브는 제외하시기 바랍니다. 2. 기계식 주차장 입구에는 주차관리실을 설치하고 주차장승강기는 2대로 설치하거나 출입구를 분리하고, 지상1층 램프진입부는 3m이상의 평면구간을 확보하고 출구부분의 조경은 라운드형으로 하시기 바랍니다. 3. 장애인주차장에서 직접 출입이 가능하도록 후면부에 출입구를 설치하고, 화장실은 실내에서 이용하도록 조정하고 1층 계단실과 엘리베이터 홀을 50cm 이상 확대하시기 바랍니다. 4. 2층 녹지의 토심은 30cm 이상 확보하고, 근린생활시설의 에어컨실외기 설치공간을 확보하고, 옥상 출입문은 옥외방향으로 열리도록 하시기 바랍니다. 5. 입면상 연접한 보일러실의 그릴창호는 하나로 통합하시기 바랍니다. 6. 전이층이 지상2층, 지상1층, 지하2층으로 생성되어 건물 안전성에 영향을 미칠수 있으므로 구조계획(1층 기둥과 하부 전이층 보의 위치 불일치, 지하1층 전이층 기둥의 경우 부재크기가 특별지진하중을 받는 부재로는 작음, 지하2층 전이층 보는 엘리베이터 피트의 간섭을 고려하여 계획)에 대하여 재검토하시기 바랍니다.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

4

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	미아동 734-286외 1필지
번 호	2016-12-4	심의결과	조건부의결
1. 건축물의 층수는 7층 이하로 계획하시기 바랍니다. 2. 카리프트의 위치를 지하주차 5번(지상주차 1번) 위치로 이동하여 사용이 편리하도록 조정하시기 바랍니다. 3. 정면도상 상부의 띠 형태가 너무 많으므로 패턴 디자인으로 조정하고, 우측면도상 좌․우측의 줄눈나누기는 같게 하고 색상톤을 맞추고, 무채색 계획이 과다하므로 조정하시기 바랍니다. 4. 6층 전이층 보의 경우 일부 내력벽 하부에 전이층 보가 설치되지 않았으므로 재검토하고, 6층 전이층 보의 크기가 작으므로 특별지진하중을 적용하여 재검토하고, 주택의 외벽 및 계단실과 엘리베이터실 벽체는 최소 180mm 이상으로 하시기 바랍니다. 5. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 0.5㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치) 6. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

5

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 39-65
번 호	2016-12-5	심의결과	조건부의결
주차장에 접한 소매점은 원활한 차량 통행을 위해 가각처리하고, 주차장에 설치된 기둥은 뒤쪽으로 이동하고, 1층 화장실은 크기를 확대하고, 계단방향은 내려갈 때 시계방향으로 조정하고, 계단실폭을 확대하시기 바랍니다. 2. 2~3층 근린생활시설은 에어컨실외기 설치공간을 별도로 확보하거나 옥상에 설치하도록 하시기 바랍니다. 3. 1층의 좌․우측면은 정면과 동일한 마감재료를 사용하고 4~5층의 난간살은 세로로 설치하시기 바랍니다. 4. 4층 전이층 보의 경우 일부 내력벽 하부에 전이층 보가 설치되지 않았으므로 재검토하시기 바랍니다. 5. 재활용품 분리수거 용기【공간확보 및 종류 : 폭 1m이상×길이 2m이상 (걸이형)】, 자전거 보관소(기본 5대+세대당×0.3대), 안심 주거공간 조성을 위한 방범창 및 가스 배관 보호시설, 우편물 수취함 및 국기게양대를 설치하시기 바랍니다. 6. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 0.5㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치) 7. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21    강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

6

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 682-5
번 호	2016-12-6	심의결과	조건부의결
1. 건축법 관련규정에 적합하게 증축하시기 바랍니다. 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

7

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 188-2
번 호	2016-12-7	심의결과	조건부의결
1. 옥상 가벽은 삭제하시기 바랍니다. 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

8

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 392-39
번 호	2016-12-8	심의결과	조건부의결
1. 1층 근린생활시설 이용자를 위해 1층에 화장실을 설치하고, 2층 화장실은 코아부분에 통합하여 계획하고 근린생활시설과 주거부분 단위세대별로 에어컨실외기 설치공간을 확보하시기 바랍니다. 2. 고흥석 마감재는 1층 부분까지 사용하시기 바랍니다. 3. 대지전면의 전신주 및 통신주는 미관도로 후퇴선으로 이설하시기 바랍니다. 4. 2층과 3층 전이층 보의 경우 전반적으로 내력벽 하부에 전이층 보가 설치되지 않았으므로 재검토하고, 2층 전이층 보의 크기가 작으므로 특별지진하중을 적용하여 검토하시기 바랍니다. 5. 재활용품 분리수거 용기【공간확보 및 종류 : 폭 1m이상×길이 2m이상 (걸이형)】, 자전거 보관소(기본 5대+세대당×0.3대), 안심 주거공간 조성을 위한 방범창 및 가스 배관 보호시설, 우편물 수취함 및 국기게양대를 설치하시기 바랍니다. 6. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 0.5㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치) 7. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

9

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	미아동 791-2125
번 호	2016-12-9	심의결과	조건부의결
에어컨실외기 및 보일러설치공간을 확보하시기 바랍니다. 2. 2층 전이층 보의 경우 일부 내력벽 하부에 전이층 보가 미설치되었으므로 재검토하시기 바랍니다. 3. 재활용품 분리수거 용기【공간확보 및 종류 : 폭 1m이상×길이 2m이상 (걸이형)】, 자전거 보관소(기본 5대+세대당×0.3대), 안심 주거공간 조성을 위한 방범창 및 가스 배관 보호시설, 우편물 수취함 및 국기게양대를 설치하시기 바랍니다. 4. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 1.0㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치) 5. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

10

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 57-98외 3필지
번 호	2016-12-10	심의결과	조건부의결
5층 층고는 2.9m 이상으로 하고, 외벽은 180mm 이상으로 계획하시기 바랍니다. 2. 재활용품 분리수거 용기【공간확보 및 종류 : 폭 1m이상×길이 2m이상 (걸이형)】, 자전거 보관소(기본 5대+세대당×0.3대), 안심 주거공간 조성을 위한 방범창 및 가스 배관 보호시설, 우편물 수취함 및 국기게양대를 설치하시기 바랍니다. 3. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 1.0㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치) 4. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

11

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	번동 434-59외 2필지
번 호	2016-12-11	심의결과	조건부의결
에어컨실외기 설치공간을 확보하시기 바랍니다. 2층 전이층 보의 경우 일부 내력벽과 하부에 전이층 보가 설치되지 않았으므로 재검토하고 외벽은 180mm 이상으로 계획하시기 바랍니다. 3. 재활용품 분리수거 용기【공간확보 및 종류 : 폭 1m이상×길이 2m이상 (걸이형)】, 자전거 보관소(기본 5대+세대당×0.3대), 안심 주거공간 조성을 위한 방범창 및 가스 배관 보호시설, 우편물 수취함 및 국기게양대를 설치하시기 바랍니다. 4. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 1.0㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치) 5. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

12

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 535-61
번 호	2016-12-12	심의결과	조건부의결
단위세대별로 에어컨실외기 설치공간을 확보하고, 계단실이 협소하므로 확대하시기 바랍니다. 2. 재활용품 분리수거 용기【공간확보 및 종류 : 폭 1m이상×길이 2m이상 (걸이형)】, 자전거 보관소(기본 5대+세대당×0.3대), 안심 주거공간 조성을 위한 방범창 및 가스 배관 보호시설, 우편물 수취함 및 국기게양대를 설치하시기 바랍니다. 3. 옥상에 텃밭을 설치하시기 바랍니다.(세대당 0.5㎡내외로 하고, 콘크리트조 등의 구조체로 하고, 높이는 최소 50cm이상으로 하고, 이용자의 안전을 위해 옥상난간에서 1m 이상 이격하여 설치하고 어르신 등을 위해 계단 1~2단 정도를 설치하고 유지관리를 위한 수도꼭지 설치) 4. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

13

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 47-2
번 호	2016-12-13	자문결과	조건부의결
기계식주차장 입구에는 주차관리실을 계획하고, 지상 주차장에서 1층 계단실로 연결되는 출입구 및 통로를 계획하시기 바랍니다. 지하 1층과 지상 1층에서 사용하는 에어컨실외기 설치공간을 확보하고, 지상2층 이상층의 에어컨실외기 설치공간이 과도하므로 최소화하고, 좌우측의 입면디자인을 향상하시기 바랍니다. 설계 지내력이 300KN/㎡인 바 재검토하고, 보 배근시 주철근의 규격이 D22와 D25가 혼용되어 있으므로 시공성을 고려하여 통일하시기 바라며, 가정지하수위(GL-2.0m)와 설계지하수위(GL-3.0m)가 상이하므로 지질 조사서를 근거로 재검토하여 지하외벽을 설계하시기 바랍니다. 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

14

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
신청위치	수유동 568-19외 1필지
번 호	2016-12-14	자문결과	의견제시
에어컨실외기 설치공간을 확보하시기 바라며, 엘리베이터 홀이 협소하므로 확대하시기 바랍니다. 2. 태양광 발전시설을 설치할 것을 권장합니다(태양광발전시설 설치를 촉진하기 위하여 태양광 발전시설 설치사업자에 대하여 융자지원을 실시하고 있으니, 우리구 지역경제과(전화 901-6467)로 문의하여 주시기 바랍니다). 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회

건축위원회 심의의결 조서

15

심의일자	2016. 12. 21 ≪제12차 건축위원회≫
심의결정	미관지구내 증축 건축물에 대한 심의안건 처리방안
번 호		심의결과	원안의결
1. 미관지구내 증축 건축물에 대한 심의시 건축위원회 설계변경에 따른 심의 기준을 준용하여 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이 중 어느 하나도 1/10을 넘지 아니하는 범위에서의 변경은 건축위원회 심의를 거치지 않도록 한다. 끝.

2016. 12. 21

강북구 건축위원회