2016년 11월

대기질 분석 결과

2016. 12.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 일반대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

4. 입체 및 경계측정망 대기오염도

5. 대기오염 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 예․경보제

1. 미세먼지 예․경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 14개 도로변대기측정망, 입체측정망 및 경계측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2016년 11월 1일 ∼ 11월 30일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 14개

□ 입체측정망 3개 : 남산, 북한산, 관악산

□ 경계측정망 3개 : 행주, 세곡, 궁동

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

□ 기상인자※ : 온도, 강수량, 강수일수, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ 기상청자료

◇그림 1. 서울시 대기오염 측정망 지점

II. 일반 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 6.8℃로 전년 및 평년 대비 낮음

❍ 강수량은 16.7 mm로 평년 및 전년 대비 감소함. 강수일수는 11일로 평년대비 2.3일 증가 및 전년 대비 3일 감소

❍ 풍속은 2.2 m/s로 평년과 동일하고 전년 대비 감소함

❍ 시정거리는 14.0 km로 전월 및 전년과 비슷함. 20 km 이상의 구간에서 발생빈도가 28.5%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 151시간으로 전월과 비슷하고 전년 대비 증가함

❍ 주풍향은 서북서(16.39%), 북동풍(15.83%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2016년11월	6.8	16.7	11	2.2	56.8	0	14.0	151
2016년10월	16.1	74.8	9	2.1	62.2	0	14.3	153
2015년11월	8.9	104.6	14	2.7	73.3	0	13.9	93
평 년	7.2	52.5	8.7	2.2	62.0	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	<5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	52 (7.2)	194 (26.9)	104 (14.4)	165 (22.9)	205 (28.5)	720

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 52 ㎍/㎥, 초미세먼지 28 ㎍/㎥, 이산화질소 0.035 ppm, 오존 0.014 ppm, 아황산가스 0.005 ppm, 일산화탄소는 0.6 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월 및 전년 대비 증가하였음

❍ 저농도 사례(미세먼지 일평균 20 ㎍/㎥ 이하)와 고농도 사례(미세먼지 일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 모두 0일이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 4개 측정소에서 초과하여 84% 환경기준을 달성하였음

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 20개 측정소에서 초과하여 20% 환경기준을 달성하였음

❍ 이산화질소는 24시간 환경기준을 7개 측정소에 초과하고 1시간 환경기준을 0개 측정소에서 초과하여, 각각 72%, 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준, 1시간 환경기준 모두 0개 측정소에서 초과하여 100% 환경기준을 달성하였음

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년11월	52	28	0.035	0.014	0.005	0.6
2016년10월	38	20	0.029	0.018	0.004	0.5
2015년11월	33	21	0.034	0.012	0.005	0.6

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년11월	48	26	0.031	0.025	0.005	0.5
2015년11월	45	23	0.031	0.024	0.005	0.5

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2016년 11월	2016년 10월	2015년11월	2016년 11월	2016년 10월	2015년11월
PM10	100 ㎍/㎥/day	6	0	1	116	94	101
PM2.5	50 ㎍/㎥/day	39	7	30	66	58	72
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	60	0.094	0.094	0.133
	0.060 ppm/day	10	2	43	0.074	0.063	0.099
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.070	0.079	0.065
	0.060 ppm/8hr	1	1	0	0.061	0.062	0.042
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.015	0.013	0.018
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.010	0.008	0.010
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	2.0	1.6	2.3
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	1.5	1.2	1.6

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 평균은 52 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 17 ~ 116 ㎍/㎥, 중앙값은 49 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가하였음

- 일별로는 18일에 평균농도가 94 ㎍/㎥로 가장 높았고, 1일에 23 ㎍/㎥로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 21개 측정소에서 달성하여 84% 환경기준을 달성함

◇그림 3. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 45 ~ 62 ㎍/㎥으로 용산구에서 낮았고, 강동구에서 가장 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 116 ㎍/㎥로 18일에 성북구에서 발생함

- 일평균 농도 분산은 강동구가 크고, 금천구가 작음

◇그림 4. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 평균은 28 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 5 ~ 66 ㎍/㎥, 중앙값은 26 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가함

- 일별로는 18일에 평균농도가 55 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 24일에 12 ㎍/㎥으로 가장 낮음

- 24시간 환경기준(50 ㎍/㎥)을 5개 측정소에서 달성하여 20% 환경기준을 달성함

◇그림 5. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 21 ~ 32 ㎍/㎥으로, 서대문구에서 가장 낮고 중구와 광진구에서 높았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 66 ㎍/㎥로 중구에서 18일에 발생함

- 일평균 농도의 분산은 노원구가 가장 크고, 서대문구가 가장 작음

◇그림 6. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소

❍ 총론

- 평균은 0.035 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.011 ~ 0.074 ppm, 중앙값은 0.036 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.004 ~ 0.094 ppm, 중앙값은 0.035 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 증가

- 일평균 농도는 18일에 0.056 ppm으로 가장 높았고, 8일과 22일에 0.019 ppm으로 낮았음

- 24시간 환경기준은 18개 측정소에서, 1시간 환경기준은 전 측정소에서 달성하여 각각 72%, 100% 환경기준을 달성함

◇그림 7. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 8. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.025 ~ 0.042 ppm으로 영등포구와 서대문구에서 낮고, 관악구에서 가장 높았음

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 관악구(18일)에서 0.074 ppm이었고, 1시간 최고농도는 관악구(29일 24시)에서 0.094 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 관악구가 가장 크고, 서대문구가 가장 작음

◇ 그림 9. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존

❍ 월평균 농도는 0.014 ppm으로 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.010 ~ 0.018 ppm이었으며, 동대문구에서 가장 낮고 서대문구에서 가장 높게 나타남

❍ 일별 농도와 8시간평균 최고농도는 각각 0.036 ppm과 0.046 ppm으로 5일에 발생하였음

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 관악구(5일)에서 0.061 ppm이었고, 1시간 최고농도는 관악구(5일 16시)에 0.070 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준 및 1시간 환경기준은 전 측정소에서 달성하여 100% 환경기준을 달성함

◇그림 10. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스

❍ 월평균 농도는 0.005 ppm으로 전월 대비 증가, 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.007 ppm으로, 관악구에서 높았고 영등포구에서 낮았음

❍ 일별농도 분포는 0.004 ~ 0.006 ppm이었으며, 측정소의 24시간평균 최고농도는 관악구(4~5일)에서 0.010 ppm을 나타냄

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 11. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소

❍ 월평균 농도는 0.6 ppm으로 전월 대비 증가 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.5 ~ 0.8 ppm으로, 영등포구에서 가장 높게 나타남

❍ 일별농도는 18일에 1.0 ppm으로 가장 높은 농도를 나타냄

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. CO 월평균 공간 분포

◇표 6. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	52	28	0.035	0.014	0.005	0.6
종로구	50	31	0.038	0.013	0.004	0.6
중구	51	32	0.040	0.012	0.004	0.5
용산구	45	31	0.034	0.011	0.004	0.6
은평구	52	27	0.028	0.013	0.005	0.6
서대문구	56	21	0.025	0.018	0.005	0.6
마포구	49	25	0.038	0.014	0.004	0.7
성동구	56	29	0.038	0.011	0.004	0.6
광진구	52	32	0.037	0.015	0.004	0.6
동대문구	54	27	0.037	0.010	0.005	0.7
중랑구	57	31	0.039	0.013	0.006	0.5
성북구	-	-	-	-	-	-
강북구	47	28	0.037	0.014	0.004	0.6
도봉구	53	26	0.034	0.016	0.005	0.6
노원구	46	-	0.032	0.016	0.004	0.6
양천구	49	27	0.040	0.012	0.004	0.7
강서구	53	27	0.034	0.015	0.006	0.5
구로구	53	27	0.027	0.015	0.006	0.5
금천구	47	28	0.039	0.015	0.004	0.6
영등포구	59	28	0.025	0.016	0.003	0.8
동작구	46	27	0.037	0.015	0.004	0.6
관악구	50	31	0.042	0.016	0.007	0.7
서초구	54	25	0.037	0.014	0.005	0.6
강남구	58	30	0.036	0.012	0.005	0.5
송파구	50	28	0.038	0.014	0.005	0.6
강동구	62	31	0.037	0.012	0.005	0.6

※ “-”는 장비 교체 및 고장, 수치이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 4개로 환경기준 달성율은 84%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 20개로 환경기준 달성율은 20%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 7개로 환경기준 달성율은 72%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성율은 100%이었음

◇표 7. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	50㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	91	63	0.063	0.082	0.041	0.045	0.005	0.009	1.2	1.6
중구	90	63	0.064	0.080	0.039	0.048	0.006	0.010	1.1	1.3
용산구	78	57	0.049	0.065	0.039	0.049	0.006	0.011	1.2	1.6
은평구	83	51	0.038	0.056	0.036	0.044	0.007	0.010	1.0	1.1
서대문구	94	40	0.037	0.047	0.047	0.056	0.007	0.010	0.8	1.1
마포구	84	52	0.060	0.077	0.046	0.055	0.006	0.010	1.1	1.5
성동구	100	59	0.054	0.076	0.034	0.045	0.006	0.009	1.1	1.2
광진구	87	63	0.053	0.082	0.048	0.062	0.006	0.007	1.0	1.3
동대문구	93	51	0.055	0.085	0.032	0.038	0.007	0.010	1.4	1.8
중랑구	99	56	0.060	0.077	0.033	0.043	0.008	0.012	0.9	1.2
성북구	114	49	0.056	0.073	0.027	0.032	0.006	0.009	1.1	1.4
강북구	85	57	0.055	0.078	0.048	0.057	0.006	0.010	1.2	1.5
도봉구	96	51	0.056	0.077	0.044	0.053	0.006	0.008	1.2	1.5
노원구	87	62	0.052	0.072	0.039	0.049	0.007	0.010	1.2	1.5
양천구	85	53	0.065	0.079	0.047	0.059	0.006	0.009	1.2	1.7
강서구	91	52	0.058	0.074	0.051	0.062	0.007	0.010	1.0	1.3
구로구	90	49	0.043	0.053	0.051	0.060	0.008	0.012	1.0	1.3
금천구	76	52	0.063	0.075	0.050	0.062	0.006	0.011	1.2	1.5
영등포구	97	50	0.039	0.048	0.049	0.056	0.005	0.006	1.3	1.6
동작구	81	55	0.064	0.076	0.053	0.060	0.006	0.009	1.2	1.4
관악구	81	54	0.072	0.092	0.058	0.069	0.010	0.014	1.5	1.8
서초구	92	49	0.059	0.078	0.048	0.057	0.006	0.010	1.4	1.9
강남구	103	61	0.054	0.078	0.044	0.056	0.008	0.009	0.9	1.2
송파구	86	51	0.057	0.092	0.045	0.061	0.006	0.009	1.1	1.4
강동구	104	57	0.050	0.090	0.040	0.055	0.006	0.008	1.0	1.4
달성측정소수	21	5	18	25	25	25	25	25	25	25
달성율(%)2)	84%	20%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성율(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 55 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 22 ~ 122 ㎍/㎥, 중앙값은 51 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 3 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 45 ~ 67 ㎍/㎥으로 영등포로에서 가장 높았고, 천호대로에서 가장 낮았음

- 일별로는 18일에 평균농도가 95 ㎍/㎥로 가장 높았고, 1일에 27 ㎍/㎥로 가장 낮음

❍ 이산화질소

- 평균은 0.050 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.016 ~ 0.094 ppm, 중앙값은 0.050 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 0.015 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.042 ppm ~ 0.067 ppm으로 영등포로에서 가장 높았고, 도산대로에서 가장 낮았음

- 일별로는 18일에 평균농도가 0.069 ppm으로 가장 높았고, 22일에 0.029 ppm으로 가장 낮음

❍ 오존

- 평균은 0.009 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.001 ~ 0.031 ppm, 중앙값은 0.008 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 0.005 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.007 ppm ~ 0.011 ppm으로 도산대로에서 가장 높았고, 신촌로에서 가장 낮았음

- 일별로는 5일에 평균농도가 0.022 ppm으로 가장 높았고, 26일에 0.002 ppm으로 가장 낮음

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.7 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.2 ~ 1.4 ppm, 중앙값은 0.7 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 증가하고 전년 대비 동일하였으며, 도시대기보다 0.1 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.6 ~ 1.0 ppm으로 신촌로에서 가장 높았음

◇표 8. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2016년11월	55	-	0.050	0.009	0.006	0.7
	2016년10월	42	22	0.045	0.012	0.005	0.6
	2015년11월	39	22	0.046	0.008	0.006	0.7
자동차 전용도로	2016년11월	62	-	0.044	0.011	0.005	0.7
	2016년10월	45	21	0.037	0.014	0.003	0.6
	2015년11월	36	21	0.034	0.011	0.006	0.6
중앙차로	2016년11월	69	-	0.061	0.009	0.006	0.8
	2016년10월	54	25	0.059	0.010	0.005	0.7
	2015년11월	51	27	0.054	0.006	0.007	0.8
도시대기	2016년11월	52	28	0.035	0.014	0.005	0.6

※ “-”는 도로변 PM2.5 측정장비의 등가성평가로 인해 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 전용도로

❍ 미세먼지와 이산화질소는 도시대기보다 높고 오존은 도시대기보다 낮음. 아황산가스는 강변북로에서 도시대기보다 낮고, 일산화탄소는 정릉로에서 도시대기보다 높음

□ 중앙차로

❍ 미세먼지와 이산화질소, 일산화탄소는 도시대기보다 높게 나타나고 오존은 도시대기보다 낮음. 아황산가스는 공항대로를 제외하고 도시대기보다 높게 나타남

◇표 9. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		59	-	0.051	0.009	0.006	0.7
일반도로 (9)	평 균	55	-	0.050	0.009	0.006	0.7
	신촌로	60	28	0.052	0.007	0.007	1.0
	청계천로	47	32	0.055	0.010	0.006	0.8
	한강대로	63	-	0.048	0.010	0.005	0.6
	종로	46	-	0.044	0.010	0.004	0.6
	홍릉로	50	32	0.046	0.009	0.006	0.9
	화랑로	64	31	0.043	0.009	0.005	0.8
	영등포로	67	-	0.067	0.009	0.007	0.6
	도산대로	57	27	0.042	0.011	0.005	0.8
	천호대로	45	-	0.049	0.008	0.004	0.6
전용도로 (2)	평 균	62	-	0.044	0.011	0.005	0.7
	강변북로	64	28	0.045	0.009	0.004	0.6
	정릉로	61	-	0.042	0.012	0.005	0.7
중앙차로 (3)	평 균	69	-	0.061	0.009	0.006	0.8
	강남대로	65	-	0.071	0.008	0.007	0.9
	동작대로	70	-	0.057	0.009	0.006	0.8
	공항대로	71	30	0.054	0.009	0.005	0.7
도시대기		52	28	0.035	0.014	0.005	0.6

※ “-”는 도로변 PM2.5 측정장비의 등가성평가로 인해 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇그림 13. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 14. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

4. 입체 및 경계측정망 대기오염도

□ 입체 측정망

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 남산을 제외하고 도시대기보다 낮고, 이산화질소는 모두 도시대기보다 낮음. 오존은 도시대기보다 높게 나타남

❍ 미세먼지와 초미세먼지, 이산화질소는 전월대비 증가하였으며, 오존은 관악산을 제외하고 전월 대비 감소함

□ 경계 측정망

❍ 미세먼지는 도시대기보다 높게 나타나고 초미세먼지는 세곡을 제외하고 도시대기보다 높게 나타남. 이산화질소는 행주를 제외하고 도시대기보다 높고, 오존은 세곡을 제외하고 도시대기보다 높게 나타남

❍ 미세먼지와, 초미세먼지, 이산화질소는 전월대비 증가하였으며, 오존은 전월대비 감소하였음

◇표 10. 입체 및 경계측정망 대기오염도 현황

구분			미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
입체 측정망	남산	2016년11월	52	30	0.026	0.017	0.005	0.6
		2016년10월	41	25	0.021	0.019	0.006	0.5
		2015년11월	33	22	0.031	0.015	0.007	0.5
	북한산	2016년11월	44	25	0.018	0.027	0.004	0.6
		2016년10월	31	18	0.011	0.033	0.004	0.4
		2015년11월	24	17	0.016	0.025	0.003	0.4
	관악산	2016년11월	40	22	0.020	0.035	0.006	-
		2016년10월	31	18	0.016	0.035	0.005	-
		2015년11월	24	18	0.021	0.032	0.006	-
경계측정망	궁동	2016년11월	62	29	0.041	0.017	0.004	0.4
		2016년10월	42	19	0.033	0.020	0.004	0.5
		2015년11월	44	25	0.040	0.016	0.003	0.4
	세곡	2016년11월	58	26	0.046	0.009	0.007	0.8
		2016년10월	40	19	0.038	0.010	0.006	0.9
		2015년11월	42	21	0.039	0.008	0.006	0.9
	행주	2016년11월	60	30	0.032	0.017	0.005	1.0
		2016년10월	44	22	0.030	0.018	0.005	0.6
		2015년11월	38	22	0.028	0.017	0.004	0.7
도시대기		2016년11월	52	28	0.035	0.014	0.005	0.6

※ 관악산은 일산화탄소 측정장비 없음

5. 대기오염 사례 분석

□ 사례 일수

❍ 미세먼지 20 ㎍/㎥ 이하 저농도 사례는 0일, 100 ㎍/㎥ 초과 고농도 사례는 0일이었음

◇표 11. 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2016년		2015년		2016년		2015년
	11월	누적	11월	누적	11월	누적	11월	누적
일 수	0	22	12	41	0	7	0	10

◇그림 15. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

Ⅳ. 대기오염 예 ․ 경보제

1. 미세먼지 예․경보제

□ 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) 주의보 발령 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

□ 미세먼지 예보제

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 적중률은 76.7%, 상향예보율은 13.3%,

하향예보율은 10.0% 이었음.

❍ 전일예보 적중률은 70.0%, 상향예보율 13.3%, 하향예보율 16.7%였으며,

당일예보 적중률은 83.3%, 상향예보율 13.3%, 하향예보율 3.3%이었음.

◇표 12. 미세먼지 예보제 적중률

적중률		예측값 지수
		좋음 (0~30㎍/㎥)	보통 (31~80㎍/㎥)	나쁨 (81~150㎍/㎥)	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)	합계
관측값 지수	좋음 (0~30㎍/㎥)	2	2			4
	보통 (31~80㎍/㎥)	4	42	6		52
	나쁨 (81~150㎍/㎥)		2	2		4
	매우나쁨 (151㎍/㎥이상)
	합계	6	46	8		60
	적중률	76.7%	상향 예보율	13.3%	하향 예보율	10.0%

※ 상향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 높음

하향예보 : 예측지수가 실제 관측지수보다 낮음