문서번호	생활체육과-110		주무관			체육시설팀장			생활체육과장	행정국장
결재일자	2017.1.4.		구자열			강창표			홍관표	01/04 김유호
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호

2017년도 수영장 수질검사(지도점검) 계획

추진근거

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조(안전·위생 기준)

추진개요

기    간 : 2017. 1 ~ 12<비수기 월2회, 성수기(7, 8월) 주2회>

대    상 : 수영장 7개소(공공 4ㆍ민간 3)

점 검 자 : 담당공무원 2명

점검방법

- 수질기준 검사

· 간이수질검사 : 담당자가 수질검사기로 3개 항목 현장검사

· 종합수질검사 : 욕수 채수 후 보건의약과에 검사 의뢰

※ 중금속 검사는 연1회 보건환경연구원에 검사 의뢰

- 안전위생기준 준수여부 점검 : 입장정원, 안전요원 배치 여부 등

점검결과 : 점검결과 통보 및 위반업소 행정조치

행    정    국

생 활 체 육 과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	(체육시설의 설치·이용에 관한 법률)
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(국 , 시 , 구 258천원)
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

2017년도 수영장 수질검사(지도점검) 계획

우리구 관내 수영장 시설을 법적기준에 적합하도록 유지·관리하고 안전·위생 기준에 대한 지도점검을 통하여 구민들이 안전하고 쾌적하게 수영장을 이용할 수 있도록 하고자 함

1		추진근거

체육시설의 설치·이용에 관한법률 제24조(안전·위생 기준)

여름철 수영장 관리 대책 추진계획 – 서울시 지침

2		추진방향

수영장 현장 지도점검으로 안전하고 쾌적한 수영장 이용 환경 조성

정기적인 수질검사를 통해 이용자의 수인성 질환 감염 예방

3		시설현황

구분	시 설 명	대 표 자	소 재 지	수영조면적	레인수	비고
1	동작구민체육센터	동 작 구 시설관리 공 단	여의대방로16길 53	375㎡	6
2	서울여성플라자		여의대방로54길 18	375㎡	6
3	흑석체육센터		현충로 73	325㎡	5
4	사당문화회관		사당로8길 9	258㎡	4
5	태평수영장	오 의 룡	동작대로 115	360㎡	5
6	오션키즈(사당센터)	백 태 혁	동작대로29길 115	158㎡	3
7	오션키즈(대방센터)		노량진로 26	243㎡	5

4		점검계획

기  간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31(연중)

대  상 : 수영장 7개소(공공 4ㆍ민간 3)

공공 : 동작구민체육센터, 흑석체육센터, 사당문화회관, 서울여성플라자

민간 : 태평수영장, 오션키즈(사당센터), 오션키즈(대방센터)

※ 흑석체육센터 증축 및 리모델링 공사(2017. 1∼11월) 수영장 개장시 까지

점검대상에서 제외

점검자 : 담당공무원 2명

수질기준 검사

검사주기

- 비수기 : 월2회(현장간이수질검사 1ㆍ종합수질검사 1)

※ 종합수질검사시 현장간이수질검사를 병행 실시하므로 비수기 간이수질

검사는 민간체육시설에 한함

- 성수기 : 주2회(현장간이수질검사 1ㆍ종합수질검사 1)  ※ 7, 8월

검사항목 : 유리잔류염소, 수소이온농도(PH), 탁도, 과망간산칼륨 소비량, 대장균군, 중금속(비소ㆍ수은ㆍ알루미늄)

검사방법

- 현장간이수질검사

· 검사항목 : 유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도

· 검사방법 : 담당자가 현장에서 휴대용 수질검사기로 검사

- 종합수질검사

· 검사항목 : 유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도, 과망간산칼륨 소비량,   대장균군, 중금속(비소, 수은, 알루미늄)

· 검사방법 : 현장간이수질검사 후 수영장 욕수를 채수(1ℓ물통 1개,

100㎖물병 5개) 하여 보건소(보건의약과)에 검사 의뢰

※ 중금속 항목 검사는 연1회 서울시보건환경연구원에 검사 의뢰

안전위생기준 준수여부 지도점검

점검시기 : 수질검사 및 체육시설 안전점검 시

점검내용

- 수영장 입장정원 준수 여부

- 수상안전요원 배치 여부

- 구명장비 및 구급약품 비치 여부

- 수영장 정원, 욕수 순환횟수, 잔류염소량, 준수사항 등 게시 여부

점검결과 조치

수질검사 결과 해당 수영장에 결과 통보

행정조치

- 현장간이수질검사 및 안전위생기준 준수여부 부적합시 현장시정조치

- 종합수질검사 결과 부적합시 공문으로 결과 통보 및 시정조치

※ 시정명령을 받고 이행하지 않을 시 영업정지 등 행정처분

5		소요예산

사업예산 : 258천원

세부내역

잔류염소시약 등 소모품 구입비 :  88천원

성수기 점검반 여비 및 급량비 : 170천원

6		행정사항

종합수질검사 시 수영장 욕수 수질검사 - 보건소(보건의약과)

중금속 기준 수질검사 - 서울특별시 보건환경연구원