[붙임 1]

화장실 비상벨 시스템 설치기준(안)

□ 비상벨 기본 사양

◦ 송신기(벨)

- 기존 화장실에 설치하는 경우 미관을 고려 무선통신 적용

- 신축건물 등 전선 벽체 매립 등이 가능하면 유․무선통신 적용

- 설치위치 : 여성화장실, 장애인화장실, 수유실, 세면대

◦ 중계기(주장치)

- 112 종합상황실에 비상벨 위치 송신(자동 전화 통화방식 권장)

- 미관을 고려하여 무선통신 적용(통신 불량지역은 유선통신 적용)

- 지중매설 등 전기․통신선로가 노출되지 않는 곳은 유․무선통신

- 정전시에도 3시간이상 기능을 유지할 수 있는 장치 내장 권장

◦ 경고음(싸이렌) 및 경광등

- 화장실 입구에 설치

- 시각적, 청각적으로 동시에 비상상황을 알 수 있도록 고음질의 음원을 내장한 경광등 설치

◦ 비상벨 설치 안내문

- 오작동 및 범죄 예방을 위한 비상벨 설치 안내문 게첨

- 경광등 하부, 화장실입구, 송신기(벨)에 사용 안내문 설치

◦ 추가 사양(현장 여건에 따라 도입)

- 통신 및 기기장애 발생시 자동으로 복귀시켜주는 기능 권장

- 공원 관리실 및 당직실에 비상 상황 연계

- 현장 근무자나 지정된 핸드폰으로 비상 상황 문자 발송

□ 비상벨 구성도

[붙임 2]

공원화장실 비상벨 설치비 내역(사업소)

사업소명	화장실수	설치수량		금 액(천원)
		벨	수신기
합 계	90	910	90	186,000
동부공원녹지사업소	25	267	25	41,000
중부공원녹지사업소	23	236	23	36,000
서부공원녹지사업소	42	407	42	66,000