유지⋅관리기준 준수예외 기간 이행실적

(2017. 0. 0~0.0.)

□ 기관명 : 난지물재생센터

□ 예외기간 : 2017. 1. 1 ~ 3. 15

□ 수질 예외항목 및 수질기준 상한선 : T-P 1.000mg/L

□ 약품주입률 및 TMS T-P 현황

일자	제1처리장				제2처리장
	총인약품		T-P(TMS)		총인약품		T-P(TMS)
	약품명	주입률 (mg/L)	평균 (mg/L)	최대 (mg/L)	약품명	주입률 (mg/L)	평균 (mg/L)	최대 (mg/L)

□ 이행사항

○ 생물반응조 T-P 제거율 분석 및 약품투입률 조정

- 생물반응조 생물학적 T-P 제거 효율 분석 및 약품 주입 증감 분석

- 제거 효율 낮은 생물반응조는 응집제 상향 조치 등 관리 강화

○ 종침 계면 관리 강화

- 최종침전지 계면 측정(2회/주)하여 슬러지 인발량 결정

- 계면값 높은 종침은 집중인발로 슬러지 부상 및 월류 방지로 방류수질개선

○ 응집제 투입률 현장 실측 실시(30mg/L 이상 투입)

· #1 처리장(PAC 17%) : 38mg/L

· #2 처리장(PAC 17%) : 36mg/L

□ 총인저감 대책

○ 생물반응조 내 T-P 측정, 생물학적 처리율 분석, 미생물 현미경 관찰 등 하수처리 운영분석 강화 및 응집제 주입율 상향 유지

○ 『저수온시 수질관리 방안』관련 전문가 자문회의 개최 예정